49개 철도교량, 홍수에 무방비 노출

- 재해예방시설개량 대상 51개 교량 중 ‘07년에 사업시행하는 곳은 단지 2곳뿐

- 홍수발생 전 예산 확보해 개량 서둘러야

□ 전국의 철도교량 중 하천통과교량은 1,531개소이며, 계획홍수위 및 여유고

미확보 교량은 82개소(5.3%)임.

- 계획홍수위 부족 : 21개 교량(1.4%)  /  여유고 부족 : 61개 교량(3.9%)

* 개소별 현황은 첨부자료 참조

□ 철도공사는 계획홍수위 및 여유고 부족 82개 교량에 대해서 재해예방시

설개량 사업을 추진 중

< 재해예방시설개량 사업 > (단위:억원)
총대상 (개소)	완 료 (개소)	대상제외 (개소)	사업대상		’07시행		’08이후
			개소	금액	개소	금액	개소	금액
82	13	18	51	4,381	2	45	49	4,336
* 대상제외 : 건설사업시행중 14개소, 한강교량 4개소(홍수조절가능) * 자료 : 한국철도공사

- 51개 교량의 재해예방시설개량 완료를 위해서는 4,381억원 예산 필요

- ‘07년에 시행하는 사업은 사업대상인 51개 교량 중 단지 2개소 45억원

- 나머지 49개 홍수위(10곳) 및 여유고(39곳) 부족 교량은 이상기온으로

인한 집중 호우나 홍수에 무방비로 노출되어 있음.

【 질  의 】

Q). 기상이변으로 인하여 집중호우나 홍수 발생에 무방비인 49개의 계획홍

수위 및 여유고 부족 교량에 대해서 철도공사는 유사시에 대비해 어떤

계획을 세웠는가?

q). 홍수가 발생하지 않기만을 바랄것이 아니라 시급히 관련 예산을 확보

해서 개량을 서둘러야 하는 것이 아닌가?

* 첨부자료

□ 계획홍수위 부족교량(21개소)현황

선 별	역구간	상,하	구조물명	준공년도	계획 홍수위 (A)	여유고 (B)	C=A+B	교좌장치하면(D)	부족치 (C-D)	내용	현황
경의선	일산 - 금촌	단	금성천	40.01.01	9.56	1.0	10.56	7.45	3.11	홍수위 부족	건설사업 구 간
경의선	금촌 - 문산	단	금촌천제2	39.01.01	9.96	1.0	10.96	7.44	3.52	"	건설개량 완 료
경의선	금촌 - 문산	단	송강천	42.01.01	12.05	1.2	13.25	11.25	2.00	"	건설개량 완 료
전라선	죽림온천-관촌	복	섬진강제1	96.12.31	216.26	1.2	217.46	216.09	1.37	"	건설개량 완 료
전라선	오수 - 서도	단	오수천	31.02.28	121.55	1.2	122.75	121.03	1.72	"	건설개량 완 료
전라선	오수 - 서도	단	사매천	31.04.30	112.55	1.0	113.55	112.47	1.08	"	건설개량 완 료
경부선	밀양- 삼랑진	복	칠 성 천	40.04.01	112.34	1.0	113.34	110.41	2.93	"	설계완료
충북선	충주- 목행	복	충 주 천	79.12.29	171.14	1.0	172.14	170.63	1.51	"	〃
호남선	채운- 강경	상	삼 가 천	78.01.10	109.34	1.2	110.54	109.17	1.37	"	〃
호남선	채운- 강경	하	삼 가 천	78.01.10	109.34	1.2	110.54	109.17	1.37	"	〃
경부선	삼랑진-원동	상	원동천	44.12.30	109.37	1.2	110.57	108.64	1.93	"
경부선	삼랑진 -원동	하	원동천	"	109.37	1.2	110.57	108.64	1.93	"
교외선	능곡- 일영	단선	곡능천제5	60.04.01	30.70	1.2	31.9	29.33	2.57	"
교외선	능곡- 일영	단선	곡능천제4	"	47.33	1.2	48.53	45.69	2.84	"
호남선	황등- 익산	상	요천	71.04.15	106.92	1.0	107.92	106.69	1.23	"	시행중
호남선	황등- 익산	하	요천	"	106.92	1.0	107.92	106.64	1.28	"	시행중
호남선	김제- 신태인	하	금구천	82.12.28	107.80	1.2	109	106.87	2.13	"
호남선	김제- 신태인	상	금구천	39.01.03	107.80	1.2	109	107.10	1.90	"
경춘선	퇴계원-금곡	단선	왕숙천	38.06.15	25.86	1.20	27.06	25.17	1.89	"	건설사업 구 간
중앙선	원덕- 용문	단선	원당천	42.04.02	47.01	0.6	47.61	46.67	0.94	"	건설사업 구 간
경전선	함안- 군북	단선	망계지천	23.12.01	117.30	1.0	118.3	115.99	2.31	"	건설사업 구 간

□ 여유고 부족교량(61개소)현황

선 별	역구간	상,하	구조물명	준공년도	계획 홍수위 (A)	여유고 (B)	C=A+B	교좌장치하면(D)	부족치 (C-D)	내용	현황
전라선	율촌 - 신풍	단	사항천	36.12.16	103.66	1.0	104.66	104.39	0.27	여유고 부족	건설사업 구 간
미전선	미전- 낙동강	단	삼랑진천	40.04.30	110.72	1.0	111.72	111.56	0.16	"
경부선	관악 - 안양	상	석수동천	80.12.31	127.26	1.0	128.26	127.89	0.37	"	설계완료
경부선	관악 - 안양	상2	석수동천	"	127.26	1.0	128.26	127.89	0.37	"	〃
경부선	관악 - 안양	하	석수동천	"	127.26	1.0	128.26	127.89	0.37	"	〃
경부선	관악 - 안양	하2	석수동천	"	127.26	1.0	128.26	127.89	0.37	"	〃
충북선	청주- 오근장	복	강서천	80.12.31	133.57	0.6	134.17	133.97	0.20	"
충북선	청주- 오근장	복	무심천	79.11.14	136.21	0.6	136.81	136.70	0.11	"
충북선	보천 - 음성	복	마송천	79.10.09	248.26	0.6	248.86	248.76	0.10	"
경부선	심천 - 영동	상	영동천1	34.01.01	214.04	1.00	215.04	214.78	0.26	"	자체개량 완 료
경부선	심천 - 영동	하	영동천1	"	214.04	1.00	215.04	214.78	0.26	"	자체개량 완 료
경부선	지천- 대구	상	금호강	34.01.01	127.13	1.50	128.63	128.35	0.28	"
경부선	지천- 대구	하	금호강	"	127.13	1.50	128.63	128.35	0.28	"
경부선	물금 - 화명	상	호포천	37.09.01	107.95	1.5	109.45	108.77	0.68	"	자체개량 완 료
경부선	물금 - 화명	하	호포천	"	107.95	1.5	109.45	108.77	0.68	"	자체개량 완 료
전라선	곡성 - 압록	단	오지제5	99.09.30	152.67	1.0	153.67	153.01	0.66	"
경전선	벌교 - 조성	단	열가천	22.07.01	103.80	1.2	105	104.83	0.17	"
경전선	이양 - 능주	단	저불강제2	30.05.15	67.23	1.20	68.43	67.80	0.63	"	자체개량 완 료
경전선	이양 - 능주	단	가봉천	30.05.15	50.05	1.00	51.05	51.01	0.04	"

선 별	역구간	상,하	구조물명	준공년도	계획 홍수위 (A)	여유고 (B)	C=A+B	교좌장치하면(D)	부족치 (C-D)	내용	현황
전라선	관촌 - 임실	단	임실천3	93.12.20	220.85	1.2	222.05	221.25	0.80	여유고 부족
교외선	능곡- 일영	단	선유천	63.08.20	41.43	1.0	42.43	41.44	0.99	"
경부선	영등포-시흥	상3	사촌천(상3)	96.12.31	13.46	1.2	14.66	13.50	1.16	"
경부선	영등포-시흥	상하1,2,3	사촌천	95.01.01	13.46	1.2	14.66	13.50	1.16	"
경부선	심천 - 영동	상	심 천 천	42.10.03	203.66	1.5	205.16	204.99	0.17	"
경부선	심천 - 영동	하	심 천 천	09.07.15	203.66	1.5	205.16	204.99	0.17	"
호남선	개태사-연산	상	아 호 천	73.07.15	110.58	1.2	111.78	111.21	0.57	"
호남선	개태사-연산	하	아 호 천	73.07.15	110.58	1.2	111.78	111.21	0.57	"
경인선	구로- 오류	상1,2	안춘천(상1,2)	65.12.30	13.51	1.2	14.71	14.30	0.41	"
경인선	구로- 오류	하1	안춘천(하1)	96.11.05	13.51	1.2	14.71	14.30	0.41	"
경부선	관악- 안양	복	안양천	80.12.31	124.68	1.2	125.88	125.14	0.74	"
경부선	성대- 화서	상	화산천	79.12.30	140.33	1.2	141.53	140.68	0.85	"	설계완료
경부선	성대- 화서	상2	화산천	79.12.30	140.33	1.2	141.53	140.68	0.85	"	〃
경부선	성대- 화서	하	화산천	"	140.46	1.2	141.66	140.68	0.98	"	〃
경부선	성대- 화서	하2	화산천	"	140.46	1.2	141.66	140.68	0.98	"	〃
경원선	연천- 대광리	단	장거천	14.08.16	81.15	1.20	82.35	81.51	0.84	"	자체개량 완 료
경부선	조치원-내판	복	조천제2	37.12.20	127.48	1.2	128.68	127.50	1.18	"
충북선	삼탄- 공전	하	진소천(상)	79.12.16	273.30	1.5	274.80	274.14	0.66	"
충북선	삼탄- 공전	상	진소천(하)	59.01.31	273.21	1.5	274.71	274.14	0.57	"
경부선	신동- 지천	상	게리공곡천	34.01.01	127.03	0.60	127.63	126.05	1.58	"
경부선	신동- 지천	하	게리공곡천	"	127.03	0.60	127.63	126.05	1.58	"

선 별	역구간	상,하	구조물명	준공년도	계획 홍수위 (A)	여유고 (B)	C=A+B	교좌장치하면(D)	부족치 (C-D)	내용	현황
임항선	마산- 임항	단	회산천	77.12.30	113.96	1.0	77.12	114.10	0.86	"
진해선	신창원-진해	단	덕곡천	80.11.30	104.73	1.2	80.11	105.39	0.54	"
대전천	대전- 서대전	단	대 전 천	14.01.11	144.20	1.2	14.01	144.23	1.17	"
경전선	예당- 득량	단	오봉천	23.12.01	104.10	1.0	23.12	104.76	0.34	"
군산선	익산- 대야	단	접산천	12.03.06	105.09	1.2	12.03	105.99	0.30	"	자체개량 완 료
호남선	김제- 신태인	복	원평천	82.12.28	107.85	1.2	82.12	107.87	1.18	"
경부선	용산- 노량진	하3	한강A선	1900.07.01	15.19	2.0	1,900.07	15.74	1.45	"	홍수 조절가능
경부선	용산- 노량진	상3	한강B선	11.06.24	15.19	2.0	11.06	15.74	1.45	"	홍수 조절가능
경부선	용산- 노량진	상하1	한강C선	44.06.01	15.19	2.0	44.060	16.18	1.01	"	홍수 조절가능
경부선	용산-노량진	상하2	한강D선	95.12.31	15.19	2.0	95.12	16.20	0.99	"	홍수 조절가능
경원선	의정부-덕정	단	읍내천	14.08.16	53.60	1.0	14.08	54.40	0.20	"	건설사업 구 간
경춘선	금곡- 평내	단	평내천	38.06.15	88.76	1.20	38.06	88.98	0.98	"	건설사업 구 간
중앙선	창교- 신림	단	산두천	42.04.02	322.29	0.6	42.04	322.67	0.22	"	건설사업 구 간
중앙선	연교구내	단	주포천제5 (본선)	"	283.72	1.2	0	284.79	0.13	"	건설사업 구 간
중앙선	연교- 구학	단	주포천제4	42.04.02	276.86	1.2	42.04	277.54	0.52	"	건설사업 구 간
경전선	횡천- 하동	단	횡천강제3	68.02.17	110.50	1.2	68.02	111.05	0.65	"	건설사업 구 간
경전선	횡천- 하동	단	두전천	66.12.20	111.05	1.2	66.12	111.69	0.56	"	건설사업 구 간
경전선	순천- 원창	하	순천천	22.07.01	109.86	1.2	22.07	110.34	0.72	여유고 부족
전라선	춘포- 삼례	단	익산천	36.12.16	110.23	1.2	36.120	110.51	0.92	"	건설사업 구 간
전라선	삼례- 동산	단	만경강제1	"	110.94	1.5	0	111.88	0.56	"	건설사업 구 간
전라선	오수- 서도	단	율천	00.12.31	110.82	1.2	0.12	111.67	0.35	"	건설개량 완 료