	보 도 자 료	국회의원 최규식	2007년 10월16일 www.kangbukzzang.net
	지역 사무실 : 서울 강북구 미야9동 98-39 가동 201호 Tel : 02-980-0514 Fax 02-980-0517 국회 사무실 : 서울 영등포구 여의도동 1번지 의원회관 433호 Tel : 02-788-2743 Fax 02-788-3443

“스프링클러 미작동으로 초기화재 진화실패 급증, 특별 작동기능점검 조속히 실시해야”

2007년도 행정자치위원회 소방방재청 국정감사에서 최규식 의원(강북을)은 “초기화재 진압에 있어서는 스프링클러가 아주 중요한 역할을 하는데도 불구하고, 최근 스프링클러 미작동으로 인한 초기화재 진압실패 사례가 급증하고 있다”고 지적하고, “2008년을 ‘스프링클러 점검의 해’로 정하고 모든 스프링클러가 정상적으로 작동되는 특별 작동기능점검을 조속히 실시할 것”을 강력 촉구하였습니다.

소방방재청이 제출한 자료에 의하면 최근 3년간 화재 발생 중 스프링클러가 작동되지 않아서 초기화재 진화에 실패한 사례는 8건으로 지역별로는 서울이 4건, 부산이 1건, 대전이 1건, 울산 1건, 경기도가 1건으로 나타났며,

연도별로는 2004년 2건, 2006년 2건, 2007년 4건으로 최근 급증하고 있는 추세입니다.

【별첨 자료】

□ 스프링클러 설치에 관한 법령 및 규정

○ 특정소방대상물에 스프링클러설비를 갖추어야 하는 적용기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 4] “소화설비의 소화시설 적용기준 제3호”에 규정되어 있으며,

○ 스프링클러설비의 설치․유지 및 안전관리에 관한 사항은 「스프링클러설비의 화재안전기준(소방방재청고시제2006-13호)」에 규정

□ 공공기관 스프링클러 설치 현황

○ 종류구분(습식, 준비작동식, 건식, 일제살수식)

계	습식	준비작동식	건식	일제살수식
2,736	1,727	850	129	30

□ 일반 아파트 스프링클러 설치현황

○ 일반아파트에 설치하는 스프링클러설비는 국가화재안전기준 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제6조 7호 기준에 의한 조기반응형 스프링클러헤드 습식을 설치하여야 함

□ 습식 스프링클러 설비 점검 실태

○ 공공기관, 일반 아파트, 초고층 건물 등

연도별	계	공공기관	일반아파트	초고층건물
2006	5,632	865	1,683	3,084
2007	3,224	811	834	1,579