보도자료 김성순 국회의원 (민주당․송파병․국토해양위)	◦제공일 : 2008년 10월 16일 (목) ◦내 용 : 국토해양위 수자원공사 국감 ◦담 당 : 김봉겸 보좌관, 이문교 비서 의원회관 629호 ☏ 788-2390,784-6144 www.KSS21.or.kr
“국민에게 희망을 주는 정책중심의 생활정치를 펴겠습니다”

낙동강수계 5개댐 저수율 급감 비상

낙동강수계 5개댐 강수량 및 유입량 예년의 63%, 41%로 급감

김성순 의원 “저수율 감소에 따른 취수원 수질관리 강화해야”

○ 가뭄 등으로 낙동강수계 다목적댐의 저수율이 급격히 감소하여, 취수원 수질관리 대책에 비상이 걸렸다.

민주당 김성순의원(국토해양위․송파병)은 10월16일 한국수자원공사에 대한 국정감사에서 “낙동강 유역에 가뭄이 심하여 10월14일 기준으로 안동댐․임하댐․합천댐․남강댐․밀양댐 등 5개댐의 평균 저수율이 38% 수준으로 급감했는데, 이는 예년(56%) 대비 66%에 머물고 있는 수준”이고 밝히고, “낙동강 수계 저수율 급감에 따라 내년 봄철 갈수기 전까지 낙동강 취수윈의 수질관리에 문제가 없도록 방류량 조정 등 효율적인 댐 운영이 필요하다”고 강조했다.

○ 수자원공사가 김성순 의원에 제출한 “낙동강 다목적댐 저수율 현황”에 의하면, 10월14일 현재 저수율이 남강댐 20%(예년대비 58%), 합천댐 30%(〃 49%), 임하댐 35%(〃 73%), 안동댐 46%(〃 74%), 밀양댐 67%(〃 95%) 등으로 평균 38%(〃 66%)에 머물고 있는 것으로 나타났다.

이와 관련 김 의원은 “금년도 낙동강수계 댐의 강수량 및 유입량이 예년에 비해 63%, 41% 수준으로 적은 실정”이라면서, “댐 저수율 확보에 절대적인 시기인 8월 홍수기 중반기 이후에 강수량 및 유입량이 예년의 37%, 20% 수준으로 매우 적음에 따라 댐 저수율이 하강한 것으로 분석된다”고 밝혔다.

수자원공사에서는 취수원 수질관리와 관련 “방류량 단계적 조정 등 가뭄대비 효율적인 댐 운영을 통해 강수량 및 유입량 대비 상대적으로 높은(예년대비 66% ) 수준의 저수율을 유지하고 있다”고 밝히고 “봄철 갈수기 상류 유입지천의 오염도 증가시 댐내 일부 만곡부등에 조류 과번식 등 일시적 수질악화가 우려되나, 지방자치단체와 상류 오염원 관리 등 조치를 요구하고, 댐내 수질보전을 위해 수질측정망 운영, 오염원 감시 강화 및 수질개선시설 운영 등 사전 예방적인 수질관리를 추진하겠다”고 밝혔다.

<표1> 낙동강수계 다목적댐 저수율 현황                        (2008.10.14 기준)

구 분		평균	안동댐	임하댐	합천댐	남강댐	밀양댐
저수율 (%)	금년	38	46	35	30	20	67
	예년	56	62	48	61	35	70
예년대비(%)		66	74	73	49	58	95

<표2> 댐별 강수 및 유입량 현황

구분			평균 /합계	안동댐	임하댐	합천댐	남강댐	밀양댐
금년 (1.1~10.14)	강수량 (mm)	금년	764	886	624	662	795	982
		예년	1,210	1,077	967	1,266	1,411	1,496
		대비	63%	82%	64%	52%	56%	66%
	유입량 (억㎥)	금년	18.1	6.1	2.0	1.9	7.6	0.5
		예년	44.4	9.7	7.2	6.4	20.1	1.0
		대비	41%	63%	28%	30%	38%	50%
홍수기 중후반 (8.1~10.14)	강수량 (mm)	금년	173	263	182	118	127	188
		예년	462	413	377	481	534	583
		대비	37%	64%	48%	25%	24%	32%
	유입량 (억㎥)	금년	4.1	2.1	0.6	0.4	0.9	0.1
		예년	20.1	4.1	3.3	3.1	9.2	0.4
		대비	20%	51%	18%	13%	10%	25%

※ 자료 : 한국수자원공사 2008년도 국정감사 자료