	명품도시 기흥구! 사통팔달 기흥구! 박준선과 함께하는 기흥 성공시대 !
보 도 자 료 (2008. 10. 21(화)) 서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 408호 Tel.02)784-2343 Fax.02)788-3408 담당 : 박재성 비서관(017-363-2802)

안암도유수지 조성사업

추진 문제는 없는가?

1. 현 황

❏ 사업개요

❍ 시설위치 : 수도권 제3, 4매립장 예정부지 내

❍ 사업기간 : '01. 4 ～ '09. 8

❍ 유역면적 : 44.59㎢(제1,2매립장, 인천시 오류동 및 김포군 양촌면 일원)

❍ 유수지면적 : 154만㎡(저류량 : 735만㎥)

❍ 사업비 : 777억원

❏ 사업 현황

❍ 유수지(1단계)조성공사 완료('01.4～'04.8, 사업비 235억원)

❍ 배수갑문(5m×4m) 4련, 배수펌프(D2,000) 3대 설치

※ 배수펌프장 1동(건축면적: 1,078㎡)

❍ 유수지(2단계)조성공사 추진('06.2 ～ '09.8, 사업비 542억원)

- 도 급 자 : (주)협성종합건업, 한신공영(주)

- 사업내용

총 유역면적	유수지 면적	담수용량
44.59㎢	154만㎡	735만㎥

- 토목공사(준설, 제방축조 등) 및 펌프 추가설치 4대(D2,200mm)

- 조경공사 : 산벚나무외 총15종 210,626주

- 해안도로변과 산책로(관리도로) 가로수 식재, 경관녹지대 조성수질정화습지지역 조성(갈대림) 등

❏ 사업목적

❍ 수도권매립지 상류지역인 인천광역시 검단천 주변지역 및 김포시 양촌면 일원에 집중 호우시 매립지와 주변지역의 침수 방지

❍ 수도권매립지와 유수지 상류지역인 인천시 서구 오류동 및 경기도 김포군 양촌면 일원(44.59㎢, 약1,359만평)의 침수피해 예방

❍ 기존의 자연 저류역할을 하던 갯뻘에 매립지가 조성됨에 따른 상류지역 주택, 농지 등 침수 불가피(자연저류면적 대폭 감소)

❍ 제2매립장을 조성 중이던 1999년 집중호우 시 인천시 서구 오류동 등 3개 지역 74만㎡(약 22만평) 침수피해 발생

2. 문제점 및 질의

☞ 현재 수도권 매립지에는 대규모 유수지(안암도유수지)가 조성되고 있고, 이미 1단계 사업이 완료되고 2단계 사업도 현재 상당부분 진행되어 2009년도 8월에 준공이 예정되어 있는 것으로 알고 있음.

- 공사 진행하는데 문제가 없는가?

☞ 본의원이 알기로는 본 공사가 집중호우 시 침수피해 우려가 해소됨으로써 수도권지역의 안정적 폐기물처리 가능 및 유수지 상류지역의 주택 및 농가 침수피해 우려를 해소함

- 또한 습지․생태공원, 자연관찰지역 등 유수지 주변이 환경생태공원 으로 조성됨으로써 세계최대의 폐기물매립지의 입지로 생활불편을 겪었던 주변지역 주민의 삶의 질 향상 도모한다고 보는데 사장의 견해는?

☞ 해안 매립지가 조성되어 집중호우 시 예상되는 저지대 침수방지을 위해 유수지조성을 추진하게 된 목적이나 배경은 충분히 이해하고 있음.

- 하지만 유수지 면적이 154만㎡(약46만평)로 전체 매립지에서 차지하는 면적이 지나치게 넓어 매립지로 사용하지 못함으로 매립계획에 차질이 우려될 것으로 보이는데 약 46만평은 현재기준으로 몇 년간 매립 할 수 있는 양인가?

☞ 본의원이 판단하기로는 약 6년 정도의 매립량에 해당된다면 유수지 면적을 최소화하고 어렵게 확보된 매립지를 국가적인 차원에서 보다 장기적으로 활용하는 것이 옳지 않은지?

☞ 유수지조성 면적은 당초 자연하천 수로선을 포함하여 154만㎡으로 설계한 것임. 이는 매립지 주변 배수유역(44.59㎢, 약 46백만㎡)과 강우빈도 50년 등 주변여건 및 제반 수리․수문학적 검토를 거쳐 다수의 전문가들에 의해 결정된 사안임.

- 안암도 유수지는 수도권매립지 일부와 인천시 검단, 김포시 양촌면 일원의 배수유역면적 44.59㎢에 대한 침수예방을 위해 수도권매립지 조성사업 기본설계(’88.12) 당시 조성토록 계획된 것으로써 수도권매립지 전체 사용연한에는 지장이 없다고 보는데 맞는가?

※ 일강우량 390㎜, 계획홍수위 2.5m, 유수지용량 735만㎥, 바닥고 (-)3m ⇒ 유수지 154만㎡

☞ 또한, 거대한 유수지로 인한 인근 바다오염 가능성이 있는데 현재수질관리는 잘 진행되고 있는가?

☞ 안암도유수지가 필요하고 또 조성될 수 밖에 없다면 단순히 그 광할한 면적에 조성되는 유수지의 기능을 극대화하는 방안이 필요하다고 판단됨. 매립지공사에서 구체적인 활용방안이 무엇인가?

- 안암도유수지조성은 수도권매립지 조성사업 기본설계(’88.12) 당시 조성토록 계획된 사업으로 이후 계획된 드림파크조성(기본계획)에 포함하고 있음.

- 안암도유수지는 주변지역(3·4매립장) 매립 완료 후 드림파크 조성계획에 따라 4매립장 주변에 유수지, 습지·생태공원, 자연관찰지역 등이 조성되는 것으로 계획되어 있고, 또한 향후 드림파크 조성계획에 따라 중·장기적으로 자연탐방단지 및 환경리조트 등을 조성할 계획

☞ 본 의원은 이미 상당부분 진행된 유수지 조성과 관련하여 원론적인 사업의 타당성검토나 배경 등에 대해 잘잘못을 가리고자 하는 것은 아님.

- 주변지역 침수피해 방지라는 경제성 등으로 타협할 수 없는 목적을 앞에 두고 자칫 간과하고 넘어가는 부분을 상기시켜주고자 하는 것임. 향후 사업을 진행함에 있어 철저하게 검토하여 드림파크 조성계획 이행에 만전을 기해주기 바람.