깨끗한 정치, 국민과 소통하는 정치, 신의를 지키는 정치를 실천하겠습니다!	보 도 자 료
	한나라당 대구 달서․병 국회의원 조 원 진
	전화 : 784-2187, 788-2361 팩스 : 788-3521 E-Mail : johj98@assembly.go.kr 홈페이지 : www.chowonjin.com

포항시, 영천시민의 식수원인 영천호, 전국에서 가장 오랫동안 조류예보 발령!

‘04년 이후 작년까지 무려 365일 발령! 올해도 지난 10월 4일에서야 조류주의보 해제

상류에 오염원 다수 존재, 환경사고 예견 가능! 소규모 하수처리장 건설 시급하다!

포항시와 영천시민의 식수원인 영천호가 전국에서 가장 오랫동안 조류예보가 발령되었으며, 이는 상류에 위치하고 있는 다수의 오염원 때문으로 이에 대한 대책 마련이 시급한 것으로 나타났다.

대구지방환경청이 조원진 의원(한나라당, 대구 달서병)에게 제출한 “영천호 조류예보 발령 현황”자료에 따르면 영천호의 경우 조류예보 발령일이 ‘04년 40일, ’05년 86일, ‘06년 100일 그리고 작년에는 무려 139일이나 발령되어 전체 발령일이 365일이나 되는 것으로 확인되었으며, 올해도 지난 9월 4일에 발령되었다가 10월 10일에 해제되었다.

이처럼 영천호의 조류예보 발령일이 과다한 것은 영천호 상류에 1,000여두의 가축과 30여개소의 식당 및 여관 등에서 매일 처리되지 않은 오․폐수가 그대로 유입되고 있기 때문인 것으로 나타났다.

조 의원은 “지난번 김천에서 발생한 페놀유출 사건처럼 사후처리를 할 것이 아니라 영천호처럼 조류예보가 과다하게 발령되면서 대형 사고가 예측될 때에는 문제가 발생하기 전에 이를 예방해야 한다”며 51만 포항시민과 11만 영천시민의 식수원임을 고려하여 상류지역에 소규모 하수처리 시설을 즉각 건설해야 한다고 주장했다.

영천호 가장 오랫동안 조류예보 발령, ‘04년부터 365일 발령

영천호 상류에 오염원 다수 존재, 오염사고 예측 가능!

소규모 하수처리장 건설 필요하다!

- 조류예보제는 호소에서 녹조류 및 남조류 발생 정도에 따라 취․정수장의 정수처리 강화 등 단계적 대응조치를 하는 것으로 ‘98년부터 전국 20개 호소에서 실시하고 있음.

- 녹조류 발생을 쉽게 판별할 수 있는 엽록소(chl-a, 클로로필-a)의 농도와 독성을 지닌 남조류의 세포수를 기준으로 발생정도에 따라 실시함.

< 조류예보 발령기준 >

구 분	조류주의보	조류경보	조류대발생
chl-a 농도(㎎/㎥)	15 이상	25 이상	100 이상
남조류세포수(세포/㎖)	500 이상	5,000 이상	1,000,000 이상

※ 2회 연속 측정하여 chl-a(클롤로필-a) 농도와 남조류 세포수 모두가 기준에 해당될 때 발령

< 대구지방환경청장에게 묻겠습니다. >

질의 1) 영천호의 경우 ‘04년 40일, ’05년 86일, ‘06년 100일, ’07년 139일 등 전국에서 가장 오랫동안 조류주의보와 경보가 발령된 것으로 아는데, 맞습니까?

질의 2) 영천호는 영천시와 육군 3사관학교, 포항지역까지 용수를 공급하는 중요한 취수원인데, 이처럼 조류가 다량 발생하면 취수원에 심각한 피해를 주고, 만에 하나 처리를 완벽하게 못하다면 지역주민에게 상당한 피해를 줄 것으로 염려되는데 청장 어떻습니까?

질의 3) 본 위원이 조사한 바로는 영천호 상류에 약 3,500명의 주민이 거주하고 있고 약 950여두의 가축과 30여개소의 식당․여관 등에서 매일 처리되지 않은 오․폐수가 그대로 유입되고 있는 것으로 아는데 청장 맞습니까?

< 영천댐유역 오염원 현황 >

구 분	생활인구	가축(소․돼지)	식당․여관	비점오염원(㎢)
계	3,413	948	29	답 : 7.1, 전 : 15.9 임야 : 212
영천시	1,154	302	12	답 : 2.3, 전 : 3.9 임야 : 77.8
포항시	2,259	646	17	답 : 4.8, 전 : 12.0 임야 : 134.2

질의 4) 정수처리도 중요하지만 이는 사후처리에 불과한 것이며, 더 중요한 것은 안정적인 상수원수 확보임. 이를 위해서 댐 상류 유입 오․폐수를 처리하기 위한 소규모의 하수처리장 건설이 시급한 것으로 생각되는데, 청장의 견해와 문제점이 무엇인지 답변 바랍니다.

질의 5) 지난번 낙동강 수계로 페놀이 유출된 사고 이후 뒤늦게 완충저류조를 설치하는 등 ‘소 잃고 외양간 고치는’ 전철을 밟아서는 안 된다고 생각하며, 사전에 예방하는 것이 무엇보다 중요한 것임.