2009년 10월 20일 화요일

텅 빈 공항

부족한 항만시설

■ 경남 김해공항 포함 10개 공항 이용율 감소

■ 경남 통영항 항만시설 확보율 57.1% 과부족

- 최근 국토해양부에서 김소남 의원(한나라당, 행정안전위원회)에게 제출

한 <공항별 활용율 현황>을 보면 활주로, 여객터미널, 공항터미널 이용률

이 전반적으로 매우 저조한 것으로 나타나 이에 대한 대책이 심각한 것

으로 밝혀졌다.

- 2009년 6월 현재, <공항 활용률 현황>을 살펴보면, 제주공항이 활주로

활용률 64.1%, 여객터미널 활용률 국내 121.9%, 국제 47.6%, 화물터미널

활용률 국내 51.7%, 국제 7.2%에 이르는 등 공항 활용률이 가장 높은 것

으로 나타난 반면 양양공항은 활용율이 전무한 것으로 드러났다.

- 또한 2007년 대비 2008년 여객터미널 활용 증가율을 보면 김해공항을

포함한 대구공항, 광주공항, 양양공항 등 10개 공항 이용률이 매년 감

소 추세에 있는 것으로 나타났다.

- 한편 항만시설 현황을 보면 시설확보율은 2006년 76.9%에서 2007년

70%, 2008년 64%로 최근 3년간 10.9% 감소한 것으로 나타났다.  <시설

확보율이 100%가 안 되는 항만시설 현황>을 살펴보면 통영, 삼천포를 포

함한 8개 항만시설이 과부족 상태로 나타났으며 특히 경남 통영항의 경

우 시설확보율이 2006년 66.4%에서 2007년 63.4%, 2008년 57.1%로 과부

족 상태가 가장 심각한 것으로 나타났다.

- 이러한 현황과 관련하여 김소남 의원은 “최근 지방공항을 이용하는 승

객의 발이 끊기면서 지방공항의 적자운영이 심각한 반면 항만시설은 하

역능력 부족으로 물류산업의 경쟁력 확보에 차질을 빚고 있다.“ 고 말하

며 “ 앞으로 정부는 적극적인 민자유치를 통해 하늘과 바다의 성장동력

을 끌어올려 국가경쟁력을 강화할 수 있도록 다각적인 방안을 모색해야

한다.“고 말했다

<공항활주로 활용률>

공항	이착륙 가능회수	2007		2008		2009 1~6
		운항	활용율	운항	활용율	운항	활용율
김포	226,000	100,124	44.3	108,015	47.8	55,820	49.4
김해	200,000	58,119	29.1	59,575	29.8	29,655	29.7
제주	143,000	93,072	65.1	95,671	66.9	45,796	64.1
대구	140,000	10,997	7.9	9,691	6.9	4,161	5.9
광주	140,000	12,700	9.1	11,166	8.0	5,320	7.6
청주	140,000	9,286	6.6	9,925	7.1	4,068	5.8
무안	140,000	224	1.1	1,841	1.3	572	0.8
양양	43,000	932	2.2	155	0.4	-	0.0
여수	60,000	6,120	10.2	5,837	9.7	2,818	9.4
울산	60,000	9,353	15.6	9,452	15.8	4,569	15.2
사천	165,000	2,235	1.4	2,322	1.4	1,156	1.4
포항	100,000	2,831	2.8	2,998	3.0	1,956	3.9
군산	140,000	1,109	0.8	782	0.6	610	0.9
원주	115,000	687	0.6	706	0.6	348	0.6

<여객터미널 활용율>

공항		연간수용 능력(만명)	2007		2008		2009.1~6
			여객 (만명)	활용율	여객 (만명)	활용율	여객 (만명)	활용율
김포	국내	3,042	1,214	39.9	1,230	40.4	611	40.2
	국제	397	167	42.1	197	49.6	115	57.9
김해	국내	1,269	467	36.8	444	35.0	215	33.9
	국제	463(166)	274	164.9	277	59.7	115	49.8
제주	국내	1,010	1,103	109.2	1,170	115.9	616	121.9
	국제	117	126	108.1	74	63.5	28	47.6
대구	국내	256	87	33.9	85	33.1	47	36.4
	국제	114	31	27.2	23	20.3	6	10.0
광주	국내	293	141	52.5	136	47.1	68	46.2
	국제	-	12	-	2	-	0	#DIV/0!
청주	국내	189	87	46.1	92	48.5	47	50.2
	국제	126	16	12.8	13	10.0	2	2.8
무안	국내	413	0	0.1	3	0.6	1	0.5
	국제	103	1	1.1	10	10.1	3	5.0
양양	국내	207	3	1.6	1	0.4	0	-
	국제	110	0	0.2	0	0.2	0	-
여수	국내	272	66	24.1	64	23.6	30	22.0
울산	국내	240	121	50.3	113	47.1	50	41.4
사천	국내	30	21	71.4	20	68.1	9	62.4
포항	국내	101	30	29.5	27	26.5	15	29.0
군산	국내	385	13	3.5	10	2.6	7	3.8
원주	국내	44	8	18.0	8	17.9	4	17.2

<화물터미널 활용률>

공항		연간수용 능력(톤)	2007		2008		2009.1~6
			화물(톤)	활용율	화물(톤)	활용율	화물(톤)	활용율
김포	국내	620,000	175,342	28.3	119,828	19.3	66,187	21.4
	국제	820,000	11,276	1.4	13,227	1.6	8,138	2.0
김해	국내	190,000	53,132	28.0	41,190	21.7	18,846	19.8
	국제	69,000	21,006	30.4	18,344	26.6	6,537	18.9
제주	국내	310,000	214,799	69.3	154,092	49.7	80,148	51.7
	국제	17,000	4,973	29.3	1,546	9.1	610	7.2
대구	국내	17,000	10,365	61.0	9,659	56.8	5,190	61.1
	국제	17,000	1	0.0	7	0.0	6	0.1
광주	국내	55,000	15,906	28.9	10,357	18.8	3,609	13.1
	국제		1		-
청주	국내	33,000	7,495	22.7	5,879	17.8	2,537	15.4
	국제	5,000	14	0.3	0	0.0	1	0.0
무안	국내	41,000	1	0.0	3	0.0	0	0.0
	국제	9,000	14	0.2	3	0.0	-	-
양양	국내		19		3
	국제		2		1
여수	국내	16,000	904	5.7	766	4.8	337	4.2
울산	국내	-	1,190		976		298
사천	국내	2,000	504	25.2	399	19.9	180	18.0
포항	국내		221		111		40
군산	국내	-	829		855		351
원주	국내	-	76		82		25

<항만시설 확보율 현황>

(단위 : 천톤, %)

구 분		2006	2007	2008
총계	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	1,036,843 710,167 641,177 △68,990	1,093,480 759,703 672,871 △86,832	1,139,087 800,524 728,612 △71,912
	시설확보율	90.3	88.6	91.0
부산	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	229,939 222,651 143,111 △79,540	243,565 235,527 162,071 △73,456	241,683 233,144 164,757 △68,387
	시설확보율	64.3	68.8	70.7
인천	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	129,566 84,925 73,133 △11,792	138,139 92,243 78,122 △14,121	141,815 98,539 79,370 △19,169
	시설확보율	86.1	84.7	80.5
평 택 ․ 당진	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	44,235 23,964 16,708 △7,256	48,093 26,944 21,930 △5,014	50,723 29,013 33,540 4,527
	시설확보율	69.7	81.4	115.6
보령	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	9,258 9,207 10,644 1,437	9,213 9,159 10,644 1,485	11,254 11,194 10,644 △550
	시설확보율	115.6	116.2	95.1
군산	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	17,502 15,366 17,628 2,262	17,686 15,646 17,628 1,982	17,563 15,682 17,628 1,946
	시설확보율	114.7	112.7	112.4
장항	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	1,245 1,241 1,626 385	1,384 1,374 1,626 252	1,309 1,303 1,626 323
	시설확보율	131.0	118.3	124.8

(단위 : 천톤)

구 분		2006	2007	2008
대산	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	52,649 11,792 9,072 △2,720	53,516 13,781 9,644 △4,137	60,994 15,951 10,216 △5,735
	시설확보율	76.9	70.0	64.0
목포	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	8,979 8,045 12,675 4,630	14,203 13,285 12,675 △1,610	14,509 13,657 13,334 △323
	시설확보율	157.6	95.4	97.6
완도	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	234 216 464 248	608 590 464 △126	167 151 464 313
	시설확보율	214.8	78.7	307.9
여수	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	2,789 900 3,038 2,138	8,344 1,327 3,038 1,711	14,052 910 3,038 2,128
	시설확보율	337.6	229.0	334.0
광양	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	195,069 111,118 138,483 27,365	198,189 109,137 138,483 29,346	203,216 118,461 163,763 45,302
	시설확보율	124.6	126.8	138.2
삼천포	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	19,818 19,687 19,392 △295	20,644 20,522 19,392 △1,130	21,150 21,024 19,392 △1,632
	시설확보율	98.5	94.5	92.2
통영	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	226 152 101 △51	228 160 101 △59	229 177 101 △76
	시설확보율	66.4	63.4	57.1
마산	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	11,907 10,254 19,668 9,414	13,193 11,519 21,120 9,601	15,680 13,990 22,572 8,582
	시설확보율	191.8	183.3	161.3

(단위 : 천톤)

구 분		2006	2007	2008
진해	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	744 700 2,661 1,961	850 836 2,661 1,825	1,463 1,452 2,661 1,209
	시설확보율	380.1	318.0	183.3
장승포	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	- - 33 33	- - 33 33	- - 33 33
	시설확보율	-	-	-
고현	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	2,032 1,968 2,419 451	2,494 2.442 2,419 △23	3,323 3,265 2,419 △846
	시설확보율	122.9	99.1	74.1
옥포	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	1,635 1,590 1,400 △190	1,642 1,590 1,400 △190	1,895 1,848 1,400 △448
	시설확보율	88.1	88.1	75.8
울산	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	165,717 51,311 52,035 724	168,652 56,819 52,035 △4,784	170,314 58,299 52,035 △6,264
	시설확보율	101.4	91.6	89.3
포항	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	54,971 54,204 47,291 △6,913	61,875 61,096 47,790 △ 13,306	67,658 66,843 50,956 △15,887
	시설확보율	87.2	78.2	79.2
동해	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	21,354 20,773 30,072 9,299	22,168 21,662 30,072 8,410	23,080 22,637 30,072 7,435
	시설확보율	144.8	138.8	132.8
삼척	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	6,417 6,396 8,694 2,298	6,801 6,779 8,694 1,915	7,093 7,072 8,694 1,622
	시설확보율	135.9	128.3	122.9

(단위 : 천톤)

구 분		2006	2007	2008
묵호	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	1,738 1,549 6,030 4,481	2,236 2,058 6,030 3,972	2,697 2,604 6,030 3,426
	시설확보율	389.3	293.0	231.6
옥계	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	6,131 5,874 10,145 4,271	6,463 6,193 10,145 3,952	7,040 6,674 10,145 3,471
	시설확보율	172.7	163.8	152.0
속초	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	185 172 579 407	253 238 579 341	284 275 579 304
	시설확보율	336.6	243.5	210.2
제주	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	2,214 1,402 2,616 1,214	2,071 1,317 2,616 1,299	1,928 1,196 2,616 1,420
	시설확보율	186.5	198.7	218.8
서귀포	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	481 416 573 157	328 287 573 286	273 247 2,468 2,221
	시설확보율	137.7	199.8	999.2
태안	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	8,670 8,622 10,886 2,264	11,346 11,284 10,886 △398	12,195 12,113 10,886 △1,227
	시설확보율	126.3	96.5	89.9
기타	화 물 량 시설소요 하역능력 과 부 족	41,138 35,673 - △35,673	39,295 35,888 - △35,888	45,501 42,803 7,173 △35,630
	시설확보율			16.8