2009.10.20(화)

최근 4년간 원자력발전 고장정지 34건 달해

유형별: 자연열화 13건(38.2%), 오작동 11건(32.3%)

원전별: 울진 원자력 15건(44.1%)로 가장 많아

국회 교육과학기술위원회 위원인 김춘진의원(민주당, 고창·부안)은 10월 20일(화) 한국수력원자력(주)가 국정감사 자료로 제출한「2006~2009.9 현재 원전 고장정지 유형별 건수 및 고장정지 시간」을 공개했다.

■ 최근 4년간 원전 고장정지 건수: 총 34건

- 자연열화 13건(38.2%), 오작동 11건(32.3%)

2006년에서 2009년 9월 현재까지 고장정지 유형별 건수<표1>를 살펴보면, 총 34건의 고장정지가 있었다. 자연열화가 13건(38.2%)으로 가장 많았으며, 오작동 11건(32.3%), 정비불안전과 인적실수가 각각 4건, 제작불안전과 설계불안전이 각각 1건이다.

<표1> 4년간 고장정지 유형별 건수

연도 분류	2006	2007	2008	2009.9월	계
정비불완전	1	3	0	0	4
제작불완전	0	0	1	0	1
설계불완전	0	1	0	0	1
인적실수	1	2	1	0	4
자연열화	4	5	1	3	13
오동작	5	1	4	1	11
계	11	12	7	4	34

■ 울진원자력본부 15건으로 최다

- 울진원전 15건(44.1%), 영광원전 8건(23.6%), 고리원전 7건(20.6%), 월성원전 4건(11.7%)

2006년에서 2009년 9월 현재까지 고장정지 건수를 원전별<표2>로 살펴보면, 총 34건의 고장정지 중에서 울진원전이 15건(44.1%)으로 가장 많았으며, 다음으로 영광원전 8건(23.6%), 고리원전 7건(20.6%), 월성원전 4건(11.7%)이다.

<표2> 4년간 고장정지 원전별 건수

○ 2006년

순번	호기	발생일시	고장정지유형
1	울진#1	1.09 00:37	자연열화
2	월성#2	2.14 22:28	자연열화
3	울진#6	2.23 18:31	오동작
4	고리#3	4.17 21:58	인적실수
5	울진#4	7.18 15:09	오동작
6	울진#3	9.26 16:15	오동작
7	영광#3	9.27 08:14	자연열화
8	울진#3	10.04 10:36	오동작
9	울진#3	11.02 17:21	정비불완전
10	영광#2	12.15 08:36	자연열화
11	월성#1	12.29 02:36	오동작

○ 2007년

순번	호기	발생일시	고장정지유형
1	울진#5	1.15 18:06	인적실수
2	월성#1	2.07 15:00	정비불완전
3	영광#1	2.18 18:41	자연열화
4	고리#2	5.16 12:11	자연열화
5	고리#4	6.15 15:31	정비불완전
6	영광#2	6.21 16:20	설계불완전
7	울진#4	6.21 16:56	자연열화
8	울진#2	7.04 00:12	자연열화
9	울진#2	9.10 19:58	자연열화
10	영광#5	11.22 10:28	오동작
11	고리#2	11.26 15:14	인적실수
12	울진#4	11.28 12:55	정비불완전

○ 2008년

순번	호기	발생일시	고장정지유형
1	울진#3	1.25 16:35	오동작
2	고리#3	2.04 05:24	인적실수
3	울진#3	2.29 15:12	오동작
4	울진#1	7.03 09:56	자연열화
5	울진#1	10.26 14:36	제작불완전
6	영광#6	12.06 13:34	오동작
7	고리#2	12.19 15:37	오동작

○ 2009년(현재)

순번	호기	발생일시	고장정지유형
1	월성#1	1.06 06:19	자연열화
2	고리#2	1.29 18:47	자연열화
3	영광#4	5.20 08:24	오동작
4	영광#4	6.03 00:46	자연열화

■ 최근 4년간 원전별 고장정지 기간: 106.9일

- 2006년 28.1일, 2007년 60.6일, 2008년 8.2일, 2009년(현재) 10일

- 2007년 영광1호기 37.4일로 정지기간 가장 길어

2006년에서 2009년 9월 현재까지 원전별 고장정지 시간<표3>을 살펴보면, 총 정지기간은 106.9일 이다. 2006년 28.1일에서, 2007년 60.6일로 크게 증가하였다가 2008년에는 8.2일, 2009년에는 현재까지 10일의 고장정지 기간이 있었다. 특히 2007년 영광1호기의 경우에는 37.4일 동안 정지되었다.

<표3> 3년간 원전별 고장정지 시간

○ 2006년

순번	호기	발생일시	정지기간(일)
1	울진#1	1.09 00:37	1.9
2	월성#2	2.14 22:28	2.1
3	울진#6	2.23 18:31	3.3
4	고리#3	4.17 21:58	3.2
5	울진#4	7.18 15:09	2.3
6	울진#3	9.26 16:15	1.7
7	영광#3	9.27 08:14	1.1
8	울진#3	10.04 10:36	0.7
9	울진#3	11.02 17:21	8.4
10	영광#2	12.15 08:36	1.7
11	월성#1	12.29 02:36	1.7
합 계			28.1

○ 2007년

순번	호기	발생일시	정지기간(일)
1	울진#5	1.15 18:06	0.6
2	월성#1	2.07 15:00	2.5
3	영광#1	2.18 18:41	37.4
4	고리#2	5.16 12:11	5.5
5	고리#4	6.15 15:31	0.7
6	영광#2	6.21 16:20	1.4
7	울진#4	6.21 16:56	1.7
8	울진#2	7.04 00:12	1.0
9	울진#2	9.10 19:58	1.3
10	영광#5	11.22 10:28	1.5
11	고리#2	11.26 15:14	6.4
12	울진#4	11.28 12:55	0.6
합 계			60.6

○ 2008년

순번	호기	발생일시	정지기간(일)
1	울진#3	1.25 16:35	1.2
2	고리#3	2.04 05:24	0.9
3	울진#3	2.29 15:12	1.2
4	울진#1	7.03 09:56	0.9
5	울진#1	10.26 14:36	0.7
6	영광#6	12.06 13:34	1.7
7	고리#2	12.19 15:37	1.6
합 계			8.2

○ 2009년(현재)

순번	호기	발생일시	정지기간(일)
1	월성#1	1.06 06:19	1.1
2	고리#2	1.29 18:47	4.9
3	영광#4	5.20 08:24	0.4
4	영광#4	6.03 00:46	3.6
합 계			10.0

■ 자동정지 31건(91%), 운전원에 의한 수동정지 3건(9%)

총 34건의 고장정지 중에서 자동정지는 31건(91%)이었으며, 운전원에 의한 수동정지는 3건(9%)이다.

<표4> 3년간 고장정지 중 자동정지와 운전원에 의한 수동정지 건수

연도	2006	2007	2008	2009.9	계
자동정지	10	10	7	4	31
운전원에 의한 수동정지	1	2	0	0	3
계	11	12	7	4	34

<김춘진의원 의견>

기름 한 방울 나지 않는 우리나라는 에너지원의 대부분을 해외에서 수입하고 있으며, 에너지 소비가 해년마다 급증함에 따라 발전설비를 계속 늘려가고 있는 실정이다. 원자력 안전사고의 경우 언제, 어느 순간에 발생할지 모르며, 대부분의 사고가 부주의에서 발생한다는 점을 분명하게 인식하고 앞으로 이를 개선하기 위한 방안을 모색해야한다고 지적했다.