도내 배수펌프장 75%, 설계빈도 5~20년 불과

- 급변하는 기후변화로 한계용량 넘는 폭우시 수해 우려

- 최소 30년 이상 설계빈도 강화로 예방에 철저 기해야

경기도내 144개 배수펌프장 가운데 75%에 달하는 108개의 설계빈도가 5년에서 20년으로 근래 빈번하게 발생하는 국지성 폭우 등 기상이변에 대응하기에 부족한 것으로 나타났음. 구체적으로는 설계빈도 50년이 1개소, 30년 34개소, 20년 39개소, 10년 51개소, 5년 18개소 등임.

배수펌프장은 하천수위 보다 지대가 낮아 집중호우시 자연배수가 어려운 도심지 저지대 또는 농경지 침수방지를 위하여 설치하며, 경기도내 배수펌프장은 시․군에서 관리하는 144개소와 한국농어촌공사에서 관리하는 47개소 등 총 191개소가 운영되고 있음.

	〈 배수펌프장 현황 〉
○ 시․군 배수펌프장 : 144개소(본청 58, 2청 86) - 도시침수 방지용 : 104개소(본청 40, 2청 64) - 농경지침수 방지용 : 40개소(본청 18, 2청 22) ○ 한국농촌공사 배수펌프장 : 47개소(본청 24, 2청 23)

지난 9월 서울과 경기, 인천에 쏟아진 최고 290mm에 달하는 폭우 등 급변하는 기상 변화에 대비할 필요성이 그 어느 때보다 높은 시점임.

따라서 설계빈도 5~20년 배수펌프장 108개소를 단계적으로 최소한 30년 빈도로 상향 조정해야 하며, 필요시 그 이상 빈도로도 조정할 필요가 있으나 경기도는 아직 구체적인 계획까지는 수립하지 못하고 있음.

폭우 등 갑작스러운 수해로부터 도민의 안전과 생명을 지키기 위해서 배수펌프장의 설계빈도 상향조정 계획을 시급히 세워야 한다고 보는데 어떤가?

<경기도 배수펌프장 설계빈도 현황>

구분	50년	30년	20년	10년	5년	3년	기타
설계빈도	1	34	39	51	18	-	1

<경기도 시군별 배수펌프장 현황>

시·군	계	도시침수 방지용	농경지침수 방지용	농어촌공사
합계	191	104	40	47
1청	82	40	18	24
수원시	4	4
부천시	1	1
안양시	4	4
평택시	24	6	2	16
광명시	7	7
시흥시	2	2
화성시	3	3
이천시	7	2	3	2
김포시	12		9	3
광주시	3	3
안성시	3	1		2
하남시	1	1
오산시	1	1	0	0
여주군	3	1	1	1
양평군	7	4	3
2청	109	64	22	23
고양시	15	8	7
의정부시	6	5	1
남양주시	7	3	4
파주시	52	24	5	23
구리시	5	5
동두천시	15	15
가평군	2	2
연천군	7	2	5