방사능 함유 지하수, 66개교 학생들 무방비로 노출

2009년 환경부에서는 ‘지하수 중 자연방사성물질 함유실태조사’를 실시했다.

지질특성(화강암 지반)상 자연방사성물질 함량이 높을 것으로 예상되는 전국 474곳의 마을상수도 등 지하수를 조사한 결과,

우라늄은 18개 지점이, 라돈은 106개 지점이, 전알파는 6개 지점이 미국 먹는물 기준치 및 제안치(라돈 제안치 4,000pCi/L, 우라늄 기준치 30㎍/L, 전알파 기준치 15pCi/L) 등을 초과했다.

이에 환경부에서는 해당 지자체에 통보하여 급수원 변경과 저감시설 설치 등의 대책 마련을 지시하였고, 지속적으로 자연방사성물질 관리를 강화해 나갈 계획이라고 지난 5월14일 밝힌 바 있다.

하지만, 김선동 의원이 교육과학기술부에 의뢰해 상수도가 아닌 지하수를 음용수로 사용하고 있는 학교 현황을 전수조사를 해 본 결과,

2010년 9월 현재, 전체학교 11,790곳 중 825개(7%)의 초중고교가 지하수를 음용수로 사용하고 있었고, 이 중 환경부에서 조사한 지하수 중 자연방사성 물질이 검출되어 대책을 지시한 지역과 ‘리’까지 동일한 지역이 10곳, ‘면’까지 동일한 지역이 56곳으로 총 66개 학교가 지하수 중 자연방사성 물질이 검출된 지역과 인접 한 것으로 확인되었다. [참고.1]

하지만, 확인 결과 환경부의 실태조사 대상에 해당 학교는 단 한 곳도 포함되지 않았던 것으로 확인되었다.

김선동 의원실에서 환경부 실태조사에 참여했던 조사업체에 확인 해 본 결과, 화강암 지반이라는 지질특성에 의해서 자연방사성 물질이 지하수에 다량 함유되기 때문에 이들 학교가 얼마나 대상 지점과 근접했느냐에 따라서 노출정도는 달라지지만 동일 지반에 위치할 확률이 높고, 동일지반이라면 유사한 검사 수치가 나왔을 것이라고 밝혔다.

이들 지하수 사용 학교는 음용수로 사용할 경우 정수기를 사용하거나 끓인 물을 사용한다고 밝혔지만, ‘라돈’의 경우 손을 씻거나 세수를 하는 등 생활수로 사용하는 경우에도 호흡기를 통해 유입되는 것으로 알려져 있다.

환경부 조사에서 가장 많이 검출된 라돈의 경우, 공기, 물, 토양 등 자연계에 널리 존재하는 무색, 무취, 무미의 방사성 기체로, 사람의 감각으로는 감지되지 않는 물질로 숨을 쉴 때나, 물을 마실 때, 씻을 때 등 여러 경로로 인체 내에 유입될 수 있는 것으로 알려져 있다. 폐암, 위암을 유발하고 WHO의 보고서에 의하면 폐암 환자 중 6~15%가 라돈에 기인하는 것으로 나타난다.[참고.5]

환경부가 김선동 의원에게 제출한 ‘자연방사성물질 함유지역 및 조치내역’에 의하면

실태조사에서 기준을 초과하는 방사성물질이 검출된 경기(14개소), 충남(11개소), 전북(10개소), 전남(9개소), 강원(9개소), 충북(8개소), 경북(4개소), 인천(4개소), 광주(1개소) 중 8월 기준으로 상수도 보급을 완료한 지역은 15개소, 저감시설을 설치한 곳은 20개소, 대체수원을 개발한 곳은 1개소로 아직 계획만 있고 조치가 이루어 지지 않은 곳이 31곳이나 있었다.[참고.2]

경기도 양평군 1개소의 경우 재검사후 기준이내

또, 정밀조사(경기도)에서 기준을 초과한 안성시(16개소), 여주군(10개소), 포천시(19개소), 양평군(8개소)은 8월까지 상수도가 보급될 예정이라는 조치결과 만을 제출했다.[참고.3]

경기도 여주군 10개소의 경우 재검사후 기준이내

물론, 학교 66곳도 단 한 곳도 저감시설이나 상수도 보급에 포함되지 않았고 현재까지 아무런 통보나 조치요구를 받은 바 없는 것으로 확인되었다.

김선동 의원실의 확인에 의하면,

환경부는 기준치를 초과한 방사성 물질이 검출된 지역 58개 시군구 지하수 담당자를 대상으로 실무 교육을 실시했고, ‘지하수 중 자연방사성물질 함유실태조사’ 결과서와 교육자료, 조치사항을 통보하고 저감시설이나 지하수 설치를 촉구하는 공문을 발송했지만, 해당 지역 지하수 음용 학교에 대한 언급은 전혀 없었던 것으로 확인 되었다.

또한, 해당 지자체도 대상 지점에 대한 조치 외에는 근접지역에서 지하수를 음용수로 사용하고 있는 학교에 대한 주의 통보나 동일 수준의 조치를 전혀 취하지 않은 것으로 확인 되었다.

이 같은 방사능 물질 오염이 의심되는 학교에 대해서 아무런 조치가 취해지지 않은 것에 대해서 환경부에서는 ‘지자체에 알려줬다’는 말로, 지자체는 ‘환경부에서 조사한 지점에 대한 조치만 요구했다’는 식의 답변으로 근접지역 학교에 대한 책임을 회피했으며, 교과부나 해당 지역교육청은 이 같은 ‘자연방사성물질 함유 지하수’에 대해서 아무런 정보 공유나 사전지식을 전달 받지 못했다고 밝혔다.

이런 공기관들의 역할을 법률적으로 검토를 해 보자면 환경부는 「지하수법」에 의해서 방사성함유 지하수를 조사하고 해당 기관에 권고할 의무가, 지자체는 「수도법」에 의해서 상수도 및 저감시설을 설치할 의무가, 교육과학기술부는 「학교보건법」에 의해서 학교내에서 사용하는 음용수를 포함한 생활수의 안전을 확보하기 위해 상수도 설치를 지자체에 요청하거나 저감시설을 설치해야 할 의무가 있다.

이번에 밝혀진 방사성물질 함유 지하수 사용 학교 사태에 대해 김선동 의원은 “정부 기관간의 무관심과 정보 소통의 부재에 의해서 학생들이 라돈과 우라늄 같은 치명적인 방사능 물질에 노출되고 있는 것에 대해서 명확한 책임소재가 반듯이 가려져야 하고, 그 어떤 정부 사업보다도 우선하여 실태조사와 학생들의 안전을 확보하기 위한 조치가 취해져야 할 것이다.”라고 입장을 밝혔다.

※ 문의사항 연락처 : 이춘호 보좌관(010-9651-1307, 02-784-5033)

[참고.1] 지하수 음용학교 중 자연방사성 물질 검출지역과 동일지역 비교

	지역	구분	학교명	주소	비고
1	인천	초	양사초등학교	인천시 강화군 양사면 덕하리 117	"리"동일
2	경기	초	송삼초등학교	경기도 여주군 가남면 송림리 212	"리"동일
3	경기	초	문장초등학교	경기도 여주군 홍천면 문장리 373	"리"동일
4	경기	초	산평초등학교	경기도 안성시 서운면 산평리 160-2번지	"리"동일
5	경기	초	포천노곡초등학교	경기도 포천시 이동면 노곡리 846	"리"동일
6	경기	초	화현초등학교	경기도 포천시 화현면 화현1리 847	"리"동일
7	강원	초	둔둔초등학교	강원도 원주시 소초면 둔둔리 769	"리"동일
8	강원	초	서면초등학교	강원도 철원군 서면 자등리686-3	"리"동일
9	충남	초	당산초등학교	충청남도 당진군 송산면 당산리 215-1	"리"동일
10	충남	중	금마중학교	충청남도 홍성군 금마면 화양리 306-2번지	"리"동일
11	충남	초	반양초등학교	충청남도 서산시 해미면 반양리 395	"면"동일
12	충남	초	언암초등학교	충청남도서산시해미면기지리1-19	"면"동일
13	인천	초	하점초등학교	인천시 강화군 하점면 신봉리 645	"면"동일
14	인천	초	명신초등학교	인천시 강화군 하점면 망월리 256	"면"동일
15	경기	초	금당초등학교	경기도 여주군 가남면 금당리 710	"면"동일
16	경기	초	매류초등학교	경기도 여주군 능서면 마래리 143	"면"동일
17	경기	초	능북초등학교	경기도 여주군 능서면 백석리 산11	"면"동일
18	경기	초	북내초등학교 운암분교	경기도 여주군 북내면 중암리 634	"면"동일
19	경기	초	북내초등학교 주암분교	경기도 여주군 북내면 주암리 174	"면"동일
20	경기	중	이포중학교	경기도 여주군 흥천면 계신리 486	"면"동일
21	경기	중	세정중학교	경기도 여주군 능서면 매류리 377	"면"동일
22	경기	중	여강중학교	경기도 여주군 북내면 신접리 200	"면"동일
23	경기	고	이포고등학교	경기도 여주군 흥천면 계신리 486	"면"동일
24	경기	고	여강고등학교	경기도 여주군 북내면 신접리 200	"면"동일
25	경기	초	양평단월초등학교	경기도 양평군 단월면 보룡리 382-2	"면"동일
26	경기	초	양동초등학교 고송분교	경기도 양평군 양동면 고송리 821	"면"동일
27	경기	초	용문초등학교	경기도 양평군 용문면 광탄리 156	"면"동일
28	경기	초	조현초등학교	경기도 양평군 용문면 조현리 174	"면"동일
29	경기	중	단월중학교	경기도 양평군 단월면 보룡리 395-13	"면"동일
30	경기	특	창인학교	경기도 양평군 단월면 덕수리 213-2	"면"동일
31	경기	초	좌항초등학교	처인구 원삼면 좌항리 126번지	"면"동일
32	경기	초	백봉초등학교	처인구 백암면 백봉리 192번지	"면"동일
33	경기	초	장평초등학교	처인구 백암면 장평리 658번지	"면"동일
34	경기	초	원삼초등학교 두창분교	처인구 원삼면 독성리 295-1번지	"면"동일
35	경기	초	보개초등학교	경기도 안성시 보개면 복평리 162번지	"면"동일
36	경기	초	가율초등학교	경기도 안성시 보개면 이전리 347-2번지	"면"동일
37	경기	초	서삼초등학교	경기도 안성시 보개면 남풍리 1070번지	"면"동일
38	경기	초	광선초등학교	경기도 안성시 죽산면 두교리 203-1번지	"면"동일
39	경기	초	금광초등학교 조령분교	경기도 안성시 금광면 사흥리 631-2번지	"면"동일
40	경기	초	원곡초등학교 성은분교	경기도 안성시 원곡면 성은리 35번지	"면"동일
41	경기	초	이곡초등학교	경기도 포천시 소흘읍 이곡리 200	"면"동일
42	경기	초	축석초등학교	경기도 포천시 소흘읍 이동교리 645	"면"동일
43	경기	초	정교초등학교	경기도 포천시 가산면 정교리 549	"면"동일
44	경기	초	창수초등학교	경기도 포천시 창수면 추동리 117-2	"면"동일
45	경기	초	유암초등학교	경기도 포천시 가산면 감암리 503-1	"면"동일
46	경기	초	중리초등학교	경기도 포천시 관인면 중리 209-2	"면"동일
47	강원	초	소초초등학교	강원도 원주시 소초면 평장리 792-1	"면"동일
48	강원	초	흥양초등학교	강원도 원주시 소초면 흥양2리 883	"면"동일
49	강원	초	교학초등학교	강원도 원주시 소초면 학곡리 667	"면"동일
50	충북	초	가흥초등학교	충북 충주시 가금면 가흥리 582-8	"면"동일
51	충북	중	현도중학교	충북 청원군 현도면 선동리 256-3	"면"동일
52	충북	중	보덕중학교	충북 보은군 탄부면 하장리 27	"면"동일
53	충북	고	현도정보고등학교	충북청원군현도면도원로 34-13	"면"동일
54	충남	초	신촌초등학교	충청남도 당진군 합덕읍 신리 275	"면"동일
55	충남	초	유곡초등학교	충청남도 당진군 송산면 유곡리 219-2	"면"동일
56	충남	초	마정초등학교	충청남도 부여군 남면 마정리 811번지	"면"동일
57	충남	중	신암중학교	충청남도 예산군 신암면 오산리 1-4번지	"면"동일
58	전북	초	부귀초등학교	진안군 부귀면 거석리 788	"면"동일
59	전북	초	장승초등학교	진안군 부귀면 신정리 749	"면"동일
60	전북	중	부귀중학교	진안군 부귀면 거석리 475	"면"동일
61	전남	초	세지초등학교	전남 나주시 세지면 오봉리 263	"면"동일
62	전남	초	안양동초등학교	전남 장흥군 안양면 수문리 350-2	"면"동일
63	전남	초	계곡초등학교	전남 해남군 계곡면 성진리 231-1	"면"동일
64	전남	초	신북초등학교신북서분교장	전남 영암군 신북면 학동리 468	"면"동일
65	전남	중	세지중학교	전남 나주시 세지면 오봉리 279-2	"면"동일
66	경북	중	춘양중학교서벽분교장	봉화군 춘양면 서벽3리 473-1	"면"동일

[참고.2] 자연방사성물질 함유지역 실태조사(2009) 결과 및 조치내역

시도	시군구	고함량 검출항목			조치내역 (‘10.8월 현재)
		라돈 (검출지점수)	우라늄 (검출지점수)	전알파
인천	강화군 4개소	○(4)	○(1)	-	저감시설 설치
광주	광산구 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치추진
강원	원주시 3개소	○(1)	○(2)	-	상수도 보급예정
	고성군 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치추진
	철원군 3개소	○(3)	-	-	상수도 보급예정
	동해시 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	횡성군 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급예정
경기	포천시 2개소	○(2)	-	-	상수도 보급완료
	안성시 3개소	○(3)	○(1)	-	상수도 보급완료
	양주시 2개소	○(2)	-	-	상수도 보급예정
	용인시 2개소	○(1)	○(1)	-	상수도 보급예정
	이천시 2개소	○(2)	-	-	상수도 보급완료
	양평군 1개소	○(1)	-	-	재검사후 기준이내
충북	제천시 1개소	○(1)	○(1)	-	저감시설 설치
	진천군 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급완료
	음성군 1개소	-	○(1)	-	상수도 보급예정
	청주시 2개소	○(2)	○(1)	-	상수도 보급예정
	청원군 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급완료
	보은군 1개소	-	○(1)	-	저감시설 설치
	충주시 1개소	○(1)	○(1)	-	상수도 보급예정
충남	서산시 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	당진군 2개소	○(2)	-	-	저감시설 설치
	금산군 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	예산군 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	보령시 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	홍성군 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	부여군 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치추진
	아산시 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급예정
	천안시 2개소	○(2)	-	-	저감시설 설치추진
경북	구미시 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급예정
	봉화군 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	문경시 1개소	○(1)	-	-	대체수원 개발추진
	예천시 1개소		○(1)	-	상수도 보급예정
전북	남원시 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	임실군 1개소		○(1)	-	상수도 보급완료
	진안군 1개소	○(1)	○(1)	-	대체수원 개발
	장수군 2개소	○(2)	○(1)	-	저감시설 설치
	고창군 2개소	○(2)	-	-	상수도 보급완료
	정읍시 2개소	○(2)	-	-	상수도 보급완료
	부안군 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급완료
전남	영암군 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치추진
	순천시 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치추진
	해남군 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	강진군 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급예정
	장흥군 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급예정
	보성군 1개소	○(1)	-	-	대체수원 개발추진
	화순군 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급예정
	나주시 1개소	○(1)	-	-	저감시설 설치
	곡성군 1개소	○(1)	-	-	상수도 보급예정

[참고.3] 자연방사성물질 함유지역 정밀조사(2009) 결과 및 조치내역

시도	시군구	고함량 검출항목			조치내역 (‘10.8월 현재)
		라돈 (검출지점수)	우라늄 (검출지점수)	전알파 (검출지점수)
경기	안성시 16개소	○(13)	○(1)	○(2)	상수도 보급예정
	여주군 10개소	○(9)	-	○(1)	재검사후 기준이내
	포천시 19개소	○(17)	○(1)	○(2)	상수도 보급예정
	양평군 8개소	○(6)	○(2)	○(1)	상수도 보급예정

※ ‘고함량 검출’은 미국의 먹는물 수질기준치 또는 제안치(라돈 제안치 4,000pCi/L, 우라늄 기준치 30㎍/L, 전알파 기준치 15pCi/L)를 초과한 경우를 의미함.

[참고. 4] 09지하수 중 자연방사성물질 고함량 검출 지점 현황

○ 실태조사(마을상수도)

번호	소 재 지 (도, 시․군, 읍․면, 동․리, 시설명)					조사항목				용도	세부지질
						라돈 (pCi/L)a)		우라늄b) (㎍/L)	전알파b) (pCi/L)
1	인천	강화군	하점면	이강리	이현	원수	6,228*	8.15*	1.61*	음용	선캠브리아 화강편마암
						꼭지수	3,907*
2	인천	강화군	하점면	장정1리	장곡	원수	6,548*	5.51*	3.25*	음용	선캠브리아 화강편마암
						꼭지수	4,171*
3	인천	강화군	양사면	교산2리	교산2	원수	5,743*	36.41*	불검출*	음용	쥬라기복운모화강암
						꼭지수	3,298*
4	인천	강화군	양사면	덕하2리	양촌	원수	6,819*	17.63*	불검출*	음용	선캠브리아 화강편마암
						꼭지수	3,704*
5	광주	광산구	지정동	1270-26	평지	원수	6,317	4.71	1.77	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	4,309
6	강원	원주시	흥업면	흥업2리	하자감	원수	6,311	8.08	4.66	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	3,839
7	강원	원주시	소초면	둔둔2리	음촌	원수	3,712*	38.90*	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	2,612*
8	강원	원주시	부론면	정산1리	공말	원수	2,012*	60.95*	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	804*
9	강원	고성군	간성면	어천1리	어천1	원수	8,039	2.24	불검출	음용	쥬라기화강암
						꼭지수	5,930
10	강원	철원군	근남면	잠곡2리	샘말	원수	8,487	11.44	불검출	음용	쥬라기복운모 화강암
						꼭지수	6,182
11	강원	철원군	서면	자등1리	중송동	원수	7,137	3.84	불검출	음용	쥬라기화강암
						꼭지수	1,765
12	강원	철원군	갈말읍	내대2리	개우개	원수	5,407	4.69	3.34	음용	쥬라기화강암
						꼭지수	3,409
13	강원	동해시	삼화동	8통1반	무릉계곡	원수	6,418	3.68	3.66	음용	오도비스기 석회암
						꼭지수	4,555
14	강원	횡성군	안흥면	소사2리	소경골	원수	5,909	9.90	1.43	음용	쥬라기화강암
						꼭지수	4,306
15	경기	포천시	화현면	지현1,5리	상촌	원수	5,772	3.01	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	1,954
16	경기	포천시	소흘읍	송우4리	신촌	원수	6,849	0.84	불검출	음용	쥬라기반상 흑운모화강암
						꼭지수	5,783
17	경기	안성시	죽산면	장계리	초당, 중당	원수	5,210	27.93	불검출	음용	선캠브리아 호상편마암
						꼭지수	5,313
18	경기	안성시	서운면	산평리	평리	원수	4,512*	66.23*	불검출	음용	쥬라기복운모 화강암
						꼭지수	2,640*
19	경기	안성시	미양면	고지리	신촌	원수	12,823	11.99	불검출	음용	쥬라기복운모 화강암
						꼭지수	5,651
20	경기	양주시	율정동	규율리	규율	원수	15,953	2.82	2.41	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	5,529
21	경기	양주시	남면	매곡리	맹골	원수	4,122	1.13	4.47	음용	쥬라기화강암
						꼭지수	3,299
22	경기	용인시	원삼면	미평1리	미륵뜰	원수	4,397	23.47	5.35	음용	쥬라기반상 화강암
						꼭지수	2,316
23	경기	용인시	백암면	옥산2리	하산	원수	3,913*	58.44*	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	2,910*

번호	소 재 지 (도, 시․군, 읍․면, 동․리, 시설명)					조사항목				용도	세부지질
						라돈 (pCi/L)a)		우라늄b) (㎍/L)	전알파b) (pCi/L)
24	경기	이천시	대월읍	부필1리	부필리	원수	4,988	16.62	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	4,895
25	경기	이천시	설성면	장천4리	독정	원수	5,946	18.54	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	1,425
26	경기	양평군	용문면	연수2리	장수	원수	4,275	2.33	1.23	음용	선캠브리아 편마암
						꼭지수	2,320
27	충북	제천시	백운면	원월리	소월	원수	8,307	32.53	불검출	음용	백악기흑운모 화강암
						꼭지수	4,670
28	충북	진천군	덕산면	용몽리	몽촌	원수	5,586	0.65	2.15	음용	쥬라기화강암
						꼭지수	4,266
29	충북	음성군	삼성면	대정1리	윗두루실	원수	3,354*	44.64*	2.49	음용	쥬라기화강암
						꼭지수	2,135*
30	충북	청주시	율량동		상리	원수	6,982*	145.03*	불검출	음용	쥬라기 청주화강암
						꼭지수	3,813*
31	충북	청주시	산성동		성안	원수	4,003	5.66	불검출	음용	쥬라기 청주화강암
						꼭지수	1,935
32	충북	청원군	현도면	우록2리	불목이	원수	9,792	8.55	2.91	음용	쥬라기반상 화강암
						꼭지수	8,270
33	충북	보은군	탄부면	고승리	고싱기	원수	3,895*	58.94*	1.27	음용	쥬라기 보은화강암
						꼭지수	2,075*
34	충북	충주시	가금면	탑평리	인담	원수	14,801*	158.30*	14.61	음용	백악기흑운모화강암
						꼭지수	8,381*
35	충남	서산시	해미면	삼송	삼송	원수	5,255	10.54	불검출	음용	선캠브리아 흑운모화강암
						꼭지수	4,054
36	충남	당진군	합덕읍	소소리	회태	원수	4,589	1.24	0.98	음용	백악기흑운모 화강암
						꼭지수	4,333
37	충남	당진군	송산면	당산리	원당산	원수	7,323	0.32	4.04	음용	선캠브리아 편마암
						꼭지수	3,887
38	충남	금산군	제원면	저곡1리	닭실	원수	4,418	1.25	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	1,087
39	충남	예산군	신암면	별2리	별2	원수	8,892	14.33	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	3,586
40	충남	보령시	청라면	황룡1리	석우	원수	7,700	0.33	불검출	음용	선캠브리아 편암
						꼭지수	5,110
41	충남	홍성군	금마면	화양리	평촌	원수	13,615	4.49	1.26	음용	백악기흑운모화강암
						꼭지수	7,829
42	충남	부여군	남면	금천1리	금천	원수	4,017	0.48	불검출	음용	백악기흑운모 화강암
						꼭지수	2,423
43	충남	아산시	영인면	신봉3리	신봉3	원수	4,590	0.32	1.14	음용	쥬라기각섬석 화강암
						꼭지수	3,705
44	충남	천안시	병천면	가전리	전원	원수	7,127	1.40	1.94	음용	쥬라기복운모 화강암
						꼭지수	6,452
45	충남	천안시	입장면	가산리	토산	원수	6,450	18.78	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	3,508
46	경북	구미시	옥성면	농소2리	이곡	원수	5,425	1.10	6.41	음용	중생대각섬석 화강암
						꼭지수	2,142
47	경북	봉화군	춘양면	소로2리	관석	원수	4,228	4.99	불검출	음용	백악기화강암
						꼭지수	2,539
48	경북	문경시	문경읍	용연리	큰마	원수	7,589	2.48	불검출	음용	백악기흑운모 화강암
						꼭지수	-
49	경북	예천시	보문면	미호1리	서쪽마	원수	2,841*	75.97*	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	1,949*

번호	소 재 지 (도, 시․군, 읍․면, 동․리, 시설명)					조사항목				용도	세부지질
						라돈 (pCi/L)a)		우라늄b) (㎍/L)	전알파b) (pCi/L)
50	전북	남원시	주생읍	지당리	대지	원수	7,319	5.69	3.43	음용	쥬라기남원 화강암
						꼭지수	4,875
51	전북	임실군	성수면	오류리	오류	원수	2,840*	72.28*	불검출	음용	시대미상 화강암
						꼭지수	3,012*
52	전북	진안군	부귀면	두남리	원두남	원수	9,721*	131.13*	불검출	음용	선캠브리아 화강암질편마암
						꼭지수	2,792*
53	전북	장수군	장수읍	대성리	대덕	원수	6,997	2.17	불검출	음용	시대미상엽리상화강섬록암
						꼭지수	4,117
54	전북	장수군	계남면	화음리	한거	원수1	6,283	6.05*	1.66	음용	중생대 장수화강암
						원수2	10,652	2.41
						물탱크	7,457*	34.30*
						꼭지수	6,974*	40.20*
55	전북	고창군	신림면	가평리	노동	원수	8,448	1.77	불검출	음용	쥬라기반상 화강암
						꼭지수	-
56	전북	고창군	성내면	부덕리	동촌	원수	5,174	0.06	1.53	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	559
57	전북	정읍시	입암면	접지리	원접지	원수	4,453	2.67	2.33	음용	쥬라기엽리상 화강암
						꼭지수	3,600
58	전북	정읍시	입암면	하부리	상부	원수	4,527	1.39	불검출	음용	쥬라기엽리상 화강암
						꼭지수	1,460
59	전북	부안군	변산면	운산리	중산	원수	29,222	9.70	8.03	음용	백악기화산암
						꼭지수	21,069
60	전남	영암군	신북면	이천리	연동	원수	6,709	4.03	불검출	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	2,184
61	전남	순천시	서면	학구리	학구	원수	4,011	0.36	1.55	음용	선캠브리아 화강편마암
						꼭지수	4,155
62	전남	해남군	계곡면	가학리	가학	원수	13,577	1.65	3.87	음용	백악기석영 반암
						꼭지수	9,379
63	전남	강진군	신전면	수양리	수양	원수	4,330	0.17	불검출	음용	선캠브리아 화강편마암
						꼭지수	2,534
64	전남	장흥군	안양면	사촌리	율산	원수	4,813	0.08	불검출	음용	시대미상 화강편마암
						꼭지수	1,838
65	전남	보성군	겸백면	석호리	석호	원수	5,726	불검출	1.57	음용	시대미상반상 변성편마암
						꼭지수	5,255
66	전남	화순군	청풍면	세청1리	신하	원수	5,666	0.12	1.23	음용	고생대퇴적암
						꼭지수	2,771
67	전남	나주시	세지면	송제리	송제2	원수	4,185	1.17	1.85	음용	쥬라기흑운모 화강암
						꼭지수	2,628
68	전남	곡성군	고달면	뇌죽리	뇌죽	원수	4,216	0.58	1.07	음용	쥬라기화강암
						꼭지수	4,658

a) 꼭지수 : 지점별 꼭지수(2～3곳)의 평균값

b) 불검출 : 우라늄 - 0.01 ㎍/L이하,  전알파 - 0.9 pCi/L 미만

* : 2회 이상 시료채취 분석 평균값

- : 계곡수 사용(경북), 농업용수로 사용(전북)

[참고. 4] 09지하수 중 자연방사성물질 고함량 검출 지점 현황

○ 정밀 조사

번호	소 재 지 (도, 시․군, 읍․면, 동․리)			조사항목				용도		세부지질
				우라늄 (ppb)	라돈 (pCi/L)	전알파a) (pCi/L)	라듐-226b) (pCi/L)
1	안성	삼죽면	덕산리 517	2.12	4,220	1.32	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
2	안성	삼죽면	마전리 182	9.25	6,015*	3.90	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
3	안성	보개면	내방리 84-1	0.16	6,570*	1.13	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
4	안성	보개면	북가현리 119	19.6	4,350	8.97	0.36	음용	②	쥬라기흑운모화강암
5	안성	원곡면	칠곡리 858	1.29	970	28.54*	불검출	음용	②	선캠브아기편암류
6	안성	양성면	산정리 248	1.10	5,770*	불검출	-	음용	②	선캠브아기편마암류
7	안성	일죽면	고은리 288	18.80	6,890*	12.52*	0.30	음용	②	쥬라기흑운모화강암
8	안성	일죽면	신흥리 399	0.29	6,165*	불검출	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
9	안성	일죽면	화곡리 산37	5.14	4,450	2.53	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
10	안성	공도읍	진사리 32-2	1.34	4,100	불검출	-	농업	③	선캠브아기편마암류
11	안성	공도읍	마정리 321	54.50*	2,000	13.3	0.49	농업	③	쥬라기흑운모화강암
12	안성	미양면	개정리 686-1	0.36	690	74.73*	0.34	농업	③	선캠브아기편마암류
13	안성	서운면	현매리 514	0.90	9,340	불검출	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
14	안성	보개면	불현리 63-3	1.00	4,440	불검출	-	농업	③	쥬라기각섬석화강암
15	안성	금광면	신양복리 220-2	2.23	9,630	불검출	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
16	안성	일죽면	능국리 666	1.26	10,200	2.20	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
17	여주	가남면	송림리 산 28-2	2.55	8,590	불검출	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
18	여주	가남면	은봉2리 94	0.09	6,390	불검출	-	음용	④	쥬라기흑운모화강암
19	여주	가남면	본두리 392	2.56	4,610	불검출	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
20	여주	홍천면	문장2리 450-1	1.47	4,940	불검출	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
21	여주	홍천면	다대리 525	13.80	10,700	1.91	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
22	여주	홍천면	율극1리 32	7.44	4,180	1.87	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
23	여주	능서면	매화리 50-2	0.94	4,950	1.62	-	음용	②	쥬라기복운모화강암
24	여주	북내면	덕산리 58-3	4.99	5,150*	6.57	0.14	음용	②	쥬라기흑운모화강암
25	여주	북내면	외룡리 68	11.70	3,150	21.43*	0.58	농업	⑥	쥬라기흑운모화강암
26	여주	대신면	도롱리 137	4.29	10,900	4.25	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
27	포천	소흘읍	무림리 268	14.20	4,290	2.05	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
28	포천	가산면	금현1리 1137-1	7.63	4,740	1.89	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
29	포천	영북면	야미1리 138-3	97.30*	2,280	27.83	0.41	농업	③	백악기흑운모화강암
30	포천	관인면	초과2리 349-1	0.26	680	23.33*	0.16	농업	③	백악기흑운모화강암
31	포천	영북면	문암리 400	2.76	4,490	1.15	-	농업	③	선캠브라이기 변성암

번호	소 재 지 (도, 시․군, 읍․면, 동․리)			조사항목				용도		세부지질
				우라늄 (ppb)	라돈 (pCi/L)	전알파a) (pCi/L)	라듐-226b) (pCi/L)
32	포천	이동면	노곡리 1205-4	0.57	11,600	불검출	-	농업	③	선캠브아기편마암류
33	포천	이동면	연곡1리 283	0.70	4,710	불검출	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
34	포천	-	동교동 112번지	1.36	5,260	2.88	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
35	포천	가산면	방축2리 341	2.22	5,290	3.96	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
36	포천	영북면	자일1리	1.00	5,490*	1.08	-	음용	①	백악기흑운모화강암
37	포천	창수면	주원2리(창수새터)	1.12	9,315*	불검출	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
38	포천	창수면	주원4리(옥병)	1.64	13,550*	1.49	-	음용	②	쥬라기흑운모화강암
39	포천	일동면	수입2리(중갈기)	0.89	5,055*	1.21	-	음용	②	쥬라기복운모화강암
40	포천	화현면	화현1리 877-1	8.24	12,185*	3.48	-	음용	①	선캠브아기편마암류
41	포천	화현면	지현1리 569-1	1.42	6,075*	불검출	-	음용	②	선캠브아기편마암류
42	포천	이동면	연곡5리	0.29	4,400	불검출	-	음용	②	선캠브아기편마암류
43	포천	이동면	노곡2리(낭유리)	14.80	13,600*	불검출	-	음용	①	선캠브아기편마암류
44	포천	-	설운 1동 437-4	0.60	7,310	불검출	-	농업	③	쥬라기흑운모화강암
45	포천	일동면	사직리 113-2	16.70	9,810	8.38*	0.18	농업	③	선캠브아기편마암류
46	양평	단월면	산음리 821	0.93	6,440	불검출	-	음용	④	선캠브아기편마암류
47	양평	청운면	여물리 312	0.02	270	17.06*	0.93	농업	⑤	선캠브아기편마암류
48	양평	청운면	가현리 법화사	0.57	4,730	불검출	-	농업	⑤	쥬라기흑운모화강암
49	양평	옥천면	신복리 39-3	38.45*	720	9.72	0.15	생활	④	선캠브아기편마암류
50	양평	용문면	연수리 658	0.22	4,759	불검출	-	농업	⑤	선캠브아기편암류
51	양평	용문면	삼성리 산 86	0.17	14,633	불검출	-	음용	④	쥬라기흑운모화강암
52	양평	양동면	삼산리 산 13-1	1.76	5,623*	불검출	-	생활	④	쥬라기복운모화강암
53	양평	양동면	석곡리 360	209.50*	13,526*	불검출	-	음용	②	쥬라기복운모화강암

a) 전알파 불검출 : 0.9 pCi/L 미만

b) 라듐-226 불검출 : 0.1 pCi/L 미만

* 2회분석 평균값

① 마을상수도(급수인구 100명이상 2,500명 이내이며 1일 공급량이 20㎥ 이상 500㎥ 미만)

② 소규모급수시설(급수인구 100명미만 또는 1일 공급량이 20㎥미만)

③ 마을공동농업용수

④ 개인관정

⑤ 개인농업용수

[참고. 5] 자연방사성물질 개요

□ 정 의

- 자연계에 존재하는 원자번호가 큰 우라늄, 라듐 등 40여종의 원소로 원자핵이 붕괴하면서 방사선(radiation)을 방출하는 원소를 방사성물질이라 함
예) 238U → 234Th → 234U → 230Th → 226Ra → 222Rn

※ 방사선(Radiation) : α선, β선, γ선 등이 있으며, 위해성은 외기에서 γ>β>α 순이나 식품을 통하여 인체에 침투하는 경우 α선이 피해 유발

□ 단 위

- Bq(Becquerel) : 1초에 원자가 하나씩 붕괴하는 방사성물질의 량

- Ci(Curie) : 1초당 3.7×1010개의 원자가 붕괴하는 방사성물질의 량

․ 1Ci = 3.7 × 1010 Bq, 1Bq = 27pCi,  1pCi(picocurie) = 10-12 Ci

□ 우라늄

- 성상 및 분포

․ 은빛이 나는 광물질(radioactivity metal)로써 바위나 토양, 환경전반에 걸쳐 분포

․ 우라늄 함량는 화강암>변성암>퇴적암>화산암 지역의 지하수 순으로 감소

- 위해성 및 독성

․ 음식섭취 등을 통한 우라늄의 평균 섭취량은 약 2 ug/day 이며, 신진대사 작용으로 섭취량과 유사한 양이 배출됨.

․ 방사성 독성과 중금속 화학적 독성으로 구분되며, 우라늄의 인체에 가장 큰 위해는 방사성 독성보다 화학적 독성에 의한 신장독성으로 알려짐

- 반감기 : 45억년(238U)

- 처리방법 : 활성탄, 이온교환, 석회연화, 역삼투, 고도 응집/여과

□ 라돈

- 성상 및 분포

․ 공기, 물, 토양 등 자연계에 널리 존재하는 무색(無色), 무취(無臭), 무미(無味)의 방사성 기체로, 사람의 감각으로는 감지되지 않는 물질

․ 라돈 함량은 일반적으로 화강암>변성암>중생대 화산암>퇴적암>신생대 화산암 지역의 지하수 등의 순으로 감소하는 경향이 있음

- 위해성 및 독성

․ 숨을 쉴 때나, 물을 마실 때, 씻을 때 등 여러 경로로 인체 내로 유입될 수 있으나, 라돈은 휘발성이 커 일반적으로 음용에 의한 위해도는 호흡에 의한 위해도보다 낮음

․ 폐암, 위암을 유발하며, 라돈에 의한 전체 발암 위해도 중 89%가 호흡을 통한 공기 중 라돈에 의한 영향임

- 반감기 : 3.82일

- 처리방법 : 폭기, 활성탄, 정치

□ 전알파

- 성상

․ 우라늄, 라듐, 라돈, 플루토늄 등 모든 방사성핵종에서 방출되는 α-방사선

․ 전알파 함량은 옥천계변성암>화강암>퇴적암>변성암>화산암 지하수 등의 순으로 감소

- 위해성 및 독성

․ 전알파는 방사성 물질이 얼마나 있는가에 대한 지표로서 자체의 위해성보다 라듐, 우라늄 등 α-방사선 방출원소의 조사지표로도 활용

․ 처리방법 : 역삼투 등

□ 라듐

- 성상 및 분포

․ 우라늄과 토륨의 붕괴과정에서 생성되며, 226Ra, 228Ra 등의 동위원소가 있음

․ 라듐 함량은 화강암>변성암>중생대 화산암 지역의 지하수 등의 순으로 감소

- 위해성 및 독성

․ 라듐은 인체 내에서 칼슘과 유사한 대사과정을 거치며 골표면에 침착하여 골육종(osteogenic sarcoma)을 유발

- 반감기 : 1,600년(226Ra)

- 처리방법 : 이온교환, 석회연화, 역삼투

[참고. 6] 외국의 자연방사성물질 관리 동향

○ 미 국

- 1970년대 음용수법(SDWA)에 우라늄, 전알파, 라듐 등의 기준 제정 후, 수차례 개정 2000년 최종 확정하고 2003년부터 시행

․ 우라늄은 위해성 및 비용적 측면을 모두 고려하여 20 ㎍/L를 30 ㎍/L로 확정

․ 라돈은 최대허용농도(MCL)을 300 pCi/L하였으나 실내공기 등 다매체완화체계를  고려한 AMCL로 4000 pCi/L를 제안(잠정치)

․ 라듐은 228과 226을 합한 5 pCi/L로하고 전알파는 15 pCi/L(라돈, 우라늄 제외)로 확정

- 공공급수시설에 대해서만 함량에 따라 3내지 9년에 1회 시료검사(개인은 소유자 책임)

․ 우라늄 초과시 처리시설 설치, 저함량 지하수 혼합, 대체수원 개발 등(초과 실태 공개)

․ 라돈 초과시 소비자에게 지하수 영향이나 사용시 주의 및 가능한 조치 사항을 통보

○ 유 럽

- 스웨덴 등 대부분 북구 유럽에서 지하수중 자연방사성물질의 규제는 라돈에 국한되어 있으며, 공공급수에 대해 2700 pCi/L이하는 사용, 27000 pCi/L까지는 사용을 제한(저감조치 지원), 그 이상 함량은 사용을 금지함

- 핀란드, 노르웨이의 라돈 기준은 각각 8,100 pCi/L, 13,500 pCi/L로 높게 설정

※ 일본의 경우 지하수 중 자연방사성물질에 대한 함량 기준 없음

국가 항 목	미 국	캐나다**	유 럽	호주**	WHO**
전 알 파	15 pCi/L	2.7 pCi/L	-	13.5 pCi/L	13.5 pCi/L
라듐 226 라듐 228	5 pCi/L (총합)	16.2 pCi/L 13.5 pCi/L	-	13.5 pCi/L 13.5 pCi/L	27 pCi/L 2.7 pCi/L
우 라 늄	30 ㎍/L	20 ㎍/L	-	20 ㎍/L	15 ㎍/L
라 돈	4,000 pCi/L*	-	스웨덴 2,700 - 27,000 pCi/L 핀란드 8,100 pCi/L 노르웨이 13,500 pCi/L**	2,700 pCi/L	2,700 pCi/L (저감조치)

* 먹는물 수질기준 제안치(AMCL, 저감프로그램), ** 가이드라인 또는 권고치

※ 단위 : 1 pCi(picocurie) : 1초당 3.7×10-2개의 원자가 붕괴하는 방사성물질의 량