報道資料 2011. 10. 05. (수)
	국회의원 안 홍 준 한나라당 정책위부의장 / 마산 乙
서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 626호 T.(02)784-5702, 784-2397 / 마산시 양덕2동 66-8(2층) T.(055)296-7580
E-Mail : masan-jun@hanmail.net / www.cleanjun.com

시설안전 진단장비, 한국은 없다

지난 3년간 국산장비 구입 비율 7.1% 불과

그것도 개당 280만원짜리 저가 장비만 구입

지난 3년간 안전진단장비 총 127개, 10억5,000만원어치 구입

이 중 국산구입실적 7,500만원에 불과, 전체 7.1% 수준에 그쳐

국산 구입 장비 5종, 27개 장비에 국한… 이용하고 싶어도 못해

스웨덴산 장비 5개 구입, 총 2억9,600만원 최다 구입

이어, 일본산 28개 2억3,300만원, 미국 19개 1억4,200만원

진단장비 한 개당 평균가격, 구입 국가 10개 중 국산 9위 수준

한 개당 280만원 상당의 저가 장비만 국산으로 대처

한 개당 평균가격 스웨덴산 6,000만원 상당, 최고가 장비 구입

이어 러시아산이 1,600만원, 일본산이 830만원 순

안홍준의원 “시설안전진단장비 국산 기술력 부족으로 수입장비에 의존 심각…기술력 향상으로 국산 장비시장 확대에 기여해야”

○ 철도 분야 KTX를 비롯해 도로와 교량 등에 사용되고 있는 각종 부품 및 장비에 대한 국산화 작업이 진행되고 있는 가운데, 국가 주요시설물 안전진단을 전담하고 있는 시설안전공단의 진단장비 수입의존도가 높아 국내 기술력 향상을 위한 국산 장비시장 확대의 필요성이 강하게 제기되고 있다.

- 실제로 외국산 장비는 고장 원인 파악 및 관리, 사용 방법에 있어 국산보다 다소 불편한 점이 많고, 국내의 규정이나 기준이 각각 다르기 때문에 외국산 보다는 국산장비의 사용을 선호하고 있다.

○ 국회 국토해양위원회 소속 한나라당 안홍준의원(마산시을)이 한국시설안전공단으로부터 제출받은 ‘최근 3년간 진단 장비 구입 현황’ 자료에 따르면, 2008년부터 2010년까지 지난 3년 동안 구입한 장비는 모두 127개로, 총 10억5,000만원 상당의 장비를 구입한 것으로 나타났다.

- 이는 연간 평균 42개 정도의 장비를, 연 평균 3억5,000만원 가량이 장비구입에 사용되고 있는 것으로 나타났다.

- 이 중 국산장비 구입은 전체 금액(10억5,041만원)에 7.1%에 불과한 7,499만원 가량의 수준에 그치고 있어, 안전진단장비의 국산 구입 실적이 현저히 저조한 것으로 나타났다.

- 특히, 국산 장비 구입 가격을 장비 한 개당 평균가격으로 알아보면, 국산장비는 모두 27개로, 평균 278만원 가량의 수준으로 지난 3년간 구입한 10개 국가 중 중국산을 제외하면 가장 낮은 가격 수준으로 저가 장비가 주로 국산으로 대처되고 있는 실정이다.

- 뿐만 아니라 구입하고 있는 국산 장비 27개는, 자분탐상기, 록볼트인발기, 지하수위계, 반발경도측정기, 진동분석기 등 5개 종류로 국한되어 있어 내수시장의 협소함을 잘 나타내주고 있다.

○ 안전장비 구입 현황을 자세히 살펴보면, 스웨덴산 진단장비를 구입하는데 최근 3년동안 모두 2억9,572만원이 사용된 것으로 나타나 전체 금액(10억5,041만원)에 28.2%를 차지하며 구입 금액이 가장 많은 것으로 나타났다.

- 다음으로, 일본산 진단 장비가 총 28개가 구입되며 금액으로는 2억3,269만원(22.2%) 상당으로 나타나 스웨덴산의 뒤를 이었다.

- 이어, 미국산 총 19개가 1억4,207만원(13.5%) 상당으로 구입되었고, 스위스산이 27건 1억4,107만원(13.4%), 러시아산이 6건 9,644만원, 국산(한국)이 27건 7,499만원, 영국산이 10개 4,818만원, 프랑스산이 2건 1,239만원, 슬로베니아산이 1건 380만원, 중국산이 2건으로 303만원으로 진단 장비가 구입되고 있다.

○ 특히, 구입 되고 있는 진단장비를 장비 한 개당 평균가격으로 알아보면, 역시 스웨덴산 구입 장비가 5,914만원 상당으로 나타나 구입 국가 중 가장 고가의 장비가 구입되고 있는 것으로 나타났다.

- 다음으로 러시아산 장비가 1,607만원 상당으로 뒤를 이었고, 이어 일본산이 831만원, 미국산이 747만원, 프랑스산이 619만원, 스위스산이 522만원, 영국산이 481만원, 슬로베티아산이 380만원, 국산(한국)이 277만원, 중국산이 151만원 순으로 나타나 국산은 중국 다음으로 저렴한 저가의 진단장비로 국내 안전진단 장비를 대처하고 있는 것으로 나타났다.

○ 이와 관련 안홍준(마산을)의원은 “현재 시설안전공단이 보유하고 잇는 진단장비 111종 244대 중 국내제품은 자분탐상기 등 9종 33대에 불과한 열악한 실정으로 외국에 비해 장비개발 기술이 부족하고 장비를 개발하더라고 외국산 장비와 비교하여 성능 및 경제성 측면에서 경쟁을 할 수 없는 상황에 있다”며 “국내 장비개발 기술 향상으로 내수시장 확대를 위해서는 시설안전공단의 앞장서줘야 한다”고 말했다.

- 이어 안의원은 ‘안전진단 장비에 대한 국내 기술력 향상과 내수시장 활성화를 위해 시설안전공단이 진단장비에 대한 축적된 관련 정보를 장비개발을 위해 제공하고, 진단장비개발을 위한 산․학․연 협력을 주도하는 등 의 노력에 앞장서야 한다“며 ”향후 국내 기술력 향상은 물론 시설안전ㄴ공단의 장비구입 비용의 절감, 내수시장의 활성화 등 긍정적인 효과들이 이어질 수 있다“고 강조했다.

<최근 3년간(‘08~10) 진단장비 구입 현황>

제조사(국명)	구입장비수(개)	취득금액(원)	비율	평균가격 (1개당)	평균가격 (1개당) 순위
스웨덴	5	295,721,653	28.2%	59,144,331	1
일본	28	232,691,679	22.2%	8,310,417	3
미국	19	142,070,180	13.5%	7,477,378	4
스위스	27	141,075,000	13.4%	5,225,000	6
러시아	6	96,440,000	9.2%	16,073,333	2
한국	27	74,998,000	7.1%	2,777,704	9
영국	10	48,189,600	4.6%	4,818,960	7
프랑스	2	12,392,600	1.2%	6,196,300	5
슬로베니아	1	3,800,000	0.4%	3,800,000	8
중국	2	3,032,000	0.3%	1,516,000	10
전체	127	1,050,410,712	-	8,270,951	-

(※자료: 한국시설안정공단, 안홍준의원실 분석)

<최근 3년 동안(‘08~’10) 진단장비 구입 현황>

번호	품명	모델(규격)	제작번호	취득일자	취득금액(원)	제조사 (국명)	용도
127 건 / 1,050,410,712 원
2008	철근탐지기	OKO-2	103	2008-03-25	39,200,000	러시아	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	OKO-2	144	2008-03-25	39,200,000	러시아	콘크리트 내부 철근탐지
2009	초음파탐사기	UK 1401	4011099	2009-09-29	4,510,000	러시아	콘크리트압축강도검사,균열깊이검사
2009	초음파탐사기	UK 1401	4011112	2009-09-29	4,510,000	러시아	콘크리트압축강도검사, 균열깊이검사
2010	초음파탐사기	UK 1401	4011292	2010-08-31	4,510,000	러시아	콘크리트 압축강도 추정, 균열깊이 검사
2010	초음파탐사기	UK 1401	4011290	2010-08-31	4,510,000	러시아	콘크리트 압축강도 추정, 균열깊이 검사
	소계				96,440,000	9.2%
2008	토양비저항측정기	NILSON 400	4-9902	2008-09-01	3,245,000	미국	상수도부식도추정토양저항율측정
2008	휴대용가스탐지기	PGM-7800	170-103480	2008-06-02	2,750,000	미국	현장 유해가스탐지
2008	휴대용가스탐지기	PGM-7800	170-130483	2008-06-02	2,750,000	미국	현장 유해가스탐지
2008	디지털레벨	Trimble DiNi 0.7	705334	2008-06-26	5,418,590	미국	구조물의 레벨 측정
2008	디지털레벨	Trimble DiNi 0.7	705333	2008-06-26	5,418,590	미국	구조물의 레벨 측정
2009	강재초음파탐상기	Epoch 1000i	90023802	2009-11-24	35,540,000	미국	강재 용접부 내부결함 조사
2009	초음파 강재두께측정기	MG2 DL	90703910	2009-11-24	6,600,000	미국	강부재 두께 검사
2009	도막두께측정기	PosiTector 6000 FNS3	630409	2009-08-18	1,892,000	미국	강재 도장막 두께 검사
2009	도막두께측정기	PosiTector 6000 FNS3	630478	2009-08-18	1,892,000	미국	강재 도장막 두께 검사
2009	도막두께측정기	PosiTector 6000 FNS3	631242	2009-08-18	1,892,000	미국	강재 도장막 두께 검사
2009	이산화탄소측정기	TSI 7545	T75450929007	2009-09-01	5,291,000	미국	대기중의 이산화탄소량 검사
2009	이산화탄소측정기	TSI 7545	T75450946002	2009-11-27	5,291,000	미국	대기중의 이산화탄소량 측정
2009	광파측정기	Trimble 5503 DRS	81720015	2009-09-15	17,600,000	미국	거리,고저측정
2010	강재초음파탐상기	Phasor XS	021T60	2010-09-30	29,600,000	미국	강재 용접부 내부결함 탐사
2010	도막두께측정기	PosiTector 6000 FNS3	642763	2010-08-31	1,892,000	미국	강재 도장막 두께 검사
2010	도막두께측정기	PosiTector 6000 FNS3	642755	2010-08-31	1,892,000	미국	강재 도막두께 검사
2010	GPS 위치측량기	Mobile MapperCX Combo	1.4247E+11	2010-08-16	11,726,000	미국	상수관로 좌표 및 표고 측정
2010	GPS 좌표측정기	Vista Hcx	20N000023	2010-10-21	690,000	미국	사면 위치좌표 측정
2010	GPS 좌표측정기	Vista Hcx	20N000025	2010-10-21	690,000	미국	사면 위치좌표 측정
	소계				142,070,180	13.5%
2008	지반레이더탐사기	ProEX	28967	2008-11-21	68,523,840	스웨덴	지반내부탐사
2008	지반레이더탐사기	ProEX	28968	2008-11-21	52,023,840	스웨덴	지반내부탐사
2008	적외선열화상카메라	P640	404000388	2008-10-22	80,422,830	스웨덴	구조물의열화상촬영 측정,분석
2010	전기비저항탐사기	Terrameter LS	210110076	2010-12-13	68,351,143	스웨덴	지반탐사
2010	적외선 열화상카메라	T 365	48800900	2010-08-30	26,400,000	스웨덴	기전설비 발열부 검사, 건물단열상태 검사
	소계				295,721,653	28.2%
2008	철근탐지기	PS200	27507008	2008-03-07	16,390,000	스위스	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	PS200	25707019	2008-03-07	16,390,000	스위스	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	PS200	27507002	2008-03-07	16,390,000	스위스	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	PS200	24707004	2008-10-01	16,390,000	스위스	콘크리트내 철근탐지
2008	철근탐지기	PRO MOD 5+	55.6302	2008-08-21	6,710,000	스위스	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	PRO MOD 5+	55.6429	2008-08-21	6,710,000	스위스	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	PRO MOD 5+	55.643	2008-08-21	6,710,000	스위스	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	PRO MOD 5+	55.6431	2008-08-21	6,710,000	스위스	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	PRO MOD 5+	55.6432	2008-08-21	6,710,000	스위스	콘크리트 내부 철근탐지
2008	반발경도측정기	NR10	63377	2008-07-18	2,112,000	스위스	콘크리트 압축강도 추정
2008	반발경도측정기	NR10	63378	2008-07-18	2,112,000	스위스	콘크리트 압축강도 추정
2008	반발경도측정기	NR10	63379	2008-07-18	2,112,000	스위스	콘크리트 압축강도 추정
2008	반발경도측정기	NR10	63380	2008-07-18	2,112,000	스위스	콘크리트 압축강도 추정
2008	인발기	DYNA Z16	1-1764	2008-11-24	6,600,000	스위스	콘크리트 부착 및 전단강도 검사
2008	레이져거리측정기	PD-42	154080130	2008-10-13	506,000	스위스	거리측정
2008	레이져거리측정기	PD-42	74080152	2008-10-13	506,000	스위스	거리측정
2008	레이져거리측정기	PD-42	77080085	2008-10-13	506,000	스위스	거리측정
2009	철근탐지기	PS200	11209008	2009-10-14	16,797,000	스위스	콘크리트 내부철근 탐사
2010	초음파탐사기	Pundit Lab	PL01-001-0115	2010-11-26	4,730,000	스위스	콘크리트 압축강도 및 균열깊이 검사
2010	레이져거리측정기	PD-42	15100031	2010-09-16	484,000	스위스	거리, 높이 및 경사 측정
2010	레이져거리측정기	PD-42	16100033	2010-09-16	484,000	스위스	거리, 높이 및 경사 측정
2010	레이져거리측정기	PD-42	26100122	2010-09-16	484,000	스위스	거리, 높이 및 경사 측정
2010	레이져거리측정기	PD-42	26100191	2010-09-16	484,000	스위스	거리, 높이 및 경사측정
2010	레이져거리측정기	PD-42	26100209	2010-09-16	484,000	스위스	거리, 높이 및 경사 측정
2010	레이져거리측정기	PD-42	88100206	2010-09-16	484,000	스위스	거리, 높이 및 경사 측정
2010	레이져거리측정기	PD-42	88100275	2010-09-16	484,000	스위스	거리, 높이 및 경사 측정
2010	레이져거리측정기	PD-42	89100163	2010-09-16	484,000	스위스	거리, 높이 및 경사 측정
	소계				141,075,000	13.4%
2008	초음파탐사기	PUNDIT 7	708030155	2008-07-18	4,400,000	영국	콘크리트 초음파탐사
2008	초음파탐사기	PUNDIT 7	708030156	2008-07-18	4,400,000	영국	콘크리트 초음파탐사
2008	금속관로탐지기	RD4000X(PDL)/T10	11/T10-A-10472DR	2008-09-05	13,122,000	영국	지하매설금속파이프,케이블 탐지
2008	전자식자기록수압계	Primelog 1P(10Bar)	63704	2008-06-17	2,534,400	영국	관내 수압값 측정
2008	전자식자기록수압계	Primelog 1P(10Bar)	63710	2008-06-17	2,534,400	영국	관내 수압값 측정
2008	전자식자기록수압계	Primelog 1P(20Bar)	64548	2008-06-17	2,534,400	영국	관내 수압값 측정
2008	전자식자기록수압계	Primelog 1P(20Bar)	64549	2008-06-17	2,534,400	영국	관내 수압값 측정
2009	금속관로탐지기	RD 8000 PDLB/TX10B	10/TX10B-1423	2009-10-27	10,230,000	영국	상수도 관로 탐사
2009	전자식 자기기록 수압계	Primelog 1P(20Bar)	70898	2009-09-24	2,950,000	영국	상수관로 수압 측정
2009	전자식 자기기록 수압계	Primelog 1P(20Bar)	70899	2009-09-24	2,950,000	영국	상수관로 수압 측정
	소계				48,189,600	4.6%
2008	철근탐지기	IRS 150/400	307010	2008-08-21	27,588,000	일본	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	NJJ-95B	ED75137	2008-03-04	21,780,000	일본	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	NJJ-95B	ED74979	2008-03-04	21,780,000	일본	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	NJJ-95B	ED75093	2008-03-04	21,780,000	일본	콘크리트 내부 철근탐지
2008	철근탐지기	NJJ-95B	ED75138	2008-05-21	23,958,000	일본	콘크리트 내부 철근탐지
2008	콘크리트건전성측정기	CTS-02	178	2008-03-14	7,150,000	일본	콘크리트 건정성 및 압축강도 측정
2008	콘크리트건전성측정기	CTS-02	179	2008-03-13	7,150,000	일본	콘크리트 건정성 및 압축강도 측정
2008	디지털스트레인메타	TC 31CK	553738	2008-02-29	2,377,205	일본	변형,직류전압,열전대온도측정
2008	디지털스트레인메타	TC 31CK	553739	2008-02-29	2,377,205	일본	변형,직류전압,열전대온도측정
2008	전위기록계	Daturn-Y, XL121F	T1H2002	2008-06-26	4,480,818	일본	관대지전위측정시 측정값기록
2008	소음측정기	NL 32	282511	2008-09-01	3,916,000	일본	소음측정
2008	소음측정기	NL 32	282525	2008-09-01	3,916,000	일본	소음측정
2008	진동측정기	VM-53A	562255	2008-10-20	5,932,787	일본	진동측정
2008	진동측정기	VM-53A	562256	2008-10-20	5,932,787	일본	진동측정
2008	정적변형측정기	UCAM 60B	KD7000001	2008-11-07	17,538,977	일본	변형,직류전압,열전대온도측정
2009	균열진행측정기	SD-150P	8095214	2009-06-05	1,980,000	일본	크랙의 진행사항 측정
2009	전위기록계	EPR 3521	90300760	2009-04-09	8,900,000	일본	관대지전위측정시 측정값기록
2009	전기전도도계	ES-51	S905003	2009-09-01	1,404,400	일본	상하수 및 지하수 등 전기전도도 검사
2009	산성도측정기	D-51	K904037	2009-09-01	1,254,000	일본	상하수 및 지하수 등 pH 검사
2009	동적변형측정기	EDS-400A	KE 6040003	2009-09-23	16,995,000	일본	Strain 측정
2009	활선용 절연저항계	GCT 34	559918	2009-10-22	8,198,500	일본	활선하에서전기설비 절연저항 검사
2009	로테이팅레이저레벨	RL-VH4DR	E91423	2009-10-30	3,360,000	일본	구조물 레벨 검사
2009	로테이팅레이저레벨	RL-VH4DR	E91424	2009-10-30	3,360,000	일본	구조물 레벨 검사
2010	염화물함유량측정기	Kett AG-100	AH00083	2010-10-05	2,717,000	일본	콘크리트 함유 염화물 검사
2010	토양산화환원전위계	PRN 41	655665	2010-09-01	5,210,000	일본	상수관로 토양부식성 검사
2010	디지탈 타코메타	TM 5010	105-0051	2010-10-05	555,000	일본	회전기계 회전속도 측정
2010	레이저거리측정기	Nikon 550A S	WJ022426	2010-10-13	550,000	일본	사면구조물 거리 및 경사각 측정
2010	레이저거리측정기	Nikon 550A S	WJ022429	2010-10-13	550,000	일본	사면구조물 거리 및 경사각 측정
	소계				232,691,679	22.2%
2008	금속경도측정기	HARTIP 3000	8007004	2008-09-01	2,046,000	중국	강재경도측정
2009	디지탈 고무경도측정기	TH 200(Shore A)	45809040	2009-09-01	986,000	중국	문비 지수고무 경도 검사
	소계				3,032,000	0.3%
2008	자분탐상기	MY-2	NW3886	2008-10-01	495,000	한국	강재 표면결함 탐상
2008	자분탐상기	MY-2	NW3887	2008-10-01	495,000	한국	강재 표면결함 탐상
2008	록볼트인발기	model 7200	RB080903	2008-09-03	1,650,000	한국	Rock Bolt 정착효과확인
2008	지하수위계	WL	WL01	2008-11-30	814,000	한국	지하수위및지중침하측정
2008	지하수위계	WL	WL02	2008-11-30	814,000	한국	지하수위및지중침하측정
2009	반발경도측정기	SD 7000	1247	2009-10-30	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2009	반발경도측정기	SD 7000	1244	2009-10-30	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2009	반발경도측정기	SD 7000	1249	2009-10-30	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2009	반발경도측정기	SD 7000	1252	2009-10-30	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2009	반발경도측정기	SD 7000	1262	2009-10-30	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2009	반발경도측정기	SD 7000	1254	2009-12-15	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2009	반발경도측정기	SD 7000	1255	2009-12-15	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2009	반발경도측정기	SD 7000	1259	2009-12-15	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2009	반발경도측정기	SD 7000	1256	2009-12-15	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1301	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1302	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1303	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1304	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1305	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1306	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1307	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1308	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1309	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1310	2010-09-13	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1295	2010-12-21	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	반발경도측정기	SD 7000	1296	2010-12-21	1,947,000	한국	콘크리트 압축강도 검사
2010	진동분석기	VibLOW CXII Plus	NSR14A156	2010-09-07	29,843,000	한국	회전기계 건전도 검사
	소계				74,998,000	7.1%
2009	조도계	CA 811	N0207579ELH	2009-09-01	743,600	프랑스	조명원의 조도 검사
2009	전력분석기	CA 8335	125970GEH	2009-10-15	11,649,000	프랑스	전기설비 공급전원 분질분석
	소계				12,392,600	1.2%
2009	접지저항계	MI 3123	8381174	2009-09-11	3,800,000	Slovenia	기전설비 접지저항 검사
	소계				3,800,000	0.4%

(※자료: 한국시설안정공단, 안홍준의원실 분석)