【2011. 9. 22. - 국정감사 보도자료 / 기상청】

노트북보다 못한 슈퍼컴퓨터

2호기는 1주일에 1번, 3호기는 2달에 1번 고장나

- 슈퍼컴 3호기, 금년 1월부터 8월까지 내부 통신 장애등의 원인으로 2달에 한 번꼴로 550억 짜리 슈퍼컴 껐다 켜.

- 9월 현재 평균 50%의 사용률을 보이고 있어, 2013년 경 시스템 사용률 포화상태(70~80%)에 도달 할 것으로 예상.

▢ 기상청은 슈퍼컴퓨터 3호기의 운영을 위하여 2008.6.26 착공하여 충북 청원군 오창과학산업단지에 슈퍼컴퓨터 전용건물인 「국가기상슈퍼컴퓨터센터」를 건립하고 2010년 3월에 준공식을 개최함.

- 사업비 253억원, 건축 연면적 7.052㎡(3층)으로 슈퍼컴퓨터 운영에 최적화된 환경을 지원하기 위하여 대규모 항온항습시서, 이중화된 전력공급장치 등 시스템 운영에 필수적인 대규모 기반 설비들을 갖추고 있음.

또한 비상시 외부전력이 완전히 차단된 상태에서도 48시간 동안 슈퍼컴퓨터를 안정적으로 운영할 수 있도록 비상용 발전기도 있음.

▢ 슈퍼컴 2호기의 경우 2005년부터 2011년 현재까지 운영 중에 총 350번의 장애가 발생하였음. 장애발생일수와 운영 일수를 비교해 보면 1주일에 한번 꼴로 장애가 발생한 것임.

< 기상청 슈퍼컴퓨터 장애발생 현황 >

	1호기	2호기	3호기
총 운영기간	1999.6～ 2005.10	2005.1～2011.현재	2010.10～2011.현재
장애횟수	-	바람시스템 : 173회	해온시스템 : 3회
		신바람시스템 : 177회	해담시스템 : 3회
CPU 사용률	75.5% (2005.9)	바람시스템 : 77.8% (2009.11)	해온시스템 : 48.6% (2011.8)
		신바람시스템 : 75.7% (2009.11)	해담시스템 : 28.2% (2011.8)

▢ 2011년부터 본격적으로 현업에 투입된 슈퍼컴퓨터 3호기의 경우 2호기에 비해 안정적이라고 하고 있으나, 현재까지 총 5건의 장애가 발생하였으며, 2개월에 한번은 장애를 일으킴.

▢ 2009년 이후 슈퍼컴퓨터 2호기, 3호기의 장애 발생 내역을 검토해 본 결과 시스템을 리부팅 하는 장애가 많았음.

부분적인 장애나 1년에 5-6번 정도의 시스템 리부팅은 있을 수도 있고, 정전 사태 등의 상황이라면 이해가 가지면, 그렇지 않은 상태에서 시스템 리부팅은 문제가 많음.

- 2호기의 경우 2009년 장애건수의 66.7%, 2010년 65.8%의 시스템 재부팅을 나타내고 있음.

3호기의 경우도 2011년도의 경우도 장애발생건수 대비 80%의 재부팅을 하고 있는 것으로 조사됨.

▢ 기상청은 슈퍼컴은 이중화시스템(3호기: 해온시스템, 해담시스템)으로 운영되기 때문에 한 시스템에 장애가 발생하여도 다른 시스템에 의해 정상 운영되고 있으며, 3호기 장애의 경우 2단계 도입초기와 비교했을 때 장애 발생건수는 많이 낮아 졌다고 이야기 하고 있음.

▢ 3호기 가동률과 에러발생 현황을 검토한 전문가에 의하면, “장애건수가 많다는 것은 기종 선정이 잘못되었다는 가능성을 가지고 있다.“고 지적함.

아울러 “시스템 사용률이 70% 이상이면 포화상태라고 할 수 있는데, 2013년에 새로운 시스템 도입을 검토해야 할 수도 있다.”고 지적하고 있음.

▢ 홍영표의원은 슈퍼컴퓨터의 장애가 빈번하게 일어나는 것과 관련하여 “슈퍼컴퓨터라는 이름이 부끄럽다”며 “550억원 짜리 컴퓨터가 일반 노트북보다 더 고장이 잦은 이유가 무엇인지 궁금하다”며 대책 마련을 촉구했다.

▢ 또한 홍의원은 지난해 10월 도입한 3호기가 2013년쯤 시스템 사용률이 포화상태에 이르러 교체해야 할 것 같다는 자료를 보고 , “사용한지 1년도 안 지났는데, 어떻게 더 좋은 걸로 사야한다는 얘기가 나오냐”며, “ 구매과정을 철저히 살펴보겠다”고 밝혔다.

문의 : 조남혁 비서관 02-784-3145 / 010-4761-1814