국토해양위원회	2011. 10. 4 (화)			문의 : 02-788-2571
인천남구(갑) 국회의원 홍일표		보도자료 (2011 국정감사)

최근 5년간 인천항 내항 갑문 장애사고 46건

홍일표 의원 “인천항의 노후시설 안전 관리 철저해야”

인천항 내항 갑문 장애사고가 최근 5년간 46건이나 되는 것으로 밝혀졌다.

국회 국토해양위원회 홍일표 의원(한나라당·인천남구 갑)이 4일 인천항만공사로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 갑문 설비나 제어부품 노후로 인한 장애사고 발생건수가 지난 2006년부터 현재까지 무려 46건이나 되는 것으로 나타났다.

인천항 갑문의 경우, 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따라 2년마다 정밀점검을 실시하고, 5년마다 정밀안전진단을 실시하도록 되어 있다.

이에 따라 인천항만공사는 지난 2008년과 2010년 정밀점검을 했고, 2008년 정밀안전진단을 실시했다.

이와 관련 홍일표 의원은 “지난 2008년 인천항만공사가 정밀안전진단과 정밀점검을 실시했지만, 그 이후 지난해 5차례, 올해만 9차례 등 장애사고는 계속 발생했다”며,

“갑문에 고장이 발생될 경우, 인천항이 마비될 뿐 아니라 큰 사고로 이어질 우려가 있는 만큼, 인천항만공사는 노후시설 안전 관리를 더욱 철저히 해야 된다”고 지적했다.

❍ 연도별 갑문 작동 장애사고 현황

구 분	순	일 자	건 명	조치시간 [분]	입출항 중 단	비 고
2006년	1	1.03	50KT 내항 취배수문 작동이상	380	무	전원부이상
	2	1.05	50KT-A 가이드롤러 작동장애	110	무	케이블절연불량
	3	1.06	50KT-A REMOTE 작동장애	170	무	제어부이상
	4	3.02	10KT-B 가이드롤러 작동장애	10	무	제어부품노후
	5	8.30	10KT-B CLOSE 작동장애	180	무	제어부품노후
	6	9.14	50KT-A CLOSE 작동장애	240	무	제어부품노후
	7	9.27	50KT 내항 취배수문 유압배관 누유	180	무	설비노후
	8	10.16	10KT-B Close 작동장애	240	무	제어부품노후
	9	11.17	50KT-D 유압배관 누유로 작동장애	144	무	설비노후
	10	12.04	50KT내항 취배수문 작동장애	20	무	설비노후
	11	12.09	50KT외항 취배수문 제어반 작동이상	30	무	노후부 우수유입
	12	12.20	50KT-B 가이드롤러 작동장애	90	무	설비노후
2007년	1	1.11	10KT-A #4 유압밸브 작동이상	60	무	설비노후
	2	1.15	10KT 외항 취배수문 유압펌프 작동장애	20	무	설비노후
	3	1.26	50KT-D PLC 전원공급장치 이상	30	무	전원부이상
	4	2.22	10KT-D 인버터 작동이상	240	무	제어부품이상
	5	4.29	50KT 외항 취배수문 리미트스위치 작동이상	20	무	설비노후
	6	5.12	10KT-C CLOSE 작동장애	10	무	수중부 이물질
	7	5.14	10KT-B 유압배관부 누유로 작동장애	30	무	설비노후
	8	5.29	10KT-C 가이드롤러 유압배관 누유로 작동장애	110	무	설비노후
	9	6.04	50KT-C OPEN 작동장애	40	무	제어부품이상
	10	7.15	50KT-C CLOS 작동장애	25	무	제어케이블단선
	11	12.08	10KT-B OPEN 작동장애	50	무	설비노후
2008년	1	5.05	10KT-C #4 유압밸브 작동이상	50	무	설비노후
	2	8.13	10KT-A #4 유압펌프 작동이상	20	무	설비노후
	3	10.18	50KT-C CLOSE 작동장애	25	무	제어부품이상
	4	12.16	10KT 외항취배수문 작동장애	30	무	수중부 이물질
2009년	1	7.03	10KT 내항 취배수문 유압펌프 작동장애	30	무	설비노후
	2	8.03	50KT-C 가이드롤러 작동장애	67	무	전원부 이상
	3	8.23	50KT-C 제어전원 이상	50	무	케이블 이상
	4	9.14	10KT 내항 취배수문 유압실린더 작동장애	30	무	설비노후
	5	12.15	10KT-B #4 유압펌프 작동이상	14	무	설비노후
2010년	1	2.11	10KT-A 가이드롤러 유압밸브 작동이상	30	무	설비노후
	2	3.03	10KT-C #2 유압펌프 작동장애	30	무	설비노후
	3	3.09	50KT-C #1 유압펌프 작동장애	20	무	설비노후
	4	5.22	10KT-B #3 유압펌프 작동장애	35	무	설비노후
	5	8.15	10KT 외항측 취배수문 작동장애	30	무	수중부 이물질
2011년	1	2.02	10KT-C #3 유압펌프 작동이상	30	무	설비노후
	2	2.07	10KT-B #2 유압펌프 작동이상	25	무	설비노후
	3	2.22	10KT-D OPEN 작동장애	30	무	장치간섭
	4	2.26	10KT-C PLC 작동장애	25	무	제어부품이상
	5	3.30	10KT-C 제어부품 이상 작동장애	26	무	제어부품이상
	6	6.26	10KT-A가이드롤러유압배관 누유로작동장애	20	무	설비노후
	7	8.20	10KT 내항 취배수문 작동장애	15	무	제어부품이상
	8	9.11	10KT 내항 취배수문 배관부 누유작동장애	20	무	설비노후
	9	9.14	50KT 내항 취배수문 배관부 누유작동장애	15	무	설비노후