2012년 10월 9일(화)	한국도로공사 국정감사	담당 : 송봉빈 비서관 (784-7381, 010-2709-5072)

지난 5년간 고속도로 전광판 고장사고 12,727건 발생

고속도로 전광판 1대당 연평균 4건씩 고장 및 장애사고 발생

고장 원인별로는 제어기이상(5,120건), 문안깨짐(4,193건)이 가장 많아

교통사고 유발 등 운전자에게 피해주지 않도록 철저한 전광판 유지관리 대책 마련해야

1. 도로공사, 고속도로 전광판 913개 운영 중

○ 도로공사는 운전자에게 교통상황 등의 정보를 제공해주는 도로전광판을 설치하여 현재 913개를 운영 중에 있음

※ 도로전광판(VMS) 개요

- 지능형 교통체계 시설로 도로이용자에게 도로, 기상, 교통상황 및 그에 따른    교통규제의 상황에 관한 필요한 정보를 제공함으로써 교통 흐름을 원활하게     하고 안전한 통행을 유도하는 시설

고속도로 도로전광판 종류 및 설치 현황

구분	사진	표출화면	설치대수	설치단가(백만원)
계			913
진입로		2단 10열	319	65 (제조 56, 설치 9)
본선		3단 15열	538	154 (제조 131, 설치 23)
도형식		9단 10열	24	188 (제조 169, 설치 19)
TG용		3단 24열	32	274 (제조 267, 설치 7)

※ 출처 : 한국도로공사 국정감사 제출 자료

설치단가 : 2012년 기준

2. 고속도로 전광판, 지난 5년간 12,727건 고장 및 장애 발생

○ 민주통합당 박수현 의원이 한국도로공사에게 제출받은 자료에 따르면, 2007년부터 지난해까지 5년간 모두 12,727건의 고속도로 전광판(VMS) 고장 및 장애사고가 발생했음. 도로전광판 1대당 평균 고장 및 장애 발생건수는 4건임

고속도로 전광판 고장 및 장애 발생 내역

구 분		계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
도로전광 표 지 (VMS)	고장건수	12,727	2,599	2,323	2,172	2,116	3,517
	평균고장건수 /개소	4.07 /3,125	5.79 /449	4.22 /550	3.77 /576	2.86 /739	4.34 /811

○ 도로전광판 고장 및 장애 발생 내역을 원인별로 보면, 제어기 이상이 5,120건으로 가장 많고, 이어서 문안 깨짐이 4,193건 전원부 이상이 2,838건 등임

고속도로 전광판 원인별 고장 내역

구 분	계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
계	12,727	2,599	2,323	2,172	2,116	3,517
제어기이상	5,120	1,017	934	800	889	1,480
문안깨짐	4,193	986	781	746	666	1,014
전원부이상	2,838	515	422	495	475	931
통신이상	168	64	22	24	40	18
기타	408	17	164	107	46	74

3. 원활한 정보제공 및 사고방지 위해 전광판 유지관리 대책 마련해야

○ 고속도로에 설치된 전광판은 운전자에게 교통상황과 정보를 제공하는 중요한 역할을 하고 있음

○ 고속도로 전광판에 고장 및 장애가 발생하면, 운전자에게 필요한 정보를 제 때 제공하지 못하거나 잘못된 정보를 제공함으로써 피해를 줄 수 있음

○ 또한, 전광판의 고장 및 장애는 자칫하다가는 운전자의 시야에 부정적인 영향을 미쳐 교통사고를 초래하는 원인이 될 수도 있음

○ 따라서, 도로공사는 전광판의 운영과정에서 고장 및 장애가 발생하지 않도록 좀 더 철저한 유지관리 대책을 마련하고, 만약 고장 및 사고가 발생했을 때는 즉시 조치하여 운전자에게 피해를 주지 않도록 해야 할 것임