	보 도 자 료 (2012. 10. 22. 월 오전부터)
	국회의원 김상훈 (대구 서구)
국회의원회관 541호 / T: 784-2310/ F: 788-0131/ E: daegu541@naver.com/ 김희덕 보좌관

국내 원전 불일치 자재 발생 건수는 지난

10년간 1,102건으로 연간 110건 발생

지난 5년간 발생한 불일치 자재 중 “발전소 운영 불일치 자재”는 전체 불일치 자재의 79%

불일치 자재 발생건수는 2008년 이후 계속 증가하는 추세

원전 수출국으로서 위상에 걸맞은 자재 검수 시스템 강화 필요

국회지식경제위원회 김상훈 의원(새누리당 대구 서구)이 한국수력원자력(이하 ‘한수원’이라 함)으로부터 제출받은 원전 불일치 자재 현황을 분석한 결과 한수원에 납품되는 자재 중 원전 불일치 자재 발생건수는 지난 10년간 총1,102건으로 연간 110건이나 발생하는 것으로 나타났다.

특히 2008년 이후 불일치 자재 발생건수는 점차로 증가하고 있는 추세에 있으며, 가장 최근에 지어진 영광 원자력 발전소의 발생건수가 가장 많은 것으로 나타났다.

※ 지난 10년간 원전 불일치 자재 발생 건수

연도	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	계
발생건수	66	92	140	117	101	116	71	73	82	125	119	1,102
조치완료	66	92	140	117	101	116	70	72	78	121	91	1,064
조치중	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	28	38

※ 최근 5년간 원전별 불일치 자재 발생현황(`08~`12.10.21.)

구분	고리	영광	월성	울진	합계	비고 (운전기수)
2008	10	29	24	8	71	20
2009	16	27	14	16	73	20
2010	19	18	20	25	82	20
2011	13	53	15	44	125	21
2012	35	17	37	30	119	23
합계	93	144	110	123	470	-

이에 김의원은 “원전에 들어가는 부품은 대략 십만개가 넘으므로 지난 10년간 불일치 자재의 수를 보면 얼마되어 보이지 않을 수도 있다”며, “그러나 기계의 고장은 원래 작은 곳에서부터 시작되므로 원전 불일치 자재 발생 건수가 늘어나고 있는 것은 달가워 보이지는 않는다”고 지적했다

또한 불일치 자재 발생 사유를 보면 인수 검사 시 발생한 불일치는 전체의 21%였던 반면 원전 운영상 불일치 품목은 79%정도로 더 많은 것으로 드러나 검수시스템에 전반적인 점검이 필요한 것으로 나타났다.

‘인수 검사 부적합 자재란’ 지입 자재의 입고 및 검수 단계에서 발생된 부적합 사항으로 부적합 원인이 기자재 공급자에게 있는 경우이고, ‘발전소 운영 부적합 자재’는 발전소 운영 단계에서 정비작업, 정기 시험, 공사․용역, 지입 및 사급 자재의 부적합 원인이 한수원 또는 공사․용역자에게 있는 경우라고 할 수 있다.

원전 운영상 불일치 자재의 경우 장착 후 시험검사 등에서 더 이상 사용하면 안될 것이라는 판단이 되면 한수원에서 예방적인 조치등을 취한다. 그러나 한수원 자체 검사 이전에 원전 납품자재가 고장난다면 원전의 중단 사태 등이 발생할 수 있다. 결국 원전이 중단되지 않더라도 수리를 위해서 출력감소 등을 동반할 수 있는 등의 문제는 얼마든지 발생할 여지가 있는 것이다.

※ 최근 5년간 원전 불일치 자재 발생사유

구분	인수검사시	원전 운영상	합계
2008	8	63	71
2009	17	56	73
2010	17	65	82
2011	24	101	125
2012	35	84	119
합계	101	369	475

김상훈 의원은 “이제 대한민국은 원전을 해외로 수출하는 등 세계적인 원전기술을 보유한 나라다”라고 하면서, “이런 기술력의 일부분을 담당하는 한수원은 좀 더 세심한곳에서 나오는 고장원인을 없애야 하는바 원전 불일치 자재를 줄이기 위해 자재 검수 실명제 및 부적합 업체 페널티 강화등을 강구해야 한다“고 강조했다.