서민을 위한 소신 서울 은평(갑)의 희망! www.leemikyung.net	국정감사 보도자료 2012.10.22(월)	민주통합당 국회의원 이 미 경 (국토해양위)

국회의원회관 1004호 / 전화 02)784-2677 / 담당 장창기 비서 010-3383-6793

울산항만공사 직원들, 발암물질에 노출 중

울산항만공사 마린센터, 포름알데하이드가 기준치의 최고 9배

휘발성유기화합물(VOCs)도 세계보건기준의 권고치 한참 넘어

ㅇ 지난 2월 사업비 275억 원을 투입하여 완공된 울산항만공사 마린센터의 실내환경 측정 결과, 독성물질인 포름알데하이드가 기준치의 최고 9배를 넘는 것으로 밝혀졌다.

ㅇ 민주통합당 이미경 의원이 울산항만공사로부터 제출받은 ‘마린센터 실내환경 측정결과’에 따르면 마린센터 내 사용 중인 모든 사무실과 회의실에서 세계보건기구의 권고치(100 ㎍/㎥)를 초과하는 것으로 드러났다.

ㅇ 특히 2층 사무실과 2층 다목적 홀에서는 기준치의 9배까지 초과하고 있어 업무를 보고 있는 임직원들이 일상 공간에서 강한 독성 물질에 무방비로 노출되고 있는 상황이다.

ㅇ 합성수지의 제조 원료로 많이 소비되고 있는 포름알데히드는 독성이 강해 눈이나 목구멍을 자극하고, 0.3%만 섭취하면 소화 효소의 작용을 저해한다. 다량을 섭취할 경우 두통, 구역질, 호흡 곤란을 일으키기도 한다.

ㅇ 또한 울산항 경비본부와 2층 다목적홀, 사장실의 경우 피부접촉이나 호흡기 흡입을 통해 신경계 장애를 일으키는 발암물질인 휘발성유기화합물(VOCs)이 세계보건기준의 권고치(300 ㎍/㎥)를 넘는 것으로 나타났다.

ㅇ 특히 지어진지 3년이 지난 울산항 경비본부의 경우 국내 휘발성유기화합물(VOCs) 기준치(500㎍/㎥)보다 많은 531.2㎍/㎥로 심각한 것으로 나타났지만, 휘발성유기화합물(VOCs)의 출처가 불분명해 정밀조사가 시급한 상황이다.

ㅇ 이미경 의원은 “발암물질 벤젠과 독성물질 톨루엔 등 개별 휘발성 유기화합물(VOCs)에 얼마나 노출되어 있는지 정밀조사가 필요하다”며 “울산항만공사 직원들의 건강에 이상이 가지 않도록 대책이 시급하다“고 전했다.

*참고자료. 건물주변 대기환경 및 마린센터 실내환경 측정결과

[단위 : ㎍/㎥]
시료채취 지점	포름알데하이드		총휘발성 유기화합물		PM-10(미세먼지)
	관리기준	결과	관리기준	결과	관리기준	결과
2층 사무실	100	814.6	500	171.6	150	52.8
2층 외부	-	-	-	-	100	62.9
5층 사무실	100	279.1	500	152.2	150	63.8
5층 발코니	-	-	-	-	100	75.8
12층 대회의실	100	219.3	500	262.6	150	53.6
옥상	-	-	-	-	100	124.8
울산항 경비본부	100	409.9	500	531.2	150	118.9
2층 다목적홀	100	903.1	500	373.0	150	52.8
3층 체력단련실	100	279.7	500	168.9	150	43.5
사장실	100	229.5	500	329.3	-

비고 : 1. 포름알데하이드 및 총휘발성 유기화합물 관리기준은 다중이용시설등의 실내공기질관리법,

PM-10의 경우 건물내부의 경우 다중이용시설등의 실내공기질관리법, 외부의 경우에는

환경정책기본법 24시간 평균치 기준을 적용함

2. 빨간색으로 표시된 부분은 기준치 초과를 의미함