2012.10.05

포병 핵심 주력무기 K9자주포, 총체적 결함

- K9자주포 핵심장비인 엔진과 사격통제장치 결함 -

우리 군의 핵심 전력으로 평가 받는 K9 자주포가 설계 결함과 부실 부품 때문에 각종 결함을 일으키고 있는 것으로 드러났다. 지난 1999년부터 실전배치된 k9은 현재 700여대가 백령도와 연평도 등 서해 5도를 비롯한 전방 부대에 집중 배치돼 유사시 우리 군의 핵심 화기 역할을 맡고 있다.

◇엔진에서 연료가 새어나와 화재도 발생

국회 국방위원회 소속 민주통합당 안규백 의원이 4일 국정감사로 제출받은 자료에 따르면 K9 엔진의 핵심 부품인 엔진제어장치(CDS)의 결함 때문에 시동이 걸리지 않거나 훈련을 위해 이동 중 갑자기 K9이 멈춰버리는 사고가 당국에 신고된 것만 2010년 1대, 2011년 3대, 2012년 13대로 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다.

지난해 4월 경기도 가평 수도기계화사단의 훈련 도중 K9 한 대가 이동 중 시동이 꺼지더니 엔진에서 연료가 새어나와 화재가 발생했다. 또 다른 한 대는 조종수 계기판에 고장 표시가 들어오더니 갑자기 시동이 걸리지 않기도 했다.

K9 엔진을 개발한 독일의 제작 업체는 지난해 기존의 엔진제어장치의 내부 부품 생산을 중단했다. 단종된 부품 대신 업체는 재설계한 부품을 공급하겠다고 우리나라에 통보했는데 국방기술품질원의 자체 검토 결과 기존 제어장치와 새 부품의 호환이 되지 않는 것으로 나타났다. 추가적인 정비비용 상승도 우려됐다.

◇1개 포병대대 K9의 70%가 고장나기도

자주포의 핵심 장치인 사격통제장치도 계속 문제를 일으켰다. 2009년 9월 강원도 철원의 한 포병대대의 한 K9이 장전 과정에 문제가 생겨 짧은 시간에 다량의 포탄을 발사하는 급속 사격이 되지 않았다. 동시에 포탄 발사를 한 뒤 한 지점에 시간차를 두고 적중시킬 수 있는 K9의 핵심 기능을 위한 포구 속도 측정 기능도 42발 중 15발이 되지 않았다.

국방부는 2010년 2월과 6월 소프트웨어를 개선해 전 부대의 K9 장비에 다운로드 받게 했지만 지난해 3월 경기도 파주와 연천의 포병대대에서 각각 8대와 2대의 K9에서 같은 문제가 반복됐다. 지난해 11월에는 수도기계화사단의 K9 13대에서 사격통제장치가 오작동을 일으켰다. 한개 포병대대에 18대의 K9이 있는 점을 감안하면 대대 전력의 약70%가 손실된 셈이다.

방위사업청은 지난해 10월부터 3차 보완 작업을 진행 중이지만 지난 5월 경기도 양주 26사단의 K9에서 또다시 시스템 통제기가 고장나 사격이 불가능했다.

◇핵심부품 모두 수입, 원인파악도 안돼

터키에 수출되고 있는 K9은 현재 인도네시아와 호주에도 수출을 추진 중인 국내 대표적인 무기다. 하지만 엔진제어장치 같은 약 30%의 핵심부품은 모두 수입에 의존하고 있는 형국이다. 지난해 7월과 9월 경기도 일산의 9사단에서 K9 2대의 항법장치(GPS)가 고장났지만 군은 “미국의 원제작사에서만 분해·확인 가능한 부분”이라며 아직도 정확한 결함 원인 파악을 못하고 있는 상황이다.

방위사업청 관계자는 “모든 부품을 전수조사하지 않고 샘플링 조사를 하는 한계 때문에 부실 부품 문제가 생길 수 있다”고 했다. 또 국방과학연구소가 처음 만든 K9의 설계도가 예산과 시간 제한, 군의 과도한 개입으로 처음 설계에서 다소 변경돼 각종 문제가 생겼다고 말하는 전문가들도 있다. 군 안팎에서는 잦은 고장 원인 뒤에 중고 부품이 있다는 말도 나오는 실정이다.

안규백 의원은 “우리나라 포병의 핵심전력인 K9에 총체적인 문제가 발생해 심각한 안보 공백이 우려된다”며 “지속적으로 결함이 발생하는 것에 대해 국방부는 발본색원하는 조치를 취해야할 것이다” 지적했다.