국토해양위원회 심 재 철	보도자료 2012. 10. 22.	TEL:02) 788-2566, 784-4164 FAX:02) 788-0247 www.cleanshim.com cleanshim@assembly.go.kr

인천신항, 대형선박 부두만 있고… 뱃길은 없다

2014년 건설목표 인천신항, 대형선박 급증 불구… 항로수심 낮아 항구진입 불가

인천항만공사가 건설 중인 인천신항이 대형선박용 부두는 짓고 있지만 항로 수심이 낮게 설계돼 실제 대형선박의 진입이 불가능한 것으로 드러났다.

새누리당 심재철 국회의원(국토해양위․안양동안을)이 인천항만공사로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 인천신항은 항로수심이 DL(-)12m에 불과해 8,000TEU급(1TEU=6m 컨테이너 1개)이상의 대형 컨테이너 선박의 경우 실제로 진입이 불가능한 것으로 나타났다.

최근 고유가 추세와 선박제조기술의 발달에 따라 물류수송 선박 또한 대형화되고 있다.

이에 따라 항로수심이 DL(-)16m인 부산항만의 95,000톤이상 선박입출항 현황을 보면, 2010년에 103척이던 대형선박이, 2011년에 233척, 2012년 8월 현재 279척으로 급증하고 있는 추세다.

< 최근 5년간 부산항만 95,000톤이상 선박입출항 현황 >

연도	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년 8월
입출항 선박수	142척	109척	103척	233척	279척

※ 자료출처 : 부산항만공사 (8,000TEU급 컨테이너선 총톤수 95,000톤~100,000톤 규모)

또한 현재 북중국 항만에 운항중인 8천TEU급 이상 선박은 27척에 달하고 있지만 항로 수심이 낮은 인천항으로는 직접 입항하지 못하고 있다.

2014년 완공을 목표로 건설 중인 인천신항의 경우 2개 터미널의 안벽길이가 총 1.6km로 건설되고 있어, 8천TEU급 선박(선박길이 335m) 4척이 동시에 접안이 가능한 시설이 들어선다.

하지만, 인천신항의 진입항로는 항만기본계획에 따라 항로수심 DL(-)14m로 건설되고 있어 사실상 8,000TEU이상 선박의 진입이 불가능한 실정이다.

심재철 의원은 “인천신항이 동북아 물류허브 항만이 되기 위해서는 원양항로 선박 기항에 필요한 수심 DL(-)16m 확보에 대한 검토가 필요하다”며 “국토해양부와 인천항만공사는 인천신항에 대한 정확한 수요 예측과 계획 수립에 신중을 기해야 할 것”이라고 지적했다.

2012.  10.  22.

국회의원 심 재 철

< 참조 >

□ 컨테이너선 규모별 소요수심

규모	선장(m)	선폭(m)	만재홀수(m)	계획수심(m)	총톤수
2,000TEU	218.0	30.2	11.1	12.0	30,000DWT
4,000TEU	266.0	32.3	13.0	14.0	50,000DWT
8,000TEU	347.0	42.8	14.5	16.0	100,000DWT
10,000TEU	349.0	45.6	14.5	16.5	120,000DWT
12,000TEU	380.0	55.0	15.0	17.0	140,000DWT

※ 만재홀수 : 선박에 물건을 최대로 선적하였을 때 배가 잠기는 깊이

※※ 관련근거 : 항만 및 어항설계기준 (해양수산부. 2005) 등

□ 인천신항 증심준설 소용비용 산출근거

구분	DL(-) 14m	DL(-) 14~16m	합계	비고
준설량(천㎥)	2,616	35,451	38,067	“추정”
단가(원/㎥)	24,500	16,000	16,500	〃
준설비(억원)	640	5,660	6,300	〃

※ 자료출처 : 인천항만공사

□ 2014년 컨테이너선 선형별 예상분포

구분 (TEU)	2012.12월말		2013.12월말		2014.12월말		연평균 선복 증가율
	척수	TEU	척수	TEU	척수	TEU
10,000-18,000	173	2,197,768	222	2,852,648	250	3,255,964	29.9
7,500-9,999	319	2,748,407	376	3,256,461	401	3,481,985	11.7
5,100-7,499	482	2,956,793	503	3,095,929	507	3,122,329	3.2
4,000-5,099	750	3,387,733	809	3,660,294	812	3,674,665	5.1
3,000-3,999	335	1,147,912	362	1,246,377	362	1,246,377	4.3
2,000-2,999	707	1,799,855	732	1,865,623	735	1,872,811	1.0
1,500-1,999	602	1,022,224	631	1,072,522	631	1,072,522	2.1
1,000-1,499	739	865,637	748	875,286	748	875,286	2.0
500-999	801	595,913	803	597,663	803	597,663	0.3
100-499	230	75,155	230	75,155	230	75,155	-0.8
합계	5,138	16,797,397	5,416	18,597,958	5,479	19,274,757	7.8

※ 자료출처 : AXS Alphaliner (2012.4.)

끝.