점검 년도	시설명	대상	광역시도	이하주소	점검결과	유지관리 방안
2010	예닮원	장애인	강원도	영월군 남면 광천리 244	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	노아의집	장애인	강원도	영월군 남면 광천리 220	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	태백장애인종합 복지관 철암분관	장애인	강원도	태백시 철암동 323-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	순례자의집	장애인	강원도	태백시 통동 237-7	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	장애인복지회관	장애인	강원도	태백시 황지동 621-211 외1필지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	천사의집	장애인	경기도	고양시 덕양구 고양동 421-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	늘푸른직업재활원	장애인	경기도	고양시 덕양구 관산동 591	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	늘사랑의집	장애인	경기도	고양시 덕양구 관산동 81	정면 십자가 지지철물의 녹발생 부위는 주출입구의 상부로 고정부위의 지지력이 상실 될 때에는 안전사고의 위험이 있음.	주의관찰
2010	애덕의집(본관)	장애인	경기도	고양시 덕양구 벽제동 486	비구조부의 결함이 발견되었으며 외부 토목시설물인 옹벽과 사방댐의 결함이 다수 발견됨.	주의관찰
2010	위캔센터	장애인	경기도	고양시 덕양구 벽제동 489-5	비구조부의 일부 결함과 외부 마감재 파손 및 배면 바닥블럭 침하 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	미리내집	장애인	경기도	고양시 덕양구 벽제동 541-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	홍애원	장애인	경기도	고양시 덕양구 벽제동 542-6	비구조부와 마감부위 등의 결함이 발견 되었으며, 이러한 결함은 일상적인 보수 후 성능회복이 가능한 상태이고, 진입로 옹벽에 기울음이 발생됨.	정밀안전진단필요
2010	소망의집	장애인	경기도	고양시 덕양구 벽제동 548-1	비구조부와 마감재 파손 등의 결함이 발견되었으며, 배면 바닥과 드라이비트 벽체와의 이격이 발생됨.	주의관찰
2010	고양시각장애인 심부름센터	장애인	경기도	고양시 덕양구 성사동 369-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	무지개장애인 주간보호센터	장애인	경기도	고양시 덕양구 성사동 736-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	원당주간보호센터	장애인	경기도	고양시 덕양구 주교동 620-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	고양시장애인 종합복지관	장애인	경기도	고양시 덕양구 탄현동 111-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑의동산	장애인	경기도	고양시 덕양구 행주외동 178-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑의집	장애인	경기도	고양시 일산동구 마두동 838-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	고양시장애인부모회주간보호시설	장애인	경기도	고양시 일산동구 백석동 1167-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	벧엘의집	장애인	경기도	고양시 일산동구 사리현동 444-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	꿈나무의집	장애인	경기도	고양시 일산동구 설문동 492	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	한마음의집	장애인	경기도	고양시 일산동구 성석동 992-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	기쁨터	장애인	경기도	고양시 일산동구 정발산동 1342-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	고양시장애인 단기보호센터	장애인	경기도	고양시 일산동구 정발산동 1346-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	고양시장애인 주간보호센터	장애인	경기도	고양시 일산서구 일산동 627-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	홀트일산복지타운	장애인	경기도	고양시 일산서구 탄현동 41-1	비구조부의 일부 결함과 외부 마감재 오염 및 탈락 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	해든솔	장애인	경기도	용인시 처인구 백암면 옥산리 444	지반침하에 따른 영향으로 벽체의 내·외부에 균열이 발생함.	보수
2010	성가원	장애인	경기도	용인시 처인구 백암면 장평리 654-6	건축물은 지반침하, 조적벽체 균열, 누수 및 도장탈락 등의 결함이 발생함.	정밀안전진단필요
2010	양지바른	장애인	경기도	용인시 처인구 양지면 주북리 141-6	다동은 리모델링을 실시하여 양호하나 가동 및 나동은 침하에 따른 균열 등의 결함이 다수 발생하여 전반적인 건축물의 내구성 및 안전성 확보를 위하여 보수·보강이 필요함.	정밀안전진단필요
2010	한울장애인공동체	장애인	경기도	용인시 처인구 양지면 주북리 430	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	새빛요한의집	장애인	경기도	용인시 처인구 원삼면 사암리 316-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	생수사랑회	장애인	경기도	용인시 처인구 이동면 송전리 169-2	비구조부의 일부 결함이 발생하였으나, 주요 구조체에는 특이한 결함이 관찰되지 않았으며 건축물 주변의 침하가 발생됨.	보수
2010	아름다운다솔	장애인	경기도	파주시 광탄면 발랑리 230-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	주람동산	장애인	경기도	파주시 광탄면 영장리 305-9	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	주보라의집	장애인	경기도	파주시 문산읍 이천리 177-6	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이하 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	금빛사랑의집	장애인	경기도	파주시 조리읍 장곡리 166-6	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	새꿈터	장애인	경기도	파주시 탄현면 법흥리 170-12	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	반야원	장애인	경상남도	거제시 동부면 부춘리 322	구조설계시 고려된 하중보다 과하중으로 지붕 바닥슬래브, 계단실 벽체 균열 및 개구부(문, 창호)의 처짐이 발생됨.	정밀안전진단필요
2010	밀양자립생활센터	장애인	경상남도	밀양시 가곡동 728-82	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	평화마을사랑의집	장애인	경상남도	합천군 청덕면 성태리 213-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	금옥보호작업장	장애인	광주 광역시	광산구 덕림동 1070-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	로렌시아의집	장애인	광주 광역시	광산구 덕림동 1070-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	보람의집	장애인	광주 광역시	광산구 덕림동 15 번지	구조부인 배면 경사로의 기둥 상단부 균열, 지상2등 복도와 경사로 바닥 간에 균열의 결함함.	정밀안전진단 필요
2010	인화원보호작업장	장애인	광주 광역시	광산구 삼거동 603-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	광주근로시설	장애인	광주 광역시	광산구 삼거동 603-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	광주인화원	장애인	광주 광역시	광산구 삼거동 603-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	백선바오로의집	장애인	광주 광역시	광산구 삼거동 313-1	비구조부의 균열 및 부분적인 성토부 침하의 결함이 발생됨.	보수
2010	천혜요양원	장애인	대구 광역시	경산시 와촌면 소월리109	지상1층 기계실의 철근노출 및 부식이 발생되었으며 비구조부의 누수 및 마감면 박리 박락이 관찰됨.	주의관찰
2010	청구재활원	장애인	대구 광역시	경산시 와촌면 소월리109	비구조부의 균열 및 지붕층 물고임이 발생되었으며 강관기둥 베이스 플레이트의 그라우트 미 시공 등의 결함이 발생된 상태임.	주의관찰
2010	일심재활원	장애인	대구 광역시	동구 각산동896	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	정심수양원	장애인	대구 광역시	동구 미곡동82-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	성프란치스꼬장애인복지관	장애인	서울 특별시	구로구 가리봉동 131-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	에덴장애인복지관	장애인	서울 특별시	구로구 개봉동 50-8	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	구로장애인직업재활작업장외4개시설	장애인	서울 특별시	구로구 구로동 1129-6	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	구로구립장애인 보호작업시설	장애인	서울 특별시	구로구 온수동 44-21	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	기쁨나무자립작업장	장애인	서울 특별시	금천구 독산동 1011-7	비구조부의 균열, 외부 벽면 파손, 배면 바닥 우수 유입 등이 발생된 상태임.	주의관찰
2010	산성기도의집	장애인	서울 특별시	금천구 시흥3동 965	비구조부의 균열, 누수로 인한 마감면 오염, 마감재 탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	볕비리기주간 보호센터	장애인	서울 특별시	금천구 시흥동 894-26	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑단기보호센터	장애인	서울 특별시	서초구 반포4동 96-9 삼부반포빌라 102	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑의복지관	장애인	서울 특별시	서초구 서초4동 1310-10	건조수축균열, 기계실 천장슬래브 상부 설비 배관 누수가 발생하였으며 좌측면 외벽 드라이비트는 이질재료 접합부 이격에 따른 수평균열이 발생된 상태임.	주의관찰
2010	서초구립한우리 정보문화센터	장애인	서울 특별시	서초구 서초동 380	일부 마감재에 결함이 발생된 상태이며 중앙부 외부 경사로에 침하, 우측에 설치된 석축의 뒷채움 흙 유실이 발생되고, 가로등 일부에 기울어짐이 발생된 상태임.	보수
2010	신망애의집	장애인	서울 특별시	서초구 양재1동 177-2	비구조부 균열, 누수 등이 발생된 상태이며, 특히 대상시설물의 위치가 우면산 계곡부에 있어 우천시 강우가 집중되는 지역으로 양측의 주름관 및 도랑으로는 배수처리 기능 미흡 및 용량이 부족함.	주의관찰
2010	양천지역자활센터	장애인	서울 특별시	양천구 신월동 406-11	주요 구조체에는 결함이 없는 상태이나 시설물의 1,2층 베란다 조적 아치 모서리부 균열, 지붕 방수층, 외벽의 개부구 및 지상1층 처마 등에 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	인천시각장애인복지관	장애인	인천 광역시	남구 학익동 709-1	비구조부의 균열, 천장 및 벽체누수, 외벽 마감재 오염 및 박락 등의 결함이 발견 되었으며 일반창호 및 커튼월의 누수 등이 발생됨.	주의관찰
2010	무지개주간보호센터	장애인	인천 광역시	중구 내동 7-6	주요 구조체에는 결함이 없는 상태이나, 비구조부 균열이 발생됨.	주의관찰
2010	제주정신재활센터	장애인	제주도	제주시 삼도이동 230-1	주요 구조체에는 결함이 없는 상태이나, 비구조부 균열이 발생됨.	주의관찰
2010	송죽원	장애인	제주도	제주시 애월읍 유수암리 1329	비구조부의 균열 및 지하1층 보일러실 결로 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	가롤로의집	장애인	제주도	제주시 화북이동 5625-5	개구부 주위의 균열, 화장실 균열손상, 이질재료간의 균열 및 백태 등이 관찰됨.	주의관찰
2010	아가의집	장애인	제주도	제주시 조천읍 함덕리 20-2	개구부 주위의 균열, 지붕층 난간의 균열, 이질재료간의 균열, 보일러실 천장슬래브 균열 및 백태 등이 관찰됨.	주의관찰
2010	사랑의집(남숙사동)	장애인	충청남도	천안시 동남구 구룡동 176-1	비구조부 균열과 계단실 테두리 보 미장박락과 외벽 드라이비트 균열 및 오염이 발생됨.	주의관찰
2010	사랑의집(여숙사동)	장애인	충청남도	천안시 동남구 구룡동 산83-2	비구조부인 지붕층 난간 수직 균열, 지붕층 바닥슬래브와 난간 접합부 균열과 처마슬래브에 철근노출 등이 관찰됨.	주의관찰
2010	사랑과평화의집	장애인	충청남도	천안시 동남구 목천읍 덕전리 614-1	지붕 방수층 구배미흡으로 인한 물고임, 벽체 누수 및 백태, 정면측 외부 바닥이격, 좌측 지반 일부침하 등의 결함이 발생함.	주의관찰
2010	참아름다운집	장애인	충청남도	천안시 동남구 북면 운용리 189	비구조부 균열, 외벽 마감재 파손 등 일부 결함이 발생하였으며 석축 및 조경용 석축(테라스 하부)은 지반이 경사면에 위치하여 지표수와 함께 배면측의 토사가 유출되어 지반침식이 발생함.	보수
2010	희망의집	장애인	충청남도	천안시 동남구 북면 전곡리 158-3	건축물은 비내력 벽체 및 개구부 주위 균열, 타일 배부름, 결로 등의 일부 결함이 발생함.	보수
2010	의인신학교	장애인	충청북도	증평군 도안면 도당리 249-5	지상2층 발코니 상부 마감재 균열 및 들뜸, 드레인 주위 방수층 파손, 배면 치장벽돌 백화, 창틀주위 실란트 이격 및 박리 등의 결함이 관찰됨.	주의관찰
2010	머릿돌은혜원	장애인	충청북도	증평군 증평읍 율리 168	비구조부 균열 및 마감재 손상, 증축 이음부위의 경우 균열,이격이 발생하여 지붕층과 지상1층 바닥슬래브, 테두리 보의 철근이음/정착부에 결함이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	평안의집	노인	강원도	강릉시 유산동 518-1	비구조부 균열, 바닥지반의 부분침하 및 마감재 파손 등이 발생됨.	정밀안전진단필요
2010	동해약천온천 실버타운	노인	강원도	동해시 망상동 459-10	주요 구조부 및 비 구조부의 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않음.	주의관찰
2010	돌나라신선원	노인	강원도	원주시 소초면 둔둔리 253-3	비구조부 균열, 철근노출, 마감재 탈락 및 오염 등의 결함이발견됨.	주의관찰
2010	상애원	노인	강원도	원주시 행구동 825-1	비구조부 균열, 지붕층 난간벽체의 철근노출, 외벽 마감재 박리 등이 발견됨.	주의관찰
2010	춘천시립양로원	노인	강원도	춘천시 석사동 171번지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	나눔의집	노인	강원도	춘천시 신북읍 율문5리 6반 318-82	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	인애원	노인	강원도	홍천군 북방면 북방리 306	강당동 지붕 경량철골트러스 접합부 철판에 표면부식 및 지붕 고정용 볼트 구멍 주변의 누수 등이 발생되었으며 전면부 소하천 토사가 유실됨.	주의관찰
2010	방주선교원	노인	강원도	홍천군 화촌면 구성포리 1657-1	일부 마감재에 결함이 발생되었으며 배면에 위치한 옹벽에 발생된 사선균열은 부등침하 및 토압으로 인한 구조균열로 추정됨.	보수
2010	작은효도원	노인	강원도	홍천군 화촌면 굴운리 125	비구조부 균열이 일부 발생됨.	주의관찰
2010	빛난동산	노인	강원도	홍천군 화촌면 야시대리 187-1	일부 내부 벽체 중 지상1층 복도 벽체 상단 및 개구부 모서리 사선균열이 동일방향으로 진행되는 경향이 있으므로 구조적인 하중을 받아 발생된 것으로 추정됨.	정밀안전진단필요
2010	아름다운집	노인	경기도	가평군 가평읍 복장리 243 외 1필지	구조안전성을 저해하는 결함은 관찰되지 않았으나, 비구조부 균열과 백태 및 누수 등이 발견됨.	보수
2010	청심빌리지	노인	경기도	가평군 설악면 송산리 711-1 외 2필지	비구조부 균열과 마감재 박락이 발생됨.	주의관찰
2010	열린효경원	노인	경기도	가평군 설악면 회곡리 4-14	비구조부 균열과 마감재 오염이 발생됨.	주의관찰
2010	희망의마을양로원	노인	경기도	고양시 덕양구 내유동 441-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	은성너싱홈	노인	경기도	고양시 덕양구 성사동 56-1	비구조부 균열 및 마감재 박락이 발생됨.	보수
2010	구세군과천양로원	노인	경기도	과천시 중앙동 83-3	비구조부 균열 및 마감재 손상부위가 발견되었으며 슬래브의 휨균열이 일부 발생됨.	주의관찰
2010	프란치스꼬의집	노인	경기도	광주시 태전동 477-1	비구조부 균열, 백태, 마감재 들뜸 등이 발생되었으며, 지하층 벽체 누수부위는 우기시 지하수위 상승의 영향으로 추정되나, 점검일 현재 벽체를 천공하여 배수를 유도하고 있는 상태임.	주의관찰
2010	글라라의집	노인	경기도	남양주시 수동면 내방리 15	비구조부 균열 및 건축물의 장기침하에 따른 지상2층과 지상1층의 침하량이 상이하여 침하가 발생한 것으로 추정됨.	보수
2010	아가페실비양로원	노인	경기도	남양주시 진접읍 팔야리 304	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	평화의집	노인	경기도	안산시 단원구 고잔동 656-25	비구조부 균열 부위와 마감재 손상이 발견되었으며 부등침하에 의한 손상으로 추정되는 지하주차장과 배관설치에 의한 단면결손이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	소화의집	노인	경기도	안산시 단원구 대부동동 1975	마감재의 결함 및 증축에 따른 기둥·보 및 슬래브 등의 주요 구조부재에 균열 및 결함이 발생됨.	보수
2010	천사의집	노인	경기도	시흥시 계수동 223-1	비구조부 균열 및 마감재 박락, 박리, 파손 등이 관찰됨.	주의관찰
2010	선한이웃복지원	노인	경기도	시흥시 정왕동 2241-10	주요구조체의 이상징후는 없으며 비구조부 균열 등이 발생되었으며 지붕층 바닥 노후화가 발생됨.	주의관찰
2010	양지홈양로원	노인	경기도	안산시 상록구 건건동 711	주요구조체의 이상징후는 없으며 비구조부 균열이 관찰됨.	주의관찰
2010	성모마리아의집	노인	경기도	안성시 보개면 복평리 산 82-2	비구조부의 균열, 외벽 백태 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	유무상통마을	노인	경기도	안성시 양성면 미산리 175-1	지하층 천장 보 및 슬래브와 비구조부 균열과 지하층 천장누수, 외벽 균열 및 오염, 옹벽 신축이음부 균열 및 철근노출 등이 관찰됨.	주의관찰
2010	우술라의집	노인	경기도	안성시 양성면 미산리 844-6	비구조부 균열, 배면 치장벽돌 백화, 마감재 노후화 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	골든밸리	노인	경기도	여주군 능서면 왕대리 972-15	시설물의 노후화로 부분적으로 보수가 필요한 상태이며, 슬래브 및 보에서 철근노출 및 부식현상이 7개소 이상 발생함.	보수
2010	노블카운티	노인	경기도	용인시 기흥구 하갈동 490	주요구조부 슬래브 및 보에 사선균열이 다수발생된 상태이며 비구조부의 균열, 마감재 오염 등이 발생됨.	정밀안전진단필요
2010	예닮마을	노인	경기도	용인시 처인구 모현면 매산리 289-2	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부의 균열, 철근노출 등의 결함이 발생함.	보수
2010	영보기도의집	노인	경기도	용인시 처인구 이동면 묵리 438	비구조부의 균열 ,백화, 집수정 주위 지반 침하, 마감재 탈락 및 오염 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	광민형제의집	노인	경기도	의왕시 삼동 192-170	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부의 균열 등의 결함이 발생함.	주의관찰
2010	아름다운사람들	노인	경기도	의왕시 삼동 418-1,2,3	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 누수 및 마감재 오염 등의 일부 결함이 발생함.	주의관찰
2010	에덴의집	노인	경기도	의왕시 초평동 265-4	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열 및 백태 등의 결함이 발생함.	주의관찰
2010	나눔의샘양로원	노인	경기도	의정부시 민락동 543	비구조부의 균열 마감재 손상 등의 결함이 발생하였으며 지하층 창고의 입구 인방보 등의 구조부재에 처짐이 발생함.	보수
2010	가나안노인요양원	노인	경기도	파주시 조리읍 오산리 129-1	비구조부의 균열, 마감재 탈락 및 들뜸 등의 결함이 발생하였으며 주출입구 상부 치장벽돌 균열이 발생됨.	보수
2010	인수원	노인	경기도	평택시 도일동 36-3	비구조부 균열 및 마감재 들뜸, 배면측 바닥 마감재 들뜸이 발생됨.	주의관찰
2010	성광양로원본관동	노인	경기도	평택시 장안동 56-3	본관동 건축물의 지반침함, 비구조부 균열 및 마감재 손상 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	성광양로원신관동	노인	경기도	평택시 장안동 56-3	비구조부 균열, 마감재 손상, 외부 바닥 침하 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	평강의집	노인	경기도	평택시 평택동 127-1	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열 등의 결함이 발생함.	주의관찰
2010	자혜의집양로원	노인	경기도	포천시 가산면 금현리 649-4	비구조부 균열, 누수 및 지붕 마감재 들뜸 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	포천실버타운	노인	경기도	포천시 내촌면 소학리 314-8	비구조부 균열, 누수, 지붕마감재 박락, 옹벽 상부 틈새 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	효사랑의집	노인	경기도	포천시 신북면 기지리 934-5	비구조체 균열, 마감재 파손 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	안식의집	노인	경기도	포천시 일동면 수입리 893	비구조부균열,마감재손상및탈락등의결함이발견됨.	주의관찰
2010	행복의집	노인	경기도	포천시 일동면 수입리 893-1	비구조부 균열, 누수, 보강토 옹벽의 배부름 및 침하의 결함이 발견됨.	보수
2010	엘림교회복지원	노인	경기도	화성시 마도면 쌍송리 12-2	비구조부 균열, 마감재 미설치 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	에벤에셀공동체	노인	경기도	화성시 서신면 백미리 594-1	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 마감재 손상으로 인한 누수 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	성신양로원 (남숙소동,관리동)	노인	경기도	화성시 장안면 장안리 154-15	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	성신양로원 (여숙소동)	노인	경기도	화성시 장안면 장안리 154-16	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	성녀루이제의집	노인	경기도	화성시 정남면 문학리 586-2	비구조부 균열, 마감재 탈락, 배면 옹벽 수직균열 및 철근노출 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	라비돌리조트	노인	경기도	화성시 정남면 보통리 141-39	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열, 누수 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	소망의집	노인	경기도	화성시 향남면 백토2리 19번지	비구조부 균열, 마감재 들뜸, 건축물 우측 및 전면부의 화단주변 침하 등의 일부 결함이 발생됨.	보수
2010	애양원	노인	경상남도	창원시 마산합포구 요장리 620-6	비구조부 균열, 누수로 인한 마감재 오염 및 마감재 박리 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	삼소원	노인	경상남도	사천시 송포동 1152-1	비구조부 균열, 마감면 균열, 방수층 파손 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	혜성복지원	노인	경상남도	양산시 하북면 삼감리 510-1	비구조부 균열, 마감재 박리, 석축 우측면 균열 및 사춤 모르타르 탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	통도사자비원 양로시설	노인	경상남도	양산시 하북면 순지리 272-3	비구조부 균열, 누수 및 백태, 철근노출, 마감재 오염 및 탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	무아의집	노인	경상남도	양산시 호계동 376	비구조부 균열, 철근노출, 마감재 들뜸 및 탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	일붕실버랜드	노인	경상남도	의령군 궁류면 평촌리 175	비구조부 균열, 백태, 마감재 탈락, 비탈면의 위험요소가 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	성로관	노인	경상남도	의령군 대의면 천곡리 418	보 보강 후의 균열, 비구조부의 균열, 마감면 박락 등의 결함이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	성심양로원	노인	경상남도	창원시 북면 내곡리 1234번지	비구조부 균열, 백태, 누수로 인한 마감재 오염 등의 결함이발견됨.	주의관찰
2010	고령성가의집	노인	경상북도	고령군 쌍림면 월막리 8번지	비구조부의 균열 및 박락, 마감재 박리, 비탈면 보호시설 미설치 등의 결함이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	성바오로안나의집	노인	경상북도	군위군 부계면 가호리 530-1	게스트하우스 주변의 지반침하, 비구조부 균열, 철근노출, 조적 마감면 백화 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	월명성모의집	노인	경상북도	김천시 남면 월명리 240-2	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열,마감재 노후화, 지하층 벽체 누수 및 균열 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	효도마을	노인	경상북도	문경시 영신동 492	건축물 주변의 지반침하, 비구조부 균열 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	복지마을실비양로원	노인	경상북도	성주군 선남면 오도리 112-3	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	설송양로원	노인	경상북도	안동시 풍산읍 죽전리 325-1	비구조부 균열, 치장벽돌 백화, 누수 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	영주시립양로원	노인	경상북도	영주시 조와동 458-3	방수층 노후화, 비구조부 균열, 이질재 접합부 이격 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	노인복지한알	노인	경상북도	의성군 안계면 도덕리 852	비구조부 균열, 마감재 노후화 및 박락 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	성가양로원	노인	경상북도	칠곡군 동명면 구덕리 120-1	부등침하가 의심되는 건물 전면부의 균열이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	분도노인마을	노인	경상북도	칠곡군 왜관읍 금남2리 288-2	비구조부 균열, 철근노출 및 부식, 마감재 오염 등의 결함이발생됨.	주의관찰
2010	사랑의선교수녀회 성심의집	노인	광주 광역시	광산구 신촌동 1035-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	벧엘타운	노인	광주 광역시	서구 풍암동 802-17	비구조체의 균열, 누수 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	대구성로원	노인	대구 광역시	달서구 진천동 700	비구조부 균열 및 마감재 오염 등의 결함이 발생하였으며 경사로측에 인접한 다년생 수목의 뿌리압에 의한 균열이 발생한 것으로 추정됨.	보수
2010	영락양로원	노인	대구 광역시	서구 상리동 214-1번지	H동 우측면의 지반강도 저하 및 부등침하 영향 등으로 건축물에 침하가 발생한 것으로 추정됨.	정밀안전진단필요
2010	화성양로원	노인	대구 광역시	수성구 상동 667-40	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	소망의집	노인	부산 광역시	강서구청 주민생활지원과	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	초원의집	노인	부산 광역시	금정구 부곡동 200-63	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	애광양로원	노인	부산 광역시	금정구 장전동 503-77	비구조부의 균열, 누수 및 백태가 다수 발생하였으며 마감재 손상 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	동래양로원	노인	부산 광역시	금정구 장전동 산38-25	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	정화양로원	노인	부산 광역시	북구 화명동 298	비구조부에 균열이 발생하였으며 배면측 출입구는 집중호우 시 기존 트랜치(배수로)의 배수처리 용량이 부족할 것으로 추정됨.	보수
2010	쟌쥬강의집	노인	서울 특별시	강서구 화곡본동 46-5, 67	비구조부 균열이 발생하였으며 배면 치장벽돌의 수직균열은 보수 후에도 정기적인 주의관찰이 필요함.	보수
2010	혜명양로원	노인	서울 특별시	금천구 시흥동 241-7	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	자애로운성모의집	노인	서울 특별시	도봉구 쌍문동 460-212	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	안나의집	노인	서울 특별시	성북구 길음동 555-24	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	청운양로원	노인	서울 특별시	종로구 구기동 218	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	울산양로원	노인	울산 광역시	울주군 두동면 구미리 549-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	엘림의동산	노인	인천 광역시	강화군 길상면 길직1리 97-1번지	비구조부 균열, 누수 및 박리 및 시설물 지반 일부의 침하와 균열 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	소망의집	노인	인천 광역시	남동구 고잔동 311-4	준공 이후 지상4층 증축과 엘리베이터를 설치하여 사용 중이며 균열, 방수층 박리, 누수, 백화의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	협성양로원	노인	인천 광역시	부평구 산곡3동 370-86	건축물 주변의 지반침하가 발생되어 외부 벽체 및 담장에 사선균열이 일부 발생된 상태이며 배면 블록담장의 사선균열 또한 부분적인 지반의 침하가 원인으로 사료되므로 사용자의 안전을 위하여 조속한 조치가 필요함.	보수
2010	요셉의집	노인	인천 광역시	부평구 삼산동 261-1	비구조부 균열, 마감재 노후화 및 박리 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	예향원	노인	인천 광역시	서구 금곡동 119	비구조부인 건물 정면 드라이비트 수직균열, 지상1층 주방 벽지 오염 등이 발생됨.	주의관찰
2010	온정의집	노인	인천 광역시	서구 석남동 497	비구조부 균열, 철근노출, 마감재 탈락, 지붕층 기와 파손 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	임마누엘실버홈	노인	인천 광역시	서구 연희동 710-15	일부 비구조체 균열, 마감재 파손 및 오염 등이 발생됨.	주의관찰
2010	평안마을실버홈	노인	인천 광역시	서구 연희동 747-6	비구조부 균열, 지하1층 계단슬래브 철근노출 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	낙원양로원	노인	인천 광역시	서구 경서동 738-8	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	에덴사랑의집	노인	인천 광역시	서구 원당동 86블럭 2-1롯트	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	인천영락원(본관동)	노인	인천 광역시	연수구 동춘동 796-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태이며 외부 장독대 바닥의 마감모르타르 균열 및 이격이 발생됨.	보수
2010	인천영락원(별관동)	노인	인천 광역시	연수구 동춘동 796-6	철근 노출 및 부식 등의 결함이 발견 되었으며, 누수, 백화, 마감재 탈락 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	광양노인복지센터	노인	전라남도	광양시 봉강면 구서리 496-2	가동 상부 비탈면 토사유출, 요양원 하부 결속 모르타르 탈락에 의한 이격이 관찰됨.	보수
2010	예수마음의집	노인	전라남도	담양군 담양읍 강쟁리 13-2	비구조부 균열 및 배면 외부 벽체 백태 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	함께사는집	노인	전라남도	무안군 몽탄면 약곡리 519-1	비구조부 균열이 발생되었으며 비탈면에 지하수 용출 부위가 관찰됨.	주의관찰
2010	자혜양로원	노인	전라남도	무안군 삼향면 왕산리 121-10	비구조부의 균열, 누수, 마감재 박리, 철근노출 및 부식 등의 결함이 발생함.	보수
2010	작은자의집	노인	전라남도	보성군 벌교읍 대포리 621	비구조부의 균열 및 지붕층 물고임, 방수층 손상 등이 발생됨.	보수
2010	예광마을	노인	전라남도	순천시 가곡동 692-2	슬래브 및 비구조부의 균열, 철근노출 및 부식 등이 발견됨.	보수
2010	복음의집	노인	전라남도	영광군 영광읍 단주리 370-1	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으나 비구조부 균열 등이 발생됨.	주의관찰
2010	비룡양로원	노인	전라남도	영광군 영광읍 도동리 42	비구조부 균열, 철근노출, 누수 및 마감재 탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	신선의집	노인	전라남도	장흥군 유치면 운월리 610	비구조부 균열과 마감재 탈락, 결로 등이 관찰됨.	주의관찰
2010	소향원	노인	전라남도	화순군 춘양면 우봉리 495-1	건축물은 지반침하, 비구조부 균열, 마감재 박리 및 박락, 누수 등의 결함이 발생됨.	정밀안전진단필요
2010	함평성애양로원	노인	전라남도	함평군 함평읍 함평리 257	비구조부 균열, 철근노출, 누수 등의 결함, 부등침하에 의한 변형이 발견됨.	보수
2010	온누리복지타운	노인	전라북도	고창군 부안면 수동리 344-6번지	비구조부 균열과 지붕 마감재 탈락 및 오염, 창틀 주변 실란트 미시공 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	애린양로원	노인	전라북도	김제시 용지면 반교리 270-1	비구조부 균열, 누수, 지붕층 옥탑 우수배수관 이음불량으로 인한 마감면 오염이 발생됨.	주의관찰
2010	성요셉동산양로원	노인	전라북도	완주군 소양면 해월리 157-3	주요구조부의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열, 누수 등이 발생됨.	주의관찰
2010	신광의집	노인	전라북도	익산시 덕기동 731-1	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열, 철근부식 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	원광효도마을 수양의집	노인	전라북도	익산시 신용동 237-1	주요구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열 등의 결함이 발생됨.	주의관찰
2010	아가페정양원	노인	전라북도	익산시 황등면 율촌리 185-1	건물 외부 노후화가 진행중에 있으며 비구조부 균열, 철근노출, 콘크리트 박락, 마감재 들뜸 등이 발생됨.	보수
2010	신성양로원	노인	전라북도	전주시 완산구 삼천동2가 224	전면부 부등침하 및 균열,주요 구조체 중 1동의 지하층 천장슬래브 균열과 누수, 배면의 콘크리트 옹벽 중앙부 수직균열이 발생됨.	보수
2010	상락정토마을	노인	전라북도	전주시 완산구 효자동1가 696-3	비구조부의 균열, PIT 천장 보·슬래브 접합부 누수, PIT 천장 슬래브 설비배관 관통부위 누수 및 백태, 주출입구 상부 처마 미장 들뜸 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	공주원로원 아담스하우스	노인	충청남도	공주시 금흥동 산 16-5	비구조부 균열, 마감재 박리박락 등의 결함이 관찰됨.	주의관찰
2010	인삼골건강마을	노인	충청남도	금산군 금산읍 계진리 273	비구조부인 개구부주변, 계단실벽체의 이질재료 접합부 등에 균열과 계단실 도장 박락이 발생됨.	주의관찰
2010	평화의동산	노인	충청남도	금산군 금성면 화림리 70-27	비구조부 균열과 철근노출, 백화, 마감재 탈락 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	아브라함의집	노인	충청남도	논산시 벌곡면 대덕리 110	비구조부 균열 및 마감재 탈락, 지반 침식 및 침하 등이 발생함.	보수
2010	솔뫼베네딕도의집	노인	충청남도	당진군 우강면 송산리 125	비구조부 균열 및 외부 벽체의 백태 등이 발견됨.	주의관찰
2010	광명실버하우스	노인	충청남도	당진군 정미면 대운산리 620-2	비구조부 균열 및 외부 벽체의 백태 등이 발견됨.	주의관찰
2010	온양정애원 (A동,2동,창고동)	노인	충청남도	아산시 온천동 306-14	침하에 따른 균열 및 외부 벽체의 박락(박리 포함), 백태, 누수 등의 결함이 다수 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	온양정애원(B동)	노인	충청남도	아산시 온천동 306-15	비구조부 균열 및 외부 벽체의 백태 등이 발견됨.	주의관찰
2010	행복너싱홈	노인	충청남도	연기군 서면 고복리 587-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	오암복지원	노인	충청남도	연기군 전동면 청송리 368	비구조부의 균열, 누수로 인한 마감면 오염, 마감재 탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	사랑요양원	노인	충청남도	연기군 전의면 신정리 255	비구조부의 균열, 누수로 인한 마감면오염, 마감재 탈락 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	샬롬의집	노인	충청남도	천안시 동남구 목천읍 서흥리 376-6	비구조부의 균열, 누수로 인한 마감면 오염, 마감재 탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	홍광실버타운	노인	충청남도	홍성군 구항면 마온리 358-2	비구조부의 균열, 외벽 마감재 탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	은빛마을	노인	충청북도	단양군 영춘면 방학리 612	비구조부 균열 및 외부 벽체의 백태, 누수 등이 발견됨.	주의관찰
2010	행복한집	노인	충청북도	보은군 내북면 동산리 201	비구조부 균열 및 외부 벽체의 백태, 누수 등의 결함이 조사된 상태이고, 결함 중 휨균열의 형태로 나타나는 주방의 개구부 상부 균열의 경우 건조수축에 의한 균열로 추정됨.	보수
2010	소망의집	노인	충청북도	영동군 황간면 남성리 475	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	홍복양로원	노인	충청북도	음성군 생극면 팔성리 14-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	요한네집	노인	충청북도	제천시 금성면 월림리 139-8	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	참소망의집	노인	충청북도	제천시 백운면 방학리 612	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	청주원광효도의집	노인	충청북도	진천군 문백면 태락리 459번지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	엘림의집	노인	충청북도	청원군 미원면 수산리 51-1번지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	노인복지그린실버홈	노인	충청북도	청원군 미원면 운용리 32-1번지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	즐거운마을	노인	충청북도	청원군 부용면 외천리 79	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 심각한 결함은 없는 상태임.	보수
2010	효부마을양로원	노인	충청북도	청원군 옥산면 동림리 311	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	금가양로원	노인	충청북도	충주시 금가면 도촌리 263-12	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	예수사랑의집	노인	충청북도	충주시 엄정면 논강리 707	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	선한마을	노인	충청북도	충주시 이류면 매현리 342-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	강릉보육원	아동	강원도	강릉시 입암동 580-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	강릉자비원	아동	강원도	강릉시 포남1동 1156	일부 결함에서 안전사고의 위험이 있어 긴급보수가 필요한 상태이나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	성애원	아동	강원도	원주시 관설동 441-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	자신보육원	아동	강원도	원주시 태장1동 729-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	굿네이버스강원지부강원도아동복지센터	아동	강원도	원주시 판부면 서곡리 773-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	심향영육아원	아동	강원도	강원도 원주시 호저면 대덕리 647	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	명동보육원 (남아숙소동)	아동	강원도	홍천군 홍천읍 희망로 182-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	명동보육원(여아 숙소동, 프로그램동)	아동	강원도	홍천군 홍천읍 희망로 182-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	신애원 (여자숙소동)	아동	경기도	고양시 덕양구 동산동 53-124	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	신애원 (이사회사무실동)	아동	경기도	고양시 덕양구 동산동 53-124	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	애신아동복지센터 (사무동,창고동)	아동	경기도	동두천시 생연1동 430	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	애신아동복지센터 (아동숙사,직원사택)	아동	경기도	동두천시 생연1동 430	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	동두천아동센터 (본관동,생활관동)	아동	경기도	동두천시 지행동 383-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	동두천아동센터 (식당동)	아동	경기도	동두천시 지행동 383-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	새소망의집	아동	경기도	부천시 소사구 괴안동 185-35	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	꿈을키우는집	아동	경기도	수원시 장안구 정자동 7-12	비구조부 균열 및 누수로 인한 마감면 오염 등의 결함이 전반적으로 발생하여 지속적인 보수·보강이 필요하며, 부등침하로 인한 구조적 결함이 발생하여 주기적인 관찰이 필요함.	정밀안전진단필요
2010	경동원	아동	경기도	수원시 장안구 하광교동 43-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	동광원	아동	경기도	수원시 팔달구 화서동 41-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	송암동산	아동	경기도	시흥시 거모동 산87-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	신생보육원	아동	경기도	안성시 금광면 오산리 405-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	경기남부아동 일시보호소	아동	경기도	안양시 동안구 비산동 570-9	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	평화보육원	아동	경기도	안양시 동안구 비산동 510	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	안양의집(본관동)	아동	경기도	안양시 만안구 석수1동 238	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	안양의집(봉선화동)	아동	경기도	안양시 만안구 석수동 238-23외 1필지	건축물은 장기침하로 인한 벽체균열 및 트러스부재 처짐, 미장박리, 누수, 처마 목재 부식 등의 전반적인 결함이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	좋은집	아동	경기도	안양시 만안구 안양2동 50-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	광명보육원	아동	경기도	양주시 장흥면 삼상리 1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	한국보육원	아동	경기도	양주시 장흥면 삼상리 10	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	우리집	아동	경기도	여주군 능서면 왕대리 972-4	구조적으로도 양호하나 옥탑층 천장보의 균열은 주요 구조부이므로 균열의 진행을 정기적으로 관찰할 필요가 있음.	정밀안전진단필요
2010	선한사마리아원 (본관동)	아동	경기도	용인시 처인구 남사면 방아리 75-6	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	선한사마리아원 (강당동)	아동	경기도	용인시 처인구 남사면 방아리 75-6	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	명륜보육원 (본관동)	아동	경기도	의왕시 청계동 286-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	명륜보육원 (남아2숙사)	아동	경기도	의왕시 청계동 286-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	경기북부아동 일시보호소	아동	경기도	의정부시 녹양동 318-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	의정부영아원	아동	경기도	의정부시 녹양동 318-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	이삭의집	아동	경기도	의정부시 호원 1동 229-185	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	성애원	아동	경기도	이천시 안흥동 117-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	파주보육원 (강당동)	아동	경기도	파주시 법원읍 법원리 529-2외 1필지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	파주보육원 (사무실동)	아동	경기도	파주시 법원읍 법원리 529-2외 1필지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	파주보육원 (상담동)	아동	경기도	파주시 법원읍 법원리 529-2외 1필지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	파주보육원 (샬롬동)	아동	경기도	파주시 법원읍 법원리 529-2외 1필지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	파주보육원 (아동숙소동)	아동	경기도	파주시 법원읍 법원리 529-2외 1필지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태이나 장기처짐으로 인한 바닥슬래브의 균열이 관찰됨.	정밀안전진단필요
2010	평화원 (3,4,5동)	아동	경기도	파주시 파주읍 연풍리 124-80	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태이나 노후화가 심각하여 전반적인 보수가 필요하며 부등침하가 발견됨.	주의관찰
2010	평화원 (강당동)	아동	경기도	파주시 파주읍 연풍리 124-81	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	평화원 (생활관)	아동	경기도	파주시 파주읍 연풍리 124-82	일부 비구조체의 결함이 있으며 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태이나 노후화가 심각함.	정밀안전진단필요
2010	천혜보육원	아동	경기도	평택시 가재동 70-5	일부 비구조체의 결함이 있으며 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태이나 부등침하가 발견됨.	보수
2010	애향아동복지센터	아동	경기도	평택시 서정동 346-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	야곱의집	아동	경기도	평택시 소사동 106-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	성육보육원	아동	경기도	평택시 이충동 660번지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	보화센터 (종합관)	아동	경기도	포천시 영북면 운천리 323-69	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	보화센터 (아동숙소1,2,3)	아동	경기도	포천시 영북면 운천리 323-69	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	보화센터 (식당,숙소)	아동	경기도	포천시 영북면 운천리 323-69	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	성로육아원	아동	경상남도	거제시 거제면 서정리 688	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	성지원	아동	경상남도	거제시 옥포1동 195-1	주요 구조체의 손상이 심하게 발생되어 있는 상태임.	정밀안전진단필요
2010	보리수동산	아동	경상남도	고성군 개천면 좌연리 633-1	전반적으로 노후화 및 풍화가 상당하고 복도 상부 보 균열이 관찰됨.	보수
2010	고성애육원	아동	경상남도	고성군 고성읍 서외리 58	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	정밀안전진단필요
2010	동해청소년학교	아동	경상남도	고성군 동해면 외산리 67-5	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	동광육아원	아동	경상남도	김해시 대동면 예안리 427-2	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	방주원	아동	경상남도	김해시 봉황동 143-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	진우원	아동	경상남도	김해시 진영읍 여래리 271-1	구조체는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	남해자애원	아동	경상남도	남해군 남해읍 아산리 258	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 석축의 결함 부위는 주의 관찰이 필요함.	보수
2010	영신원	아동	경상남도	창원시 마산합포구 대내동 1-8	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	마산애육원	아동	경상남도	창원시 마산합포구 산호동 159-3	구조체는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	애리원	아동	경상남도	창원시 마산합포구 완월동 471	구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	마산인애원	아동	경상남도	창원시 마산회원구 구암2동 31	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	성우애육원	아동	경상남도	밀양시 가곡동 577-40	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 주요 구조체에 일부 결함이 관찰됨.	정밀안전진단필요
2010	한빛원	아동	경상남도	밀양시 삼랑진읍 율동리 683	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	신망원	아동	경상남도	밀양시 상남면 예림리 563	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	신애원	아동	경상남도	사천시 사천읍 구암리 472외 1필지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	양산애육원	아동	경상남도	양산시 교동 282	일부 결함 및 외부 마감재의 오염은 보수가 필요하고 주요 구조체의 일부 균열부위에 대한 안전진단이 필요함.	정밀안전진단필요
2010	기독육아원	아동	경상남도	진주시 평거동 386	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 주요 구조체에 일부 결함이 관찰됨.	정밀안전진단필요
2010	진해희망의집	아동	경상남도	진해시 제황산동 28-19	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	동보원	아동	경상남도	창원시 사파동 116	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	통영육아원	아동	경상남도	통영시 도남동 131	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 미세하나마 보의 휨균열이 발생하여 보수 여부의 판단이 필요함.	주의관찰
2010	성민보육원	아동	경상남도	함양군 함양읍 이은리 326-5	구조체는 특이한 결함이 없는 상태로 외부 마감재에 일부 오염이 발생함.	주의관찰
2010	합천애육원	아동	경상남도	합천군 합천읍 합천리 839-2	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 일부 침하와 주요구조부재의 결함이 발견되어 주의 관찰이 필요함.	보수
2010	삼성원	아동	경상북도	구미시 형곡동 73-3	구조체는 특이한 결함이 없는 상태로 외부 마감재에 일부 오염이 발생함.	보수
2010	신망애육원	아동	경상북도	문경시 영신동 423-1	구조체는 특이한 결함이 없는 상태로 외부 마감재에 일부 오염이 발생함.	주의관찰
2010	상주보육원	아동	경상북도	상주시 낙동면 성동리 35	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	실로암육아원	아동	경상북도	성주군 수륜면 신파리 703-23	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	경북기독보육원	아동	경상북도	영덕군 영해면 성내리 408	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	영천희망원	아동	경상북도	영천시 작산동 130	구조체는 특이한 결함이 없는 상태로 외부 마감재에 일부 오염이 발생함.	주의관찰
2010	의성자혜원	아동	경상북도	의성군 의성읍 후죽리 136-1	구조체는 특이한 결함이 없는 상태로 외부 마감재에 일부 오염이 발생함.	주의관찰
2010	용진육아원	아동	광주 광역시	광산구 임곡동 668	구조체는 특이한 결함이 없는 상태로 외부 마감재에 일부 오염이 발생함.	주의관찰
2010	형제사	아동	광주 광역시	남구 봉선2동 11-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	신애원	아동	광주 광역시	남구 송하동 350-25	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 주요 구조체에 일부 결함이 관찰됨.	정밀안전진단필요
2010	성빈여사	아동	광주 광역시	동구 남동 70-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	영아일시보호소	아동	광주 광역시	동구 소태동 446-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	영신원	아동	광주 광역시	동구 용산동 430-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	정밀안전진단필요
2010	무등육아원	아동	광주 광역시	동구 운림동 873	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	일맥원	아동	광주광역시	동구 지산2동 193-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	애육원	아동	광주 광역시	북구 동림동 81-1	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 푸른동산 2층 테라스 증축이음부 누수 부위는 장기간 방치시 구조체에 추가적인 손상 발생으로 구조내력의 저하가 우려됨.	보수
2010	성바오로청소년의집	아동	경상북도	군위군 부계면 가호리 530-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	구세군대구혜천원	아동	대구 광역시	남구 대명2동 2017-2	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 지붕층의 집열판 베이스플레이트 우수고임 부위는 모르타르 채움 등으로 우수가 고이지 않도록 해야 함.	주의관찰
2010	영생애육원	아동	대구 광역시	남구 대명9동 904-2	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 시멘트 벽돌로 시공된 배면 굴뚝과 외벽체 접합부의 균열은 시간의 경과에 따른 진행성 이격으로 판단되므로 철거하는 것이 바람직함.	보수
2010	대구아동복지센터 (전대성원)	아동	대구 광역시	남구 봉덕2동 920-4	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 좌측 증축부위는 인접건물 신축시 지반이 침하됨.	보수
2010	에덴원	아동	대구 광역시	남구 봉덕3동 1322	담장과 바닥 접합부 이격부위는 우수의 침투로 인한 지반 내부 공동 및 토사의 유실 등의 우려가 있음.	주의관찰
2010	호동원	아동	대구 광역시	남구 이천2동 752-1	좌측담장은 인접 놀이터 지반의 주동토압이 장기간 작용하여 기울음이 발생한 것으로 판단됨.	보수
2010	애생보육원	아동	대구 광역시	동구 검사동 750	좌측담장 수직균열 및 기울음 발생 부위는 철거후 재시공이 요구되며, 정면 베란다 난간벽체 모서리 접합부 수직균열은 지속적으로 관찰해야함.	보수
2010	검사동SOS 자립생활관	아동	대구 광역시	동구 검사동 913-13	옥탑 테두리보 하부 틈은 현재 조류의 출입이 있는 것으로 보이며 이로인해 마감 및 구조부재의 내구성을 저하시킬 우려가 있으므로 틈메우기용 모르타르의 충진이 필요함.	주의관찰
2010	한국SOS어린이마을	아동	대구 광역시	동구 검사동 962-5	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 정면 담장의 균열은 드라이에어리어의 장기처짐에 의한 영향으로 담장에 횡력이 작용하여 나타난 것으로서, 보수 후에도 균열이 추가로 발생하는지 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2010	신생원	아동	대구 광역시	동구 신서동 600-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	베다니농원	아동	대구 광역시	동구 신기동 188-18	구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	희망의집	아동	대구 광역시	북구 산격동 189-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	천광보육원	아동	대구 광역시	북구 산격2동 650	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	새볕원	아동	대구 광역시	북구 태전동 370-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	신애보육원	아동	대구 광역시	서구 평리6동 421-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	대성보육원	아동	대구 광역시	수성구 두산동 58	지반침하가 발생한 상태이며, 강당동 지상2층 강당의 바닥슬래브 사하중을 지지할 수 있는 내력벽이 미흡하여 지상1층 벽체(거실)에 휨균열이 발생함.	정밀안전진단필요
2010	성림아동원	아동	대구 광역시	수성구 사월동 9	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	대구신망애원	아동	대구 광역시	수성구 중동 316	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 지상1층 현관부에 부등침하로 인한 균열이 발생함.	보수
2010	애활원	아동	대구 광역시	수성구 파동 13-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	삼덕동SOS 자립생활관	아동	대구 광역시	중구 삼덕동2가 149-32	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	성우보육원	아동	대전 광역시	대덕구 연축동 269번지	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 운동장의 표층을 따라 흐르는 지표수에 의해 토사의 침하가 발생하여 주의 관찰을 요함.	보수
2010	늘사랑아동센터 (샘터관)	아동	대전 광역시	동구 가양1동 307-3번지	외부의 공사로 인해 좌측면의 외부 화장실에 균열이 심하게 발생되어 사용하지 않는 상태에 지상1층 바닥 난방공사로 인해 지하층 천장보 하부 균열 및 이질재료 접합부 균열이 발생됨.	주의관찰
2010	늘사랑아동센터 (햇살관)	아동	대전 광역시	동구 가양1동 307-3번지	지상1층의 화장실 누수는 보수에 따른 보수기간 및 경제성 등을 고려하여 점검일 현재와 같이 유도 배수를 실시하여 관리하는 것도 방법 중에 하나임.	주의관찰
2010	효광교호직업보도원	아동	대전 광역시	동구 낭월동 399번지	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	대전자혜원	아동	대전 광역시	동구 소제동 219-155	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	동성원	아동	부산 광역시	금정구 구서2동 175-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	성애원	아동	부산 광역시	금정구 장전2동 산38-12	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	희락원	아동	부산 광역시	금정구 노포동 964-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	남광아동복지원	아동	부산 광역시	금정구 노포동 산 15-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	새빛기독보육원	아동	부산 광역시	남구 용당동 546번지	일부 구조체의 결함이 발생되어 있고 정화조 주변의 지반강도 부족으로 지반침하가 발생함.	보수
2010	매실보육원	아동	부산 광역시	부산진구 당감동 891-3	지반침하에 따른 영향으로 배면측 바닥 콘크리트 포장 파손 및 건축물 지상1층 화장실 벽체에 균열이 발생하였으나, 주요 구조체는 보강을 실시한 상태로서 기 발생한 결함부는 일상적인 보수후 원상회복이 가능함.	주의관찰
2010	소년의집	아동	부산 광역시	서구 암남동 7-105	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 옹벽 하부 배수로의 누수는 옹벽 안전성에 영향을 주는 상태는 아닌 것으로 판단됨.	주의관찰
2010	송도가정	아동	부산 광역시	서구 암남동 5-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	마리아영아원	아동	부산 광역시	서구 암남동 5-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	파랑새아이들집	아동	부산 광역시	영도구 청학2동 483-1	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 시설물 우측면 바닥 지표면의 침하량이 증가하는 경우 원인분석 및 대처가 필요하므로 주의관찰이 요구됨.	보수
2010	은혜의집	아동	부산 광역시	해운대구 우2동 1201	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	박애원	아동	부산 광역시	해운대구 우2동 934	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	강남보육원	아동	서울 특별시	강남구 개포동 1057-9	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	시립아동복지센터	아동	서울 특별시	강남구 수서동 산 4-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	대한사회복지회	아동	서울 특별시	강남구 역삼동 718-32	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	경생원	아동	서울 특별시	강동구 둔촌2동 61-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	명진보육원	아동	서울 특별시	강동구 천호동 26-15	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 인접 공사로 인해 지하계단실 벽체 접합부에 균열이 발생되어 지속적인 주의관찰이 필요함.	보수
2010	동명아동복지센타	아동	서울 특별시	관악구 봉천동 647-10	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	연세사회복지관	아동	서울 특별시	구로구 오류2동 149-14	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	한국사회봉사회	아동	서울 특별시	도봉구 쌍문동533-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	서울시립아동 상담치료센터	아동	서울 특별시	동대문구 장안동 329-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	상도지역 아동복지센터	아동	서울 특별시	동작구 상도동 460-9	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	삼동소년촌	아동	서울 특별시	마포구 상암동 442-4	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 휨균열이 발생한 상인방보는 현재 상부의 하중을 창호틀이 지탱하고 있는 상태임.	보수
2010	홀트일시보호소	아동	서울 특별시	마포구 합정동 388-19	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	동방사회복지회	아동	서울 특별시	서대문구 창천동 493번지	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나, 옥외시설인 옹벽 전면 하단부 철근노출은 보수하고 상단부에 시공된 블록담장 균열 및 파손은 결함부위 제거 후 재시공이 필요함.	보수
2010	구세군후생학원	아동	서울 특별시	서대문구 천연동 117-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	송죽원	아동	서울 특별시	서대문구 홍제동 356-13	철근노출 및 누수, 마감재 노후화 및 미시공, 내부 벽체 오염, 숙소동 배면 블록담장은 균열 및 전도위험 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	성가정입양원	아동	서울 특별시	성북구 성북동 산 9-15	비구조부 균열, 누수, 외벽 오염 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	살레시오근로 청소년회관	아동	서울 특별시	영등포구 대림1동 929-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	마자렐로센타	아동	서울 특별시	영등포구 신길동 253-242	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	돈보스코직업훈련원	아동	서울 특별시	영등포구 신길동 4491	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	영락보린원	아동	서울 특별시	용산구 후암동 370	비구조부 균열, 철근노출, 외벽 오염 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	혜심원	아동	서울 특별시	용산구 후암동 435-2	비구조부 균열, 연결부위 누수, 지상4층 테라스 방수층 파손 등의 결함이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	선덕원	아동	서울 특별시	은평구 응암동 224	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	남산원	아동	서울 특별시	중구 예장동 8-6	비구조부 균열, 철근노출, 마감재 박리박락 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	울산양육원	아동	울산 광역시	울주군 언양읍 송대리 15	개구부 주위 균열, 매입된 배관의 피복두께 부족에 의한 균열, 찰쌓기 옹벽 배수공의 기능상실과 견칫돌 사이 누수 발생 등이 발생됨.	보수
2010	계명원	아동	인천 광역시	강화군 양도면 조산리 23외 1필지	조적벽체 균열, 철근노출, 마감재 파손 및 탈락 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	향진원	아동	인천 광역시	남구 도화2동 120-12	철근노출 및 콘크리트 박리, 마감재 탈락 등의 결함이 발생됨.	보수
2010	해성보육원	아동	인천 광역시	남구 용현4동 183-6	철근노출, 조적벽체 옹벽 수평 및 경사균열, 남측 담장 수직 및 경사균열 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	인천보육원	아동	인천 광역시	남구 학익1동 99-1	비구조체 균열, 배면 석축 상부 담장 하부 토사유실 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	푸른마을 아동복지종합센터	아동	인천 광역시	남구 학익1동 99-1	비구조체 균열, 좌측 진입로 하부 석축 사춤 모르타르 탈락 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	인천아동 복지종합센터	아동	인천 광역시	남동구 간석동 산27-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	보라매보육원	아동	인천 광역시	동구 화수동 140-22	주요 구조부의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조체 균열, 누수 등의 결함이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	신명보육원	아동	인천 광역시	부평구 십정동 577-4	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	시온육아원	아동	인천 광역시	부평구 일신동 62	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	솔샘나우리 아동복지종합센터	아동	인천 광역시	남구 용현4동 183-6	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	보라매아동센터	아동	인천 광역시	중구 운북동 797-1	건물 사용연수에 비하여 다수의 균열, 백태 등의 결함이 발생됨.	정밀안전진단필요
2010	강진자비원 (사무실동,생활관동)	아동	전라남도	강진군 강진읍 동성리 267	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	강진자비원 (신관동,식당동)	아동	전라남도	강진군 강진읍 동성리 267	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	나주백민원	아동	전라남도	나주시 경현동 174-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	금성원	아동	전라남도	나주시 금천면 오강리 453	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	이화영아원	아동	전라남도	나주시 보산동 127-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	경애원	아동	전라남도	목포시 산정동 287-3	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	동민영아원	아동	전라남도	목포시 용해동 320-2	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	목포자립생활관	아동	전라남도	목포시 용해동 671	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	아동원	아동	전라남도	목포시 용해동 671	주요 구조체에 결함이 관찰되었고, 노후화로 인해 시설물 전체에 걸쳐 누수가 발생되어 보수가 필요한 시설이며 좌측면 외벽체와 치장벽돌사이 이격이 관찰됨.	보수
2010	성덕원	아동	전라남도	목포시 죽교동 30	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	목포공생원	아동	전라남도	목포시 죽교동 473	주요 구조체에 다수의 결함(슬래브 및 보 균열, 철근노출 및 콘크리트 박락 등)에 따른 내력의 저하가 발생된 것으로 판단됨.	정밀안전진단필요
2010	무안소전원	아동	전라남도	무안군 일로읍 월암리 216	비구조부인 균열과 철근노출, 마감재 박리박락, 누수 등이 발생됨.	보수
2010	순천SOS어린이마을	아동	전라남도	순천시 와룡동 158-6	배면 벽체의 어긋남 및 균열, 정면 출입구 계단에서 균열 등이 관찰됨.	정밀안전진단필요
2010	순천성신원	아동	전라남도	순천시 인제동 101-1	주요 구조체의 이상징후는 발견되지 않았으며 비구조부 균열, 마감재 손상등의 결함이 발견됨.	정밀안전진단필요
2010	신안보육원	아동	전라남도	신안군 압해면 동서리 808-11	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	여수보육원	아동	전라남도	여수시 국동 1033	비구조체 균열, 누수, 철근노출 등이 발견됨.	주의관찰
2010	삼혜원	아동	전라남도	여수시 연등동 382-1	개구부 주변 균열, 다수의 철근노출과 부식, 마감재 탈락 등이 발견됨.	보수
2010	영광푸른동산	아동	전라남도	영광군 백수읍 길용리 447	비구조체 균열, 누수, 마감재 탈락 등의 결함이 발견됨.	보수
2010	영암영애원	아동	전라남도	영암군 영암읍 회문리 135	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	함평시온원	아동	전라남도	함평군 학교면 학교리 453-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	함평삼애원	아동	전라남도	함평군 함평읍 내교리 376	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	해남등대원	아동	전라남도	해남군 해남읍 해리 573-7	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	화순자애원	아동	전라남도	화순군 화순읍 다지리 150-5	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	고창행복원(본관동)	아동	전라북도	고창군 고창읍 석교리 4-4외 1필지	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하나 지반 침하가 관찰됨.	정밀안전진단필요
2010	고창행복원(동관동)	아동	전라북도	고창군 고창읍 석교리 4-4외 1필지	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함은 관찰되지 않음.	주의관찰
2010	요엘원(강당동)	아동	전라북도	고창군 무장면 강남리 688-3	주요구조체의 균열 및 처짐 등의 중대한 구조적인 결함이 발생함.	정밀안전진단필요
2010	요엘원(식당동)	아동	전라북도	고창군 무장면 강남리 688-3	주요구조체의 균열 및 처짐 등의 중대한 구조적인 결함이 발생함.	정밀안전진단필요
2010	요엘원(여자기숙사동)	아동	전라북도	고창군 무장면 강남리 688-3	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함은 관찰되지 않음.	주의관찰
2010	희망샘학교(종합관동)	아동	전라북도	고창군 무장면 강남리 681-8	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함은 관찰되지 않음.	보수
2010	희망샘학교(기숙사동)	아동	전라북도	고창군 무장면 강남리 681-8	일부 결함은 보수 후 성능회복이 가능하며 주요결함은 주기적인 관찰이 바람직함.	보수
2010	희망샘학교(식당동)	아동	전라북도	고창군 무장면 강남리 681-8	지상1층 천장 슬래브의 균열 및 부등침하가 진행될 경우는 정밀안전진단이 필요함.	보수
2010	모세스영아원	아동	전라북도	군산시 개정동 380-2	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함은 관찰되지 않음.	주의관찰
2010	일맥원	아동	전라북도	군산시 문화동 824-7	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함은 관찰되지 않음.	주의관찰
2010	삼성애육원	아동	전라북도	군산시 신창동 7	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	구세군군산후생원	아동	전라북도	군산시 신흥동 58-10	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	선덕보육원	아동	전라북도	완주군 소양면 명덕리 809-4	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함은 관찰되지 않음.	주의관찰
2010	이리보육원	아동	전라북도	익산시 신용동 321-3	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	기독삼애원	아동	전라북도	익산시 신흥동 406-71	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	시온육아원	아동	전라북도	익산시 왕궁면 온수리 170	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함은 관찰되지 않음.	주의관찰
2010	호성보육원 (소망생활관)	아동	전라북도	전주시 덕진구 팔복동1가 48	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	정밀안전진단필요
2010	호성보육원 (호성생활관)	아동	전라북도	전주시 덕진구 팔복동1가 48	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함은 관찰되지 않음.	보수
2010	호성보육원 (희망생활관)	아동	전라북도	전주시 덕진구 팔복동1가 48	일부 비구조체의 결함과 지붕 물탱크실 하부 바닥의 균열이 관찰됨.	정밀안전진단필요
2010	전주영아원	아동	전라북도	전주시 완산구 중화산동2가 623-2	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	삼성보육원	아동	전라북도	전주시 완산구 효자동3가 1113-1	일부 비구조체 균열이 관찰되었으며, 석축 및 지상2층 외부 벽체와 바닥 균열이 발견됨.	보수
2010	삼성자립생활관	아동	전라북도	전주시 완산구 효자동3가 1113-1	구조체는 특이한 결함이 없는 상태로 외부 마감재에 일부 오염이 발생됨.	주의관찰
2010	정읍애육원	아동	전라북도	정읍시 시기동 180번지	일부결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	보수
2010	천사의집	아동	제주도	서귀포시 대정읍 하모리 1102	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	제남아동복지센타	아동	제주도	서귀포시 서호동 584	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	제주보육원	아동	제주도	제주시 내도동	일부 결함은 보수가 필요하며 건물 좌측의 담장 전도의 가능성이 있음.	주의관찰
2010	홍익아동복지센터	아동	제주도	제주시 도련1동 2043-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	홍익영아원	아동	제주도	제주시 도련1동 2043-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	충청남도향림원 자립생활관	아동	충청남도	금산군 추부면 마전리 761-7	일부 결함은 있으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	논산애육원	아동	충청남도	논산시 강산동 62	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	에덴보육원	아동	충청남도	논산시 연무읍 동산리 880	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	계룡학사	아동	충청남도	논산시 연산면 화악리 151-1	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	정밀안전진단필요
2010	삼신보육원	아동	충청남도	부여군 석성면 증산리 1310	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	영명보육원(1,2동, 유아보육및식당동)	아동	충청남도	연기군 서면 월하리 1103-46	일부 결함은 있으나 구조체는 전반적으로 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	영명보육원(4,5동)	아동	충청남도	연기군 서면 월하리 1103-46	일부 결함은 보수가 필요하며 부등침하가 발생되어 발생된 균열의 지속적인 관찰이 필요함.	보수
2010	신아원 (사무동,식당동)	아동	충청남도	천안시 삼룡동 156-5	식당동은 지반침하, 노후화 및 누수가 심각하고 지상2층 구조체 손상이 예상됨.	정밀안전진단필요
2010	신아원 (숙소동)	아동	충청남도	천안시 삼룡동 156-5	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	익선원	아동	충청남도	천안시 서북구 성거읍 모전리 2-3	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	삼일육아원	아동	충청남도	천안시 서북구 쌍용동 220-4	건축물(1,2,3동)에 기 발생한 지반침하 및 균열부는 지속적인 관찰이 필요함.	정밀안전진단필요
2010	현양원 (부랑인→아동)	아동	충청북도	청주시 상당구 월오동 71	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	늘푸른아동원	아동	충청북도	청주시 흥덕구 현암동 47-13	균열 및 누수 등의 일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	애덕가정	노인	경기도	화성시 우정읍 이화리 1045-12	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없고 옹벽의 이격부위가 관찰됨.	주의관찰
2010	원방의집	노인	경기도	가평군 가평읍 이화리 118	결로가 일부 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑의쉼터	노인	경기도	남양주시 진접읍 부평리 312	정면부 지반의 자연침하로 바닥 콘크리트 및 타일마감의 균열 및 파손의 결함이 관찰됨.	주의관찰
2010	안나의집	노인	경기도	남양주시 와부읍 율석리 683-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	평강의집	노인	경기도	남양주시 진접읍 팔야리 46-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	둥지마을	노인	경기도	여주군 여주읍 멱곡리 83-7	지반침하에 따른 벽체 내·외부에 균열이 발생됨.	주의관찰
2010	베로니카의집	노인	경기도	여주군 여주읍 단현리 226-10외1필지	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	안디옥사랑의집	노인	경기도	여주군 능서면 내양리 219-13	집수정 주위 지반침하에 의한 콘크리트 포장면 균열 등의 일부 결함이 관찰됨.	주의관찰
2010	여주성모원	노인	경기도	여주군 강천면 도전리 689-1	지반침하로 인한 보도블록 침하 등의 일부 결함이 관찰됨.	주의관찰
2010	효도원	노인	충청북도	보은군 수한면 노성리 141-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	성화은혜원	노인	인천 광역시	남동구 만수3동 839-8	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑나눔의집	노인	강원도	영월군 남면 광천리 426-1	일부 결함은 발생하였으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2010	하늘공동체	노인	강원도	홍천군 홍천읍 삼마치리 620-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	효천(성바오로집)	노인	서울 특별시	강남구 개포4동 1234-6	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	안식관	노인	서울 특별시	성북구 정릉2동 410-4	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	은빛천사의집	노인	서울 특별시	송파구 마천동 237-1	일부 비구조체 균열이 관찰되었으며, 지상1~3층의 천장 보에 수직균열이 일부 발생됨.	정밀안전진단필요
2010	한울타리사람들	노인	서울 특별시	영등포구 영등포동 620-356	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑의복지센터	노인	서울 특별시	은평구 구산동 178-40	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	황전양로원	노인	부산 광역시	동래구 온천동 1737	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	신일양로원	노인	대구 광역시	달성군 가창면 용계리 519-2	창호 인방 처짐 등 일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태.	보수
2010	예랑의집	노인	인천 광역시	남동구 구월4동 1313-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	은혜의 집	노인	인천 광역시	남동구 구월4동 1279-14	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	평화의 집	노인	인천 광역시	부평구 부평동 98-37	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	희락원	노인	인천 광역시	부평구 십정동 61-6	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑의 집	노인	인천 광역시	서구 석남동 567-22	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	생수실버하우스	노인	인천 광역시	서구 석남동 555-9	일부 결함은 발생하였으나 구조체는 특이한 결함이 없는 양호한 상태.	주의관찰
2010	광염이웃사랑의집	노인	대전 광역시	대덕구 중리동 440-5	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	더불어사는마을	노인	대전 광역시	동구 대별동 286-7	일부 비구조체 균열이 관찰되었으며, 본동의 전면 벽체와 계단에서 지반의 부등침하에 의한 균열이 관찰됨.	정밀안전진단필요
2010	사랑의집양로원	노인	대전 광역시	유성구 송정동 196	일부 비구조체 균열이 관찰 되었으며, 옹벽에서 이질재간의 균열과 시공 이음부 균열 및 배부름 등이 조사됨.	보수
2010	나오미집	노인	대전 광역시	중구 태평동 365-45	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	샬롬의집	노인	대전 광역시	중구 옥계동 178-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	성심의집	노인	대전 광역시	중구 대흥동 286-5	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	주사랑의집	노인	대전 광역시	중구 유천2동 141-23	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	기쁨이 가득한집	노인	경기도	고양시 덕양구 원당동 889	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	바오로성모의집	노인	경기도	고양시 덕양구 지축동 410	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	나눔의집	노인	경기도	광주시 퇴촌면 원당리 65	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	쉼터양로원	노인	경기도	동두천시 상봉암동 237-25	일부 비구조체 균열이 관찰되었으며, 건물 우측의 배수로는 현재 포장면 하부의 토사가 유실되어 공동이 발생됨.	주의관찰
2010	기쁨의집	노인	경기도	부천시 오정구 내동 19-3	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	온전한사랑의집	노인	경기도	부천시 소사구 괴안동 92-16	일부 누수, 도장 박리 등이 조사되었으나 이러한 결함은 일상적인 보수 후 성능회복이 가능한 상태임.	주의관찰
2010	한마음하얀집	노인	경기도	부천시 원미구 원미동 189-243	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	중앙양로원	노인	경기도	수원시 권선구 오목천동 747-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	참사랑양로원	노인	경기도	수원시 권선구 곡반정동 596-6	지상2층 샤워실 벽지 오염, 외부계단 하부 녹 발생 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	평화의모후원	노인	경기도	수원시 장안구 조원동 136-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	애림원	노인	경기도	시흥시 물왕동 57-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	어머니의집	노인	경기도	시흥시 매화동 92-17	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	에덴공동체	노인	경기도	시흥시 신천동 415-7	일부 결함이 발생되었으며, 옹벽의 균열이 관찰됨.	보수
2010	은빛원	노인	경기도	안산시 단원구 선감동 321	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	은혜의집	노인	경기도	안산시 상록구 사동 1402-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	행복의집	노인	경기도	안산시 단원구 대부북동 83번지 4호	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑의집	노인	경기도	안성시 일죽면 고은리 453	주요 구조부에 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	태양의집양로원	노인	경기도	안성시 대덕면 대농리 38-12	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	로뎀실버텔	노인	경기도	오산시 서동 492	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	마리아의 집	노인	경기도	의왕시 학의동 144	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사랑의노인양로원	노인	경기도	의왕시 왕곡동 341-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	소망복지원	노인	경기도	평택시 오성면 숙성리 183-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	은총관	노인	경기도	평택시 고덕면 율포리 34-5	벽체의 수직균열 및 마감재 오염 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	정금등대의집	노인	경기도	평택시 진위면 은산리 144-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	나지르 마을	노인	경기도	포천시 신북면 계류리 607	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	벧엘사랑의쉼터	노인	경기도	포천시 어룡동 615-3	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	아름다운집	노인	경기도	포천시 소흘읍 이곡리 228-7	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	행복나눔의집	노인	경기도	포천시 신북면 삼성당리 394	주요 구조부에 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	화평의집	노인	경기도	포천시 창수면 오가리 87	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	보은의집	노인	경기도	화성시 봉담읍 마하리 145-3	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사강보금자리	노인	경기도	화성시 서신면 백미리 592-2	벽체의 사선균열 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	참사랑의집	노인	경기도	화성시 장안면 석포리 363-2	좌측면 창틀 실란트 손상, 배면 나무 기울음 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	화성에덴의집	노인	경기도	화성시 향남읍 관리 167-5	지붕층 난간벽체 수직균열이 발견됨.	주의관찰
2010	효경원	노인	경기도	화성시 장안면 독정리 803-14	처마 수직균열, 정면 지상1층 벽체 도장탈락 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	안나원	노인	강원도	홍천군 두촌면 철정리 670-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	엠마오의집 노인복지원	노인	강원도	홍천군 남면 시동4리 542-1	주요 구조부의 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않음.	보수
2010	새힘터	노인	강원도	횡성군 둔내면 화동리 82-19	주요 구조부의 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않음.	주의관찰
2010	단양사랑의 집	노인	충청북도	단양군 대강면 황정리 332-12	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	루시아의집	노인	충청북도	영동군 매곡면 장척리 361-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	영동요양원	노인	충청북도	영동군 영동읍 오탄리 395	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	베데스다양로원	노인	충청북도	영동군 양산면 호탄리 497-1	개구부 주위 균열, 우측면 외벽 벽체 수평균열, 배면 외벽 도장박리 등이 조사됨.	주의관찰
2010	샘물원	노인	충청북도	영동군 추풍령면 웅북리 84-3	개구부 주위 균열, 증축이음부 신/구 벽체간의 수직균열 등이 조사됨.	주의관찰
2010	영동예수원	노인	충청북도	영동군 영동읍 당곡리 344	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	사도의 집	노인	충청북도	음성군 감곡면 월정리 307-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	만나복지원	노인	충청북도	제천시 송학면 오미리 22	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	봉양사랑의집	노인	충청북도	제천시 봉양읍 장평리 818-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	세심원	노인	충청북도	제천시 덕산면 도기리 269-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	예수사랑의집	노인	충청북도	제천시 송학면 도화리 206-7	주요구조체의 이상징후는 발생되지 않았으며 비구조부 균열, 백태 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	새하늘효도마을	노인	충청북도	증평군 증평읍 증평리 227	비구조부 균열 및 마감재 미시공 등의 결함이 조사됨.	주의관찰
2010	섬김의집	노인	충청북도	충주시 안림동 8	특이할 만한 결함이 발견되지 않았으며, 전반적인 노후화가 진행된 상태임.	주의관찰
2010	충주사랑의집	노인	충청북도	충주시 가금면 루암리 394-5	비구조부 균열 및 마감재 오염 및 들뜸, 정면 바닥 침하 부위 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	성지원	노인	충청남도	금산군 진산면 교촌리 244	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	꽃산실버타운	노인	충청남도	예산군 삽교읍 신가리 260-29	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	온유한집	노인	충청남도	천안시 서북구 직산읍 남산리 292-2	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	왕지교회복지원	노인	충청남도	천안시 서북구 성환읍 왕림리 317	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	평안의쉼터	노인	충청남도	천안시 동남구 북면 대평리 80	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	평화의집	노인	충청남도	천안시 동남구 동면 죽계리 182	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	노아의집	노인	충청남도	태안군 소원면 신덕리 1025	개구부주위 균열, 도장 박리, 몰딩 탈락 등이 조사됨.	주의관찰
2010	성모양로원	노인	전라북도	군산시 서수면 축동리 310	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	보수
2010	정심원	노인	전라북도	완주군 비봉면 이전리 400-7	내부 벽체 사선 및 수직 균열, 지붕난간 벽체 수직균열, 복도 천장 오염 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	동심원	노인	전라북도	정읍시 태인면 낙양리 906	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	소성양지원	노인	전라북도	정읍시 소성면 중광리 379	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	영광사랑의 집	노인	전라남도	영광군 홍농읍 진덕리 344	벽체의 수직균열, 내부 벽지 오염 등의 결함이 발견됨.	주의관찰
2010	천우자애원	노인	경상북도	경주시 현곡면 상구리 955-6	일부 비구조체 균열이 관찰되었으며, 강당동의 압밀침하에 의한 연결(본관~강당동)보의 균열이 관찰됨.	보수
2010	민들레마을	노인	경상북도	영덕읍 화수리 32-1	일부 결함이 발생하였으나 주요 구조체에는 특이한 결함이 없는 상태임.	주의관찰
2010	삼천포 중앙 시장	재래 시장	경상남도	사천시 선구동 18-317번지	일부 건축물은 노후화의 정도가 상당하며 아케이드 철골구조물 접합부의 볼트미시공 부위는 보수가 필요함	보수
2010	신림중앙시장	재래 시장	서울 특별시	관악구 신림동 541번지	2000년에 발생된 화재로 인해 구조체 내하력 감소가 판단됨	정밀안전진단 필요
2010	도화시장	재래 시장	인천 광역시	남구 도화2동 76-14	일부 결함은 보수후 성능회복이 가능하나, 주요구조부재는 손상이 다수 발생됨	보수
2010	주안자유시장	재래 시장	인천 광역시	남구 주안2동 549-1	차양막용 트러스 구조물 하현재의 처짐이 관찰됨	보수
2010	재흥시장	재래 시장	인천 광역시	남구 주안4동 1472	일부 결함은 보수후 성능회복이 가능하나, 지상3층은 구조적인 결함이 관찰됨	보수
2010	북부산 시장	재래 시장	부산 광역시	사상구 덕포동 422-7, 16호 일원	일부 결함은 보수후 성능회복이 가능하나, 주요 구조 부재의 철근부식이 심함	정밀안전진단 필요

[붙임 1] 2010년 소규모 안전취약시설물 안전점검 결과