	국정감사 보도자료 2013.10.17(목) (경기성남수정) 국회의원 김태년 www.ktn21.com
	국회의원회관 315호 T.784-4570 F.788-0163 문의: 오철재 비서관 (ktn0320@daum.net)
	■ 국보1호 숭례문 관리부실! 모니터링 한다더니 관리일지 묵살

국보1호 숭례문! 관리시스템 총체적 부실

현장직원 관리일지 성실하게 작성했지만, 5달동안 본청직원 아무도 몰라

(변영섭 문화재청장, 강경환 문화재보존국장 국감 답변통해 공식사과)

국보 1호 숭례문의 관리시스템이 총체적으로 부실하다는 사실이 확인됐다. 고궁박물관에서 열린 문화재청 국정감사에서 민주당 김태년의원은 관리일지의 하자기록이 상부에 보고되지 않은 점을 집중 추궁하였다. 이에 변영섭 문화재청장과 강경환 문화재보존국장은 국감당일에서야 상황을 인지한 점을 시인하고, 문화재 관리시스템에 대한 대책수립을 약속했다.

현재로써는 숭례문의 하자가 어느 정도인지 정확히 알 수는 없으나, 문화재청의 문화재관리시스템만큼은 개선되어야 할 것으로 보인다. 지난 10월 8일 단청 박락 현상이 발견됐음에도 불구하고 기와와 현판 등 현장 직원들이 기록한 문제점을 전혀 확인하지 않았다는 문화재청의 설명은 쉽게 납득되지 않는다.

민주당 김태년 의원은 “숭례문 사무소의 현장 직원들은 성실하게 일지를 작성했는데, 상부에서는 아무도 점검을 하지 않았다”며, “숭례문이 이 정도면 다른 문화재는 어떻겠느냐”고 말했다.

한편 문화재청 숭례문 담당실무자는 ‘비전문가인 경비직원이 멀리서 보고 오해를 한 것’이라고 강하게 반박했으나, 그 역시 당일 아침에서야 숭례문의 상태를 살펴본 것으로 확인됐다.

(국감전 배포 보도자료)

숭례문! 1,2층 기와에 현판글씨까지 변색!

‘순각판·연목개판·추녀마루 양성바름 변색, 육축 백화현상까지’

(숭례문 남대문 관리소 관리일지 입수)

국보 1호 숭례문의 상태가 전체적으로 심각한 상황인 것으로 밝혀졌다. 민주당 김태년의원이 입수한 문화재청 숭례문 사무소의 관리일지를 살펴보면, 5월 26일 단청이 뜨는 현상이 최초로 발견된 후 숭례문 곳곳에서 총체적인 하자가 발견된 것으로 확인됐다.

관리일지에는 1,2층 기와를 비롯하여, 현판글씨마저 변색이 진행되는 것으로 기록되어 있다. 또한 순각판, 연목개판, 추녀마루 양성바름 등에서도 변색이 진행되었고, 북쪽 좌측 육축은 백화현상이 일어났으며, 성벽에서 녹물이 나오기까지 했다.

문화재청 본부는 김태년의원이 문제를 지적할 때까지 관리일지에 그런 내용이 있다는 사실조차 파악하지 못하고 있었으며, 국정감사 시작전까지도 상태가 얼마나 심각한지 답변을 내놓지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 숭례문은 지난 5월 4일 준공기념식을 치른 이후 일반대중에게 공개되었는데, 실제 준공검사는 7월 중순이었던 것으로 파악됐다. 하자는 계속 발생하고 있는데, 대통령까지 참석한 기념식부터 연 것이다.

김태년의원은 “얼마나 심각한 상황인지 파악조차 안 되어 있다는 사실이 더 충격적”이라며, “숭례문 전반에 대한 총체적인 점검과 하자보수 대책이 시급하다”고 말했다.

※ 참고 : 숭례문 관리일지

일시	문제점	비고
6월 6일	문루 1층 남측면 순각판 누른 변색 1층 북측 내부 순각판 하얀 단청칠 뜨는 현상 진행 2층 연복, 공포 단청칠 뜬현상 계속 진행	단청,순각판
6월 30일	1층마루북쪽평방위대보순각판쫄대내려옴 2층북쪽계단쪽판문열고보면대보아래단청뜬현상	단청,순각판
7월 9일	문루1,2층점검1층남쪽순각판누른변색 관리동여자화장실천장물떨어짐시공사원택알림	순각판
7월 17일	문루 1층 남쪽 순각판 누른변색, 2층 동쪽 연목개판 누른변색	순각판, 연목개판
7월 21일	문루 1,2층 점검 1층 기와 사공때보다 많이 퇴색 되고 있음 북쪽 좌측 육축 백화현상진행 성곽 동쪽 성벽 석장 이름새긴 옆돌 백화현상 동쪽 끝부분 녹물처럼 돌에 나옴	기와,백화현상,녹물 중요
7월 25일	문루 1,2층 점검 남쪽 2층 서가레 단청 연화꽃무늬부분 많이 일어남 숭례문 현판글씨 누른색 변색진행 "동쪽성곽계단돌 변동없습니다.	단청,현판
8월 1일	문루 1,2층 점검 2층 서가레 단청 일어남 기와 퇴색 등 전일과 동일	기와, 단청
8월 12일	문루1,2층점검북측2층연목단청칠일어남진행 현판글씨누런색으로변색진행	단청,현판
8월 15일	문루1,2층점검1층남쪽순각판변색진행및단청들뜸도진행 2층서가래남측,북측연화무늬단청들뜸진행	단청,순각판
8월 27일	문루 1,2층 점검 1층 남쪽 순각판 누른변색진행, 동쪽 성곽끝 계단 변형없음	순각판
8월 28일	문루 1,2층 점검 성곽 동서쪽 점검 전일과 동일, 기와 1,2층 변색 계속 진행	기와
9월 3일	문루 1,2층 08.10 점검 전일과 동일 남측 육축 하단 구석재 두들겨보면 부분부분 뜨는 상태 많습니다	육축 하단 구석재 중요
9월 5일	문루 1,2층 점검 남쪽 순각판 누른색으로 변색 진행, 그외 전일과 동일상태 OO건설 김OO 부장 일행 3명 문루 촬영 (소장님 동행)	순각판
9월 29일	문루 1,2층 점검 08.50분 문루 1,2층 전일과 동일상태 유지 추녀마루 양성바름 흰색 누른색 변색진행 1,2층 지붕기와 색상 변색 계속 진행	기와, 추녀마루 양성바름
10월 1일	문루 1,2층 점검 9.20분 문루2층 남쪽내부 순각판 누른색으로 변색진행 1층 서북쪽 추녀목 단청 약간씩 일어남 진행	단청,순각판

※ 순각판 : 각 출목 사이사이를 막는 널판지

※ 연목개판 : 서까래와 서까래 사이를 널빤지로 덮어 막는 것

※ 양성 : 지붕마루의 수직면에 회사반죽 또는 회반죽을 바른 것

※ 육축 : 성문을 축조하기 위하여 무사석 등 큰돌로 축조한 성벽