	國會議員 全正姬 국회산업통상자원위원회
	백제 고도(古都), 익산의 희망을 쏜다	보도자료 2013.10.10.(목)
(150–701) 서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 643호 Tel 02) 784-8632, Fax 02) 788-0344 (570-210) 전라북도 익산시 어양동 637-4, 6층 Tel 063) 836-7543 Fax 063) 836-7544 홈페이지 www.jjhiksanlove.com, @jeon_junghee, www.facebook.com/jjhv411

“산업부 장관, 블랙아웃이 뭔지도 모른다”

한국의 대정전“송전선 2-3개 라인 탈락시 발생 가능”

세계대전력계통운영자협회에 KPX 계통안전도 기능 시스템 허위 보고

세계 대전력계통운영자협회(VLPGO/이하 계통협회)가 2010년 보고서에서 “한국전력거래소(KPX)는 대정전(블랙아웃)에 대한 명확한 정의가 없다”고 지적했다. 또한 계통협회는 한국에서는 2-3개의 송전선 라인이 탈락되어 계통분리가 일어날 경우 블랙아웃이 발생할 가능성이 높다고 분석한 것으로 알려졌다. 이는 지금까지 산업부가 예비력이 부족하면 대정전이 발생할 수도 있다고 주장했던 내용과 상반된 것이어서 파장이 예상된다.

한편 한국전력거래소는 계통안전 감시기능에 대해 국회에는 ABB사의 MOS 시스템을 사용하고 있다고 보고한 반면, 계통협회(VLPGO)에는 AREVA의 EMS시스템을 사용하고 있다고 보고한 것으로 알려져 전력거래소에 대한 불신이 증폭되고 있다.

전정희 의원실은 10일 5,000만kW 이상의 대규모 전력계통을 운영하는 기관들의 협의체인 ‘계통협회(VLPGO)’가 2010년 발간한 보고서를 통해 이 같은 내용을 발표했다.

세계 대전력계통운영자협회가 2010년 4월 발간한 보고서에 따르면 회원국 및 전력회사에서 규정한 블랙아웃에 대한 논평을 통해 “한국전력거래소(KPX)는 블랙아웃에 대한 분명한 정의가 없다”고 지적했다. 또한 “한국은 특정지역에서 2-3개의 송전선 라인이 탈락되었을 때 블랙아웃이 될 가능성이 가장 크다”고 밝혔다.

한편 전력거래소는 계통안전 감시기능에 해당하는 계통해석, 상정사고, 고장전류분석, 최적조류계산, 무효전력계산, 전력교류 기능을 ABB사의 MOS를 사용하고 있다고 국회와 EMS조사위원회에 보고한 바 있다. 그런데 계통협회(VLPGO)에는 AREVA의 EMS시스템을 사용하고 있다고 보고했다.

전정희 의원은 이와 관련 “산업부는 올해 하계전력수급 대책을 발표하면서 발전기 한 두 대가 불시에 탈락하면 블랙아웃을 장담할 수 없다며 국민들에게 절전협박을 가했다”면서 “발전기 탈락으로 예비전력이 부족해서 블랙아웃이 오는 경우는 거의 없음에도 산업부는 지금까지 블랙아웃에 대한 아무런 개념도 없이 전력난 위기를 조장해왔다”고 질타했다.

전 의원은 “세계 대전력계통운영자협회(VLPGO)에서도 지적했듯이 우리나라의 블랙아웃은 송전선로의 연쇄탈락으로 발생할 가능성이 큰 데도, 전력거래소는 계통운영시스템(EMS)에서 송전선 감시기능을 제대로 하지도 않으면서 국제기구에까지 AREVA사(이전 알스톰사)의 EMS에서 계통감시를 하고 있다고 거짓말을 하고 있다”고 꼬집었다.

문의: 황훈영 보좌관(02-788-2759/ 010-2312-6839)