	국회의원 전정희
보도자료 2014.08.13.(水)
	백제 고도(古都), 익산의 희망을 쏜다
(150–701) 서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 643호 Tel (02) 784-8632, Fax (02) 788-0344 (570-210) 전라북도 익산시 어양동 637-4번지, 6층 Tel (063) 836-7543, Fax (063) 836-7544 홈페이지 www.jjhiksanlove.com @jjh3311, www.facebook.com/jjhv411 blog.naver.com/jjh331100

<한전 국감 시리즈-2>

전기원 안전보다 공사비 절감이 한전의 최고 가치

직접활선 시공 간접활선보다 20% 공사원가 절감 효과

전정희 의원, 한전은 전기노동자 안전을 최우선 가치로 바꿔야!

한전이 배전 발주공사의 95% 이상을 전기 배전공에게 가장 위험한 직접활선공법으로 수행하는 데는 공사비 원가절감이 결정적인 이유가 되고 있다.

전정희 의원이 20일 한전으로부터 제출받은 직접활선공법과 간접활선 공법의 공사원가 비교표에 따르면 직접활선공법을 시공설계에 반영할 경우 간접활선으로 시공했을 때보다 약 18-20%의 공사비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났다. (표1 참고)

직접활선공법은 배전선로 공사시 정전을 시키지 않고 22,900V의 전력이 살아있는 상태에서 작업을 하는 방식으로 인건비(노무비)를 절감하고, 작업시간을 단축시켜 공사원가를 절감하는 효과를 갖는다.

한전이 제출한 두 공법의 공사원과 비교표에 따르면 간접활선 공법으로 시공할 경우 직접 노무비 절감이 가장 큰 폭의 절감효과를 갖는 것으로 나타났다. 간접활선 공법을 사용할 경우 공사당 6-7명의 인력이 필요하지만, 직접활선 공법으로 시공할 경우 규정 인력이 4명이다. 배전활선전공의 경우 하루 일당이 352,345원인데, 직접활선공법으로 시행할 경우 약 31%의 인건비가 절감되는 것으로 나타났다.

이처럼 공사원가 절감효과 때문에 직접활선공법을 대다수 배전공사에 강제하고 있지만, 배전현장에서 전기 배전원들은 순간의 실수나 작업인력의 부족으로 감전사고 위험이 높아 이 공법으로 작업하는 것을 꺼리고 있다.

직접활선공법의 위험도를 줄이기 위해 실제 배전공사는 한전이 발주한 직접활선시공법으로 시공을 하지 않고 작업자에게 익숙한 기존 공법을 사용하는 경우가 태반이다. 하지만 공사원가는 직접활선공법 시공에 맞춰 책정되기 때문에 기존 공법으로 시공할 경우, 공사업체와 배전원들은 손해를 감수해야 하는 상황이다.

전정희 의원은 “미국과 일본의 경우 배전선로 공사의 안전한 작업환경을 위해 핫스틱과 로봇을 이용한 간접활선 공법을 이용하고 있는데, 국내는 공사업체와 전기 배전원의 위험부담이 큰 직접활선 공법을 적용하면서 공사비용 절감에만 치중하고 있다”면서 “한전이 지금이라도 전기원 노동자의 안전을 최우선으로 인식하고 작업방식을 간접활선방식으로 전환해야 한다”고 강조했다.

[표1. 직접활선 vs 간접활선 공사원가 비교]

구 분 공 종	간 접 활 선			직 접 활 선
	노무비	기계경비	공사원가	노무비	기계경비	공사원가
완철교체	1,074,652	248,415	1,323,068	743,448	239,299	982,747
인하선 연결	246,642	68,371	315,013	193,790	62,674	256,463
COS 교환	176,173	0	176,173	158,555	51,278	209,834
Jumper선 절단	267,782	71,220	339,002	207,884	67,232	275,115
전선압축	817,440	176,626	994,066	637,744	205,114	842,858
바이패스 점퍼스틱	1,138,074	244,997	1,383,071	796,300	256,392	1,052,692
할입주방호	451,002	96,859	547,861	327,681	105,975	433,656
전선이선	803,347	173,207	976,554	567,275	183,463	750,738
내오손결합애자	232,548	66,092	298,640	229,024	74,069	303,093
기별점검	147,985	35,325	183,310	147,985	35,325	183,310
LA 설치	271,306	63,813	335,119	221,977	71,790	293,767
합 계	5,626,951	1,244,925	6,871,877	4,231,663	1,352,611	5,584,273