국회의원 황영철	보 도 자 료				국민의 삶 속에 뿌리내리기
	배포일	2015. 9. 11	Tel.	02)784-5705, 788-2921
	담당	김도형 비서	FAX	02)788-0397
	이메일	hhhyc@assembly.go.kr	블로그	blog.naver.com/hhhyc
	주소	서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 530호

최근 5년간 120억 미만 소규모 공사장 재해자수 10만2,425명

사망자 1,862명에 달해

소규모 공사현장에 대한 체계적인 안전관리 대책 마련 필요

❍ 국회 국토교통위원회 소속 황영철 의원(새누리당, 강원도 홍천·횡성)이 고용노동부로부터 받은 ‘최근 5년간 120억 미만(소규모 공사장) 재해유형별 산업재해 현황’을 분석한 결과, 최근 5년간 재해자수는 10만 2,245명이 발생했고, 사망자는 1,862명에 이르는 것으로 나타났다. 연간 평균 20,485명의 재해자가 발생했고, 1,862명이 재해로 사망한 것이다.

❍ 23개의 원인별로 분석한 결과, 재해자수는 떨어짐(34,030명), 넘어짐(14,848명), 물체에 맞음(13,530명), 절단·베임·찔림(9,704명), 부딪힘(8,640명), 끼임(8,499명)순으로 많았으며, 사망자수는 떨어짐(1,057명), 무너짐(135명), 업무상 질병(128명), 부딪힘(108명), 물체에 맞음(93명), 감전(80명) 순으로 많은 것으로 나타났다.

❍ 2010년 대비 2014년 재해자수 증감은 불균형 무리한 동작(51.9%), 깔림·뒤집힘(22.8%), 절단·베임·찔림(18.8%), 사업장외교통사고(17.8%)순으로 증가율이 높았고, 폭력행위(-92.3%), 사업장내교통사고(-77.8%), 동물상해(-64.3%)순으로 감소율이 높았다.

- 사망자수는 화재가 200%로 가장 증가율이 높았고, 깔림·뒤집힘(125%), 부딪힘(116.7%) 떨어짐(2.9%) 순으로 높게 나타났으며, 이 4가지 원인을 제외하고는 변동이 없거나 대부분 감소한 것으로 나타났다.

❍ 황영철 의원은 “공사현장에서 일하고 있는 인부들은 사고 위험에 고스란히 노출되어 있다”며 “공사 중 발생한 사고 사례를 철저히 분석해 현장에서 사고를 유발하는 각종 위험요소에 대한 점검 목록을 만들어 사전에 사고를 예방해야 한다”고 밝혔다.

❏ 최근 5년간 120억 미만 소규모 공사장 원인별, 재해자수 사망자수 현황

구분	총계				평균		2010년대비 2014년 증감율				2010년		2011년		2012년		2013년		2014년
	재해자수		사망자수		재해자수	사망자수	재해	순위	사망자	순위	재해자수	사망자수	재해자수	사망자수	재해자수	사망자수	재해자수	사망자수	재해자수	사망자수
계	102,425		1,862		20485	372.4	6.7%		-3.6%		19,481	363	20,154	383	21,049	366	20,953	400	20,788	350
떨어짐	34,030	1	1,057	1	6806	211.4	10.5%	7	2.9%	4	6,383	204	6,641	230	7,029	199	6,921	214	7,056	210
넘어짐	14,844	2	26	9	2968.8	5.2	3.4%	9	0.0%	5	2,859	3	2,928	7	2,914	5	3,188	8	2,955	3
부딪힘	8,640	5	108	4	1728	21.6	-5.8%	12	116.7%	3	1,898	12	1,707	14	1,659	31	1,588	25	1,788	26
물체에 맞음	13,530	3	93	5	2706	18.6	9.5%	8	-33.3%	17	2,434	18	2,802	15	2,944	19	2,685	29	2,665	12
무너짐	1,814	10	135	2	362.8	27.0	-40.7%	17	-51.4%	19	437	37	369	32	354	25	395	23	259	18
끼임	8,499	6	52	8	1699.8	10.4	-0.2%	11	-25.0%	15	1,693	12	1,627	12	1,732	10	1,758	9	1,689	9
절단·베임·찔림	9,704	4	6	17	1940.8	1.2	18.8%	3	-100.0%	22	1,763	3	1,817	1	2,042	2	1,987	0	2,095	0
감전	825	11	80	6	165	16.0	-30.9%	16	-29.4%	16	191	17	156	19	179	18	167	14	132	12
폭발·파열	305	15	20	10	61	4.0	-25.0%	15	0.0%	5	80	3	51	5	55	4	59	5	60	3
화재	368	14	18	12	73.6	3.6	17.4%	5	200.0%	1	69	1	61	4	101	7	56	3	81	3
깔림·뒤집힘	3,411	7	67	7	682.2	13.4	22.8%	2	125.0%	2	526	8	784	9	733	14	722	18	646	18
이상온도 접촉	461	13	7	15	92.2	1.4	1.2%	10	0.0%	5	85	1	89	2	95	2	106	1	86	1
빠짐ㆍ익사	20	23	18	12	4	3.6	-60.0%	20	-60.0%	20	5	5	2	2	2	2	9	7	2	2
불균형 및 무리한동작	2,070	9	0	20	414	0.0	51.9%	1	0.0%	5	324	0	398	0	398	0	458	0	492	0
화학물질누출·접촉	243	16	12	14	48.6	2.4	-10.2%	13	0.0%	5	49	0	37	2	65	4	48	5	44	1
산소결핍	37	21	20	10	7.4	4.0	-54.5%	18	-83.3%	21	11	6	7	4	4	4	10	5	5	1
사업장내교통사고	48	18	5	18	9.6	1.0	-77.8%	22	-100.0%	22	18	2	14	2	7	0	5	1	4	0
사업장외교통사고	725	12	0	20	145	0.0	17.8%	4	0.0%	5	135	0	145	0	149	0	137	0	159	0
업무상 질병	2,530	8	128	3	506	25.6	16.9%	6	0.0%	5	462	29	456	20	522	19	550	31	540	29
체육행사 등의 사고	35	22	0	20	7	0.0	-57.1%	19	0.0%	5	7	0	8	0	6	0	11	0	3	0
폭력행위	41	19	0	20	8.2	0.0	-92.9%	23	0.0%	5	14	0	9	0	6	0	11	0	1	0
동물상해	40	20	3	19	8	0.6	-64.3%	21	0.0%	5	14	0	9	1	4	1	8	0	5	1
기타	205	17	7	15	41	1	-12.5%	14	-50.0%	18	24	2	37	2	49	0	74	2	21	1