	보 도 자 료
	서울시 영등포구 의사당대로1 국회의원회관 937호
	TEL 784-1751∼3, 788-2037 FAX 788-0125
	E-mail : dowakim@hanmail.net www.dowakim.net
	배포일시 : 2015. 09. 21. (오전)

방사능 피폭사망사고 발생에도

방사선검사방식 고집하는 가스공사

□ 도시가스시설 배관의 용접부에 대해 시설을 파괴하지 않고 검사를 실시하는 ‘방사선투과검사’작업 인부 3명이 방사능에 피폭돼 사망한 사고가 발생했음에도 한국가스공사는 이에 대한 안전규정, 피폭자 관리체계가 부실한 것으로 드러났다.

□ 21일, 국회산업통상자원위원회 김동완(충남 당진, 새누리당)의원은 한국가스공사 국정감사장에서 2008년부터 2015년 현재까지 비파괴검사 종사자 중 3명이 방사선 과다피폭으로 사망하고 13명은 과다피폭 우려가 있어 한국원자력안전기술원에서 추적관리 중에 있음에도 가스공사가 지나치게 방사선검사방식을 고집하고 있다고 지적했다.

□ 김의원에 따르면, 초음파탐상검사 와 방사선투과검사 간의 결함탐지 능력차이가 없고, 오히려 초음파검사가 안정성 및 검사속도, 결과 면에서 우수함에도 가스공사는 연간 95% 수준으로 방사선투과검사를 시행하고 있는 것으로 나타났다.

□ 김동완 의원은, “비파괴검사 종사자들이 방사선에 과다 노출된 사례가 발생했음에도 이에 대한 안전규정, 관리규정이 미흡해 서면보고에 그치고 있다”며 “다른 좋은 대안이 있음에도 검사의 용이성만을 이유로 사람의 목숨을 담보로 한, 위험한 검사방식을 채택할 필요는 없다”고 강조했다.

가스공사 최근 3년간 비파괴검사 현황

년 도	건 수 (용역건 기준)	검사방법	금액(백만원)	비중(%)
2013년	19건	방사선투과검사	4,216	95.4
		초음파탐상검사	203	4.6
2014년	25건	방사선투과검사	11,987	96.9
		초음파탐상검사	378	3.1
2015년	19건	방사선투과검사	6,371	96.4
		초음파탐상검사	237	3.6
소 계	63건	방사선투과검사	22,575	96.5
		초음파탐상검사	819	3.5
합 계			23,395	100.0

*가스공사 국정감사 제출자료

가스배관 및 열수송관의 방사선투과검사와 이상배열초음파검사의 결함검출 비교

시험일	장소	실험 항목	비교 결과
2013.10.16	영종~교하 2공구 등 도시가스 공사현장	주배관(두께 15.9mm) 용접부	시편 4개 중 3개 동일 결과값 1개는 초음파검사에서 불합격 판정
2013.10.24	동탄 2 시범단지 지역난방 공사현장	중소형 배관(두께 5.1~6.4mm) 용접부	시편 4개 중 3개는 동일 결과값 1개는 동일하게 불합격
2013.10.28	서산시 위험물탱크 공사현장	위험물탱크 옆판 용접부	두 방식 모두 동일 결과값

*감사원 자료(2014)