	보도자료
	국회의원 박 완 수 (국토교통위원)
				창원시 의창구
	서울시 영등포구 의사당대로1 의원회관 705호 T. 02)788-2985 / F.02)788-0396
보도일시	2016. 10. 00. 배포이후 즉시	담당자	김태훈 보좌관

제주하수처리장 노후화에 따른 기능상실 문제심각

봉개매립장 저류조 파손과 같은 인재도 한몫 -

- 제주하수처리장이(시설용량 13만t / 94년 설치) 유입 하수량의 증가와 시설 노후화 등으로 사실상 제 기능상실, 수질기준 초과 방류수를 배출 해양 오염의 원인제공

- 3년간 제주도 관광객 및 공동주택과 호텔 등 증가로, 제주하수처리장으로 유입되는 1일 하수량이 2014년 11만6208t에서 2015년 11만7137t에 이어 2016 11만9674t 등으로 지속적 증가

○ 제주하수처리장이(시설용량 13만t / 94년 설치) 유입 하수량의 증가와 시설 노후화 등으로 사실상 제 기능상실, 수질기준 초과 방류수를 배출 해양 오염의 원인제공

- 2015년 6월19일부터 12월31일까지 125일간 / 2016년 1월부터 8월까지 244일 가운데 197일간 수질기준을 초과한 오염수 방류

○ 3년간 제주도 관광객 및 공동주택과 호텔 등 증가로, 제주하수처리장으로 유입되는 1일 하수량이 2014년 11만6208t에서 2015년 11만7137t에 이어 2016 11만9674t 등으로 지속적 증가 (제주하수처리장 시설용량의 92%)

- 특정시간대 유입 하수량이 늘어 수처리 공정별 체류시간은 부족해지는 데다 침출수‧음식물 배출수 증가, 오수 직유입 등으로 오염농도는 상승해 정화 가능 용량초과

○ 실제로 수질기준 중 부유물질을 초과한 일수는 2014년 2일에서 지난해 79일, 올해(이하 7월 말 기준) 141일로 급증. 총질소 초과 날짜도 지난해 125일에서 올해 197일로 증가(특히 총질소 수질기준은 20ppm인데 최대 60~70ppm인 오염수가 배출되고 있는 실정)

○ 매립장 침출수와 탈리액(음식물 배출수) 다량 배출로 제주하수처리장에서 악취가 발생하면서 주민과 해녀, 숙박업 종사자 등이 피해 보상을 요구

○ 특히, 제주하수처리장 문제에 있어, 제주시 봉개매립장 저류조 파손도 주요원인

- 봉개매립장 쓰레기 침출수와 북부광역소각장 음식물쓰레기 탈리액을 모아두는 4000t 규모의 저류조가 지난 1월 폭설로 파손(복구는 연내 완공 예정)침출수와 탈리액이 제주하수처리장으로 그대로 방류

※ 올해 하루 평균 발생하는 쓰레기 침출수는 500t, 탈리액은 90t 수준

- 탈리액은 오염농도가 매우 높은 탓에 제주하수처리장으로 유입된 후 하수 정화기능에 치명적인 악영향과 악취 등을 유발

○ 이에 따라 제주하수처리장 과부하에 따른 기능상실은 하수량이 시설용량 13만t을 초과하고 탈리액 등도 과다 유입돼 정화작용의 핵심인 미생물이 사멸했기 때문으로 전문가 지적

→ 결국 저류조가 파손됐는데도 하수량이 급증하는 여름철까지 복지부동하여 제주하수처리장이 기능을 상실하는 사태까지 빚어진 점에서 인재란 비판에서 자유로울 수 없는 상태

○ 제주 전역에서 최근 사실상 통제 불능에 가까운 수준의 난개발이 이뤄지면서 발생하는 문제는 한 둘이 아님. 쓰레기 문제를 비롯해 교통문제, 환경오염 문제 등 그동안 수면아래 있던 문제들이 한꺼번에 현실화되고 있는 실정

○ 이에 박완수 의원은 “제주하수처리장 문제는 제주시 급속팽창의 결과물이기도 하다”면서 “쓰레기가 해류를 따라 이동하기 때문에 제주도의 지형적 위치의 특징을 고려한 정책을 수립해 청정제주의 가치를 키울 수 있도록 노력해야 할 것” 이라고 강조하였다.