2018년 10월 13일 (토)

환경노동위원회

서울특별시 영등포구 의사당대로1 국회의원회관 747호

T. 02-784-6972  F. 02-788-0207  E-mail. llj11@hanmail.net

4대강 보의 수력 발전 설비, 친환경 윤활유 34%만 사용

- 임이자의원“환경오염 사고에 예방하기 위해서는 친환경 윤활유로 교체해야한다.”

❍ 4대강 보에 설치된 수력 발전 설비 중 친환경 윤활유를 사용하는 곳은 34%에 불과한 것으로 드러났다.

❍ 국회 환경노동위원회 임이자의원(자유한국당)이 한국수자원공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 4대강 보에 설치된 수력 발전 설비인 수차발전기는 총 26대이며 이 중 34%, 9대만 친환경 윤활유를 사용한다.

❍ 4대강 보에 설치된 수차발전기는 ▲한강보 3대(강천보 1대, 여주보 1대, 이포보 1대) ▲금강보 4대(세종보 1대, 공주보 2대, 백제보 1대) ▲낙동강보 16대(강정고령보 2대, 낙단보 2대, 구미보 2대, 상주보 2대, 달성보 2대, 칠곡보 2대, 합천창녕보 2대, 창녕함안보 2대) ▲영산강보 3대(승촌보 2대, 죽산보 1대)로 총 26대가 설치되어있다.

❍ 하지만 친환경 윤활유를 사용하는 수차발전기는 ▲공주보 1대, ▲백제보 1대, ▲강정고령보 2대, ▲구미보 1대, ▲합천창녕보 2대, ▲승촌보 1대, ▲죽산보 1대로 총 9대에 불과하다.

❍ 4대강 보에 설치된 수차발전기는‘횡축형’으로 발전기 자체가 물 속에 가로형태로 누워있는 구조다.

❍ 한국수자원공사 자료에 따르면, 작동부가 물과 직접적으로 접촉하고 기름 유출시 환경오염 가능성이 있는 설비에 친환경 윤활유를 적용해야 한다고 되어있다.

❍ 임이자의원은“설비의 결함으로 기름 유출 사고가 발생한다면 심각한 환경오염 문제가 일어난다.”며 “환경오염 사고에 예방하기 위해서는 빠른 시일 내에 친환경 윤활유로 교체해야한다.”고 말했다.

<한국수자원공사 수차발전기 中 친환경 윤활유 사용 현황>

지사		구분		형식		윤활유 품명	제작사	친환경 인증여부
한강보 관리단	강천보	수차발전기	수차발전기	횡축	기어박스	Top Gear 220	Aspac-Oil	X
	여주보	수차발전기	수차발전기	횡축	기어박스	Omala G220	SHELL	X
	이포보	수차발전기	수차발전기	횡축	기어박스	Top Gear 320	Aspac-Oil	X
금강보 관리단	세종보	수차발전기	수차발전기	횡축	기어박스	Omala S2 G 220	SHELL	X
	공주보	수차발전기(유압유닛)	수차발전기	횡축	가변익	Hydro Syn 46	㈜한국하우톤	○
		수차발전기(증속기)	수차발전기	횡축	기어박스	Omala S2 G 220	SHELL	X
	백제보	수차발전기(유압유닛)	수차발전기	횡축	가변익	Hydro syn 46	㈜한국하우톤	○
낙동강보관리단	강정고령보	수차발전기	수차발전기	횡축	가변익	TECTYL POWER 32(작동유)	㈜한국하우톤	○
		수차발전기	수차발전기	횡축	가변익	TECTYL GEAR 220(윤활유)	㈜한국하우톤	○
	낙단보	수차발전기(작동유)	수차발전기	횡축	가변익	Tellus S2 MX 32	SHELL	X
		수차발전기(증속기)	수차발전기	횡축	기어박스	OMALA S2 G 220	SHELL	X
	구미보	수차발전기(증속기)	수차발전기	횡축	기어박스	OMALA S2 G 220	SHELL	X
		수차발전기(작동유)	수차발전기	횡축	가변익	Hydro Syn 32	㈜한국하우톤	○
	상주보	수차발전기(윤활유)	수차발전기	횡축	가변익	OMALA S2 G 220	SHELL	X
		수차발전기(작동유)	수차발전기	횡축	가변익	OMALA S2 G 100	SHELL	X
	달성보	수차발전기(윤활유)	수차발전기	횡축	가변익	Omala S2 G 220	SHELL	X
		수차발전기(작동유)	수차발전기	횡축	가변익	Tellus S2 M 100	SHELL	X
	칠곡보	수차발전기(작동유)	수차발전기	횡축	가변익	Omala 100(작동유)	SHELL	X
		수차발전기	수차발전기	횡축	가변익	Omala 200(윤활유)	SHELL	X
	합천창녕보	수차발전기(기어유)	수차발전기	횡축	기어박스	TECTYL GEAR 220 (2017년)	㈜한국하우톤	○
		수차발전기(유압유)	수차발전기	횡축	가변익	TECTYL POWER S 46 (2017년)	㈜한국하우톤	○
	창녕함안보	수차발전기(기어유)	수차발전기	횡축	기어박스	Omala S2 G220	SHELL	X
		수차발전기(유압유)	수차발전기	횡축	가변익	Tellus S2 M100	SHELL	X
영산강보관리단	승촌보	수차발전기(기어유)	수차발전기	횡축	기어박스	Addinol HVLP 32	아디놀	X
		수차발전기	수차발전기	횡축	가변익	Hydro Syn 32	㈜한국하우톤	○
	죽산보	수차발전기	수차발전기	횡축	가변익	Hydro Syn 46	㈜한국하우톤	○

<한국수자원공사 친환경 윤활유 적용대상 선정 기준>