방사능 피폭 위험지대 한전원자력연료!

- 근무자 32%, 평균 방사선 피폭치 웃돌아!  -

원료 다루는 세라믹처 직원들 피폭 더욱 심해! -

세라믹처 근무자 최대피폭치 15.13mSv, 일반인 허용치 15배! -

2018. 10. 18. (목)

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 조배숙 의원(민주평화당·전북익산을)이 한전원자력연료로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 5년간 한전원자력연료 근무자들의 약 32%가 각 부서별 평균방사선 피폭량을 웃도는 것으로 확인됐다.

2014년 총 근무자 442명 중 129명(29.2%)이 평균치인 0.85mSv를 상회했고, 2015년 504명 중 164명(32.5%), 2016년 539명 중 178명(33%), 2017년 539명 중 178명(33%), 2018년(2분기 기준) 532명 중 162명(30.5%)이 평균치를 웃돌았다.

특히, 근무인원이 가장 많고, 원료물질(분말)을 직접 다루는 세라믹처 근무자들의 평균방사선 피폭량이 대체로 높게 나타났으며, 평균방사선량 상회 근무자 수도 다른 부서에 비해 많다.

한편, 한전원자력연료 근무자의 연간 최대피폭치는 2014년 15.13mSv, 2015년 15.04mSv, 2016년 13.98mSv, 2017년 10.23mSv로 점차 떨어지다가 2018년 올해 다시 13.49mSv로 증가했다. 특히, 2014년 세라믹처 근무자의 최대피폭치는 15.13mSv로 한전원자력연료 자체 초과 기준인 16mSv를 넘지는 않지만, 일반인의 생활제품 연간 방사선량 허용치 1mSv와 비교하면 15배가 넘는 수치이다.

조배숙 의원은 “방사선 피폭으로부터 근무자들을 보호하는 것은 그 무엇보다 중요한 최우선의 가치”라며, “한전원자력연료는 근무자들의 방사선 피폭 예방을 위해 더욱 노력해야 하며, 특히 원료 등을 직접 다루는 부서 근무자들에 대한 특별 대책을 마련해야 한다”고 강조했다. (끝)

<KNF 연도별 최고피폭 및 최저피폭>

(단위 : mSv/y)

연도		2014	2015	2016	2017	2018
KNF	최대	15.13	15.04	13.98	10.23	13.49
	최저	0	0	0	0	0
세라믹처 최대피폭자		15.13	15.04	10.83	10.23	13.49

※출처 : 한전원자력연료 국정감사 제출자료, 조배숙의원실

<최근 5년간 한전원자력연료 부서 별 직원들의 피복방사선량 측정현황>

○ 2014년

구 분	내부기준 초과자	조치사항	평균선량 [mSv/y]	인원	평균선량 상회자
안전관리실	없음	없음	0.00	5	0
생산관리처	〃	〃	0.39	27	12
경수로연료처	〃	〃	0.40	38	11
중수로연료처	〃	〃	1.03	22	10
세라믹처	〃	〃	1.79	129	30
튜브생산처	〃	〃	0.00	1	0
원자력안전실	〃	〃	0.23	36	15
품질보증처	〃	〃	0.42	68	19
사업운영실	〃	〃	0.29	6	3
경수로증설사업실	〃	〃	0.34	15	6
원전사업기술처	〃	〃	0.39	6	3
신연료연구실	〃	〃	0.03	12	1
핵연료엔지니어링실	〃	〃	1.92	16	5
외부업체	〃	〃	0.34	61	14
전체			0.85	442	129 (29.2%)

○ 2015년

구 분	내부기준 초과자	조치사항	평균선량 [mSv/y]	인원	평균선량 상회자
경영지원처	없음	없음	0.35	6	3
정보보안실	〃	〃	0.00	4	0
생산관리처	〃	〃	0.37	31	12
경수로연료처	〃	〃	0.32	50	15
중수로연료처	〃	〃	1.20	20	8
세라믹처	〃	〃	1.66	139	38
우라늄정제기술반	〃	〃	0.19	6	3
튜브생산처	〃	〃	0.00	1	0
원자력안전처	〃	〃	0.26	45	22
품질보증처	〃	〃	0.56	78	20
건설기술실	〃	〃	0.30	7	4
경수로증설실	〃	〃	0.37	17	8
신연료연구실	〃	〃	0.05	12	3
핵연료엔지니어링실	〃	〃	1.13	24	14
외부업체	〃	〃	0.56	64	14
전체			0.82	504	164 (32.5%)

○ 2016년

구 분	내부기준 초과자	조치사항	평균선량 [mSv/y]	인원	평균선량 상회자
경영지원처	없음	없음	0.08	2	1
정보보안실	〃	〃	0.17	4	1
생산관리처	〃	〃	0.58	31	14
경수로연료처	〃	〃	0.47	56	20
중수로연료처	〃	〃	1.09	22	7
세라믹처	〃	〃	1.70	134	45
우라늄정제기술반	〃	〃	1.18	8	1
튜브생산처	〃	〃	0.00	1	0
원자력안전처	〃	〃	0.36	49	22
품질경영처	〃	〃	0.74	87	23
건설기술실	〃	〃	0.45	8	4
경수로증설실	〃	〃	0.55	24	9
핵연료연구실	〃	〃	0.00	13	0
핵연료엔지니어링실	〃	〃	1.60	26	3
외부업체	〃	〃	0.44	64	16
전체			0.90	539	178(33%)

○ 2017년

구 분	내부기준 초과자	조치사항	평균선량 [mSv/y]	인원	평균선량 상회자
경영지원처	없음	없음	0.05	3	1
정보보안실	〃	〃	0.06	4	1
생산관리처	〃	〃	0.46	34	14
경수로연료처	〃	〃	0.48	53	15
중수로연료처	〃	〃	1.06	21	7
세라믹처	〃	〃	1.57	140	45
튜브생산처	〃	〃	0.00	1	0
안전관리처	〃	〃	0.29	46	19
품질경영처	〃	〃	0.44	89	30
건설기술실	〃	〃	0.40	7	3
경수로증설실	〃	〃	0.43	27	12
핵연료연구실	〃	〃	0.00	13	0
핵연료엔지니어링실	〃	〃	0.45	25	9
외부업체	〃	〃	0.40	76	22
전체			0.73	539	178(33%)

○ 2018년

구 분	내부기준 초과자	조치사항	평균선량 [mSv/y]	인원	평균선량 상회자
혁신성장전략실	없음	없음	0.04	3	1
정보보안실	〃	〃	0.04	4	1
생산관리처	〃	〃	0.14	33	18
경수로연료처	〃	〃	0.23	49	10
중수로연료처	〃	〃	1.18	22	5
세라믹처	〃	〃	0.58	142	25
튜브생산처	〃	〃	0.00	2	0
안전관리처	〃	〃	0.14	47	22
품질경영처	〃	〃	0.13	84	36
신규사업처	〃	〃	0.17	33	12
핵연료연구실	〃	〃	0.00	13	0
핵연료엔지니어링실	〃	〃	0.31	23	9
외부업체	〃	〃	0.17	77	23
전체			0.32	532	162(30.5%)

※ 2018년 피폭선량은 2분기 기준임