	2018 / 10 /21 / 박동근 비서 / 010-4047-1068

원전, 오조작 7건에 손실액 무려 326억원

월성3호기, 밸브 오조작 한 번에 102억원 손실

위성곤 의원 “철저한 점검 통해 안전 도모해야”

최근 10년간, 원자력발전소의 오조작에 의한 손실액이 약 326억에 달하는 것으로 나타났다.

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 위성곤 의원(더불어민주당, 서귀포시)이 한국수력원자력으로부터 제출받은 자료에 의하면, 최근 10년간 오조작에 의한 손실액은 약 326억원, 이로 인한 정지일수도 약 41.5일에 달하는 것으로 밝혀졌다.

지난 6월 발생한 월성 3호기의 가압기 배수 밸브 오조작은 원자로 냉각수 누설을 일으키며 약 102억원에 달하는 손실액을 냈다. 이보다 손실액이 큰 사고로는 지난 2012년 발생한 월성 1호기 원자로 수동정지로 손실액이 무려 142억원에 달했다.

특히 7건 중 밸브 오조작이 6건에 달할 정도로 밸브 조작과정에서 오조작이 반복되고 있는 것으로 나타났다. 이에 지난 10년간 밸브 조작과정에 대한 개선이 이루어지지 않는 것은 한수원의 안일한 대처라는 지적이다.

위성곤 의원은 “원자력 발전의 특성상 밸브나 차단기 오조작만으로도 큰 사고로 이어질 수 있다는 점을 반드시 명심해야 한다”면서 “안전한 원전 운영을 위해 같은 원인이 반복되지 않도록 교육 강화 및 대응책 마련이 필요하다”고 말했다.

최근 10년간 오조작에 의한 정지일수 및 손실액

번호	호기	사건일자	정지 일수	손실액 (백만원)	사 건 제 목	사건원인
1	월성2	‘08.12.04	1.7	1,102	제2정지계통 정기시험 중 가돌리늄 주입에 의한 원자로정지	오조작(밸브)
2	신고리1	‘10.08.27	-	-	시운전중 증기발생기 저수위로 인한 원자로정지*	오조작(밸브)
3	신고리1	‘10.09.17	-	-	시운전중 원자로냉각재의 원자로건물 살수*	오조작(밸브)
4	한울1	‘11.12.13	1.3	1,112	복수기 진공상실에 의한 터빈 발전기 및 원자로 자동정지	오조작(밸브)
5	월성1	‘12.10.29	22.1	14,231	안전모선 저전압 및 발전기 정비를 위한 원자로 수동정지	오조작(차단기)
6	한울5	‘13.07.05	6.3	5,877	증기발생기 고수위에 의한 원자로 정지**	오조작(밸브)
7	월성3	‘18.06.11	10.1	10,279	계획예방정비 중 가압기 배수밸브 오조작에 의한 원자로냉각재 누설***	오조작(밸브)

*   시운전 기간에 발생한 사건은 정지일수 및 손실액을 산정하지 않음

**  원자력안전위원회 고시 제2018-3호에 따른 원자로정지 원인은 계측으로 분류 되어있고, 밸브 오조작에 의해 터빈 및 발전기가 정지되었음

***  월성3호기 사건은 계획예방정비기간에 발생된 사건으로 계획예방정비 기본공기 대비 사건발생으로 증가한 공기를 정지일수 및 손실액으로 산정함.

출처 : 한국수력원자력