보도자료 담당: 02-784-1250

2018년 10월 10일(수)

"경주방폐장에 처분된 중저준위방폐물 중

라돈침대보다 방사선량 낮은 방폐물이 약 45%에 달해..."

- 정작 위험한 중준위방폐물은 단 1건도 처분된 적 없고 원전 내부에 쌓아놓기만...

□ 한국원자력환경공단이 운영하고 있는 국내 유일의 방사성폐기물 처분장에 라돈침대보다 방사선량이 낮은 폐기물이 약 45%에 이르는 것으로 드러났다.

□ 국회 입법조사처에서 권칠승의원실로 제출한 자료에 의하면 수거된 대진침대 중 방사선량이 가장 높은 것은 ‘파워그린슬리퍼’로, 시간당 방사선량이 0.0038mSv(밀리시버트)이다. 반면 그보다 낮은 방사선량의 방폐물이 거의 절반 가까이 처분된 것이다.

□ 한국원자력환경공단에서 더불어민주당 권칠승 의원실에 제출한 자료에 의하면 2018년 8월 까지 경주방폐장의 동굴처분시설에 처분된 중저준위방폐물은 총 15,758드럼으로 전량 200L드럼과 320L드럼에 해당한다.

□ 처분된 200L드럼과 320L드럼은 사실상 방사능 차폐 기능이 없는 일반 시중에 판매되는 철제 드럼과 같은 제질로, 고선량의 방폐물 처분에는 적합하지 않다. 때문에 해당 드럼에는 원전에서 작업하는 작업자들이 착용했던 장갑, 피복 등 잡고체로 채워져 있다. 이는 모두 저준위와 극저준위에 해당한다.

□ 2014년 원자력안전위원회는 동굴처분시설, 표층처분시설, 매립형처분시설로 건설될 경주방폐장의 효율적 운영을 위해 과거 한가지로 분류되었던 중저준위방폐물을 중준위, 저준위, 극저준위로 구분하여 각각의 준위에 맞는 시설에 처분할 수 있게 고시를 개정하였다.

□ 원안위 고시에 따르면 방사능이 가장 높은 중준위방폐물은 경주방폐장의 동굴처분시설에만 처분하게 되어있다. 동굴처분시설은 약 30년동안 많은 사회적 갈등 끝에 1조5천억원이라는 천문학적 비용을 투자해 건설된 시설로, 향후 건설될 표층과 매립형 처분시설까지 포함해 가장 안전한 중저준위방폐물 처분시설이다.

□ 그러나 정작 동굴처분시설에 처분되어야 할 중준위방폐물은 방폐물을 최초 처분한 2015년 이후 현재까지 단 1건도 처분된 적이 없고 전량 원전 내부의 임시저장고에 쌓아두고 있는 실정이다.

□ 이에 대해 권칠승 의원은 “경주방폐장 동굴처분시설에 정작 처분되어야 하는 중준위방폐물은 단 1번도 처분된 적이 없다.”며 “약1조5천억이라는 천문학적 비용과 많은 사회적 갈등 끝에 건설한 동굴처분시설에 방사선량이 높은 중준위방폐물의 처분이 시급하다.” 고 지적하였다.

[별첨] 처분된 중준위방폐물-라돈침대 선량 비교