배포일 2018.10.18.(목)	국회의원회관 318호	T 02-784-3781	F 02-788-0268	E pjkorae21c@naver.com

“5조원 규모 북한 수력 현대화사업을 위해

15~30Mw급 국산 수차 개발에 나서야“

- 북한 수력 48%가 40년 이상 경과한 노후 수력

- 북한 수력은 15~30Mw급, 국산 수차 기술은 10~15Mw급에 머물러

- 향후 20년간 5조원 사업(북한 자원개발과 연계 가능), 외국기업이 장악할 상황

북한 수력 발전소의 주력은 15~30Mw급인데 비해, 국산 수차 기술은 10~15Mw급에 머물러 있어 수력 발전의 핵심 장비인 수차 개발이 시급하다는 지적이 나왔다.

한수원, 에너지경제연구원 등의 조사에 따르면 현재 북한의 발전 체계는 수력이 60%, 화력이 40% 정도를 차지해 수력 발전이 주력이다. 수력의 발전 용량은 약 4,701Mw 정도로 파악되고, 이중 절반에 가까운 2,265Mw (48.2%)의 발전이 40년 이상된 노후수력 발전소를 통해서 이뤄진다. 발전소로 따지면 제원이 파악된 63개소 중 33개소가 이에 해당한다.

<남북 전력특성 비교>

항 목	남 한			북 한
	설비용량 (천㎾)		비율(%)	설비용량 (천㎾)		비율(%)
수 력	107,720	6,489	6.0	7,661	4,701	61.4
화 력		78,702	73.1		2,960	38.6
원 자 력		22,529	20.9		-	-
주파수 (Hz) 송전전압 (kV)	60Hz 765/345/154			60Hz (중국, 러시아는 50Hz) 220/110/66

출처 : (남)한국전력 ‘17년 자료, (북)통일부 ’16년 자료

남북 경협이 본격화될 경우 필수적으로 전력을 확보해야 하는데, 현재로서는 노후된 북한 수력발전소를 현대화하는 것이 가장 경제적인 방법이다. 특히 발전소 인근 지역의 지하자원 개발과 연계할 경우 사업비 확보도 용이해지는 이점이 있다.

수력현대화 사업 경험이 있는 한수원의 실적을 토대로 계산하면 북한 노후 수력 현대화는 MW당 평균 약 10억원 내외의 사업비와 호기당 36개월 정도의 기간이 소요될 것으로 보인다. 북한 전체로 따지면 약 5조원 가량(4,701Mw×10억원)의 시장이 열리는 셈이다. 20년간 나누어 사업을 진행하더라도 매년 2,500억원 가량의 사업이 가능하다.

<북한 노후 발전소 현황>

용량(㎿)	비중(%)	개소	대상 발전소
2,265 (총 4,701)	48.2	33	강계청년1~3, 부령1~4, 부전강1~6, 내중리, 장자강, 장진강1~5, 통천1~4, 허천강1~4, 서두수 1~2 등

(한수원, 에너지경제연구원 등 자료 재구성)

그런데, 현재 국내 수력발전 기술은 선진국에 비해서 크게 미흡한 수준이다. 특히 발전의 주기기 제작 분야가 뒤쳐진다. 국내 수력산업은 규모가 작은 10㎿ 이하 소수력에 집중되어 있고, 중․대형 수력은 일본, 유럽 등 해외제작사의 기술에 의존하고 있다.

국내 중대수력 기자재는 두산중공업이 Alstom과 라이센싱으로 제작하여(원천 설계기술 없음) 공급했으며, 소수력 기자재는 대양수력, 신한정공 등 중소기업이 공급하고 있다. 특히, 15MW 이상급 중대수력용 수차발전기의 경우 수력설계, 구조설계, 제작기술 등 원천기술 미확보로 북한 수력시장 진출을 위한 경쟁력 확보가 어려운 상태다. 주기기 국산화가 이뤄질 경우 나머지 부품은 중소기업이 맡을 수 있어 자연스럽게 수력발전 산업이 함께 발전할 수 있게 된다.

<수력 현대화 사업 핵심 기술별 수준>

기술분야	주 요 내 용	선진국 대비
설비진단	발전소 효율 및 성능, 설비상태 진단 및 개선방안 수립	근접
주기기제작	수차(Water Turbine), 발전기(Generator) 설계·제작	크게 미흡
점검·정비	발전소 주기적 점검·정비를 통해 성능확보 기술	대등

수력 발전을 담당하고 있는 한수원이 2012년부터 4년간 정부 지원금 120억원을 포함, 총 265억원의 연구비를 들여 15㎿급 프란시스 수차 국산화 기술개발에 성공했으나, 북한의 주력 설비인 15MW ~ 30MW급 기술 개발은 아직 이루어지지 않고 있다.

<북한 수력발전소 주력 설비 현황>

구 분	강계청년 2,3호	부전강 2,3호	서두수 3호	안변청년 3호	장진강 3호	태천 3,4호	허천강 2,4호
용량 × 대수	18×3, 17.8×2	20.7×2, 18×1	15×4	15×4	14.5×3	15×1, 15×1	17×4, 16.4×4
제작사	대안중기계	도시바	대안중기계	대안중기계	체코	대안중기계	도시바
소재지	자강 장강군	함남 신흥군	함북 청진시	강원 안변군	함남 영광군	평북 태천군	함남 허천군

(한수원, 에너지경제연구원 등 자료 재구성)

현재 전 세계 수력시장은 연평균 11%씩 성장하며, 시장규모는 연간 9.6조원에 달한다. 2018년 현재 전 세계 수력발전 용량은 1,254GW이며, 2030년에는 1,689GW로 성장할 것으로 예상된다.

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 박정 의원(더불어민주당, 파주시을)은 “북한 수력발전시장에 진출하기 위해서는 15㎿~30㎿ 프란시스 타입 수차발전기 및 30㎿~40㎿ 펠톤수차 국산화기술 개발추진이 시급하다”고 밝혔다.(끝)

※ 북한 수력발전소 현황 별첨

[참고]  북한 주요 수력발전소 현황

발전소	설비용량 (만kW)	준공연도	소재지	비고
강계청년	22.46	1963~1964	자강 장강군	유역변경식
남강	4.5(4.5×1)	1994	평양 강동군
내중리	1.2	‘60년대 초	양강 풍상군
대동강	13.5 (4.5×3)	1983	평남 덕천시
미림갑문	2.4 (0.8×3)	1983	평양 사동구역
봉화갑문	1.0 (0.25×4)	1983	평양 강동군
부령	3.2	1940~1960	함북 부령군
부전강수력	20.37	1930~1960	함남 신흥군	유역변경식
삼수	5 (2.5×2)	2007	양강 삼수군
서두수(3월17일)	51	1972~1982	함북 청진시	유역변경식
수풍	120.0 (10×8+40)	1941~1994	평북 삭주군	북중공동운영
안변청년	32.4	1996~2004	강원 안변군	유역변경식
어랑천1호	6	2007	함북 어랑군
영원	9.0(4.5×2)	2009	평남 영원군
예성강1호	4	2008	황북 토산군
운봉	40(10×4)	1974	자강 자성군	북중공동운영
원산청년	6	2009	강원 법동군	유역변경식
위원	39(6.5×6)	1990	자강 위원군	북중공동운영
장자강(독로강)	8.1(2.7×3)	1959	자강 만포시
장진강	34.7	1936~1963	함남 영광군	유역변경식
천마	1.2(1.2×1)	1967	평북 천마군
태천	40	1988~2006	평북 태천군	유역변경식
태평만	19	1987	평북 삭주군	북중공동운영
통천	1.7	1933~1957	강원 통천군
허천강	33.54	1940~1943	함남 허천군	유역변경식
흥주청년 1,2,3	1.5	1999~2016	자강 중 군
백두산선군청년1호	7.4	2015	양강백암군
희천1.2	30	2012	자강 희천시	유역변경식
기 타	20.1	금강, 라선청년, 성천강, 금야강, 만포연하 등 중소형수력
합 계	559(470.1)	북중 공동운영 발전소(수풍,태평만, 운봉, 위원)는 설비용량 50% 만 반영 (470.1)

※ 제원이 파악된 발전소는 기타를 제외하고 희천1·2 등 총 63개소