2017년 강원도 학교 라돈 측정 시 695개교 중 211개교(30.4%) 기준치 초과

학교 라돈 기준치 초과 학교가 2014년 67개교 중 12개교(17.9%)에서

2017년 695개교 중 211개교(30.4%)로 늘어 -

2017년 강원도 전체 학교(695개, 유치원 포함) 평균 라돈 농도가 157.2Bq/㎥로 기준치 148Bq/㎥를 넘어 -

○ 라돈은 세계보건기구(WHO)가 지정한 1급 발암물질. 폐암 발병의 주요 원인물질임.

○ 라돈은 자연방사성물질로 토양, 암반(화강암지역대) 및 건축자재(콘크리트, 석면슬레이트 등)에서 방출되는 물질로 교사 내 라돈의 농도를 측정하여 유치 및 관리함으로써 학생과 교직원들의 건강을 보호할 필요가 있음.

○ 강원지역 학교의 교실 내 라돈이 기준치가 넘어 문제가 되고 있음.

○ 2014년 강원도 고농도 라돈 의심지역 학교 67개에 대한 조사를 실시했음. 당시 교육과학기술부 산하 한국원자력안전기술원에서 조사했고 당시 기준은 170Bq/㎥(배크랠)임.

○ 그 결과 67개 중 12개(17.9%)가 기준치를 넘음.

- 1, 2학기 중 한 학기, 평균값이 170Bq/㎥를 넘는 학교(그룹A) : 9개

- 1, 2학기 모두, 평균값이 170Bq/㎥를 넘는 학교(그룹B) : 3개

- 라돈의 경우 환기 강화와 저감장치를 통해 그 수치를 낮게 유지할 수 있음. 그에 따라 그룹A는 환기 강화, 그룹B는 저감장치 설치 조치

<강원도교육청 학교 라돈관리 기준(2014년)>

분류	분류 기준	조치 권고 내용	비고
그룹A	1·2학기 중 1회 170Bq/㎥ 초과하였고 평균값도 170Bq/㎥를 초과	환기습관 개선 유도 필요	도내 9개교
그룹B	1·2학기, 평균값 모두 170Bq/㎥를 초과	보다 적극적 환기습관 유도 필요	도내 3개교
그룹C	연평균이 600Bq/㎥를 초과	적극적 저감조치 필요	해당없음

○ 2017년에는 학교보건법 시행규칙에 따라 전수조사를 실시했음.

- 기준은 148Bq/㎥

- 강원도내 695교(유치원 포함) 중에서 211개교(30.4%)가 유지기준인 148Bq/㎥를 초과했고 그 중 21개교는 600Bq/㎥를 초과했음.

- 148∼600Bq/㎥ 학교는 환기 강화, 600Bq/㎥ 초과 학교는 저감설비 설치

연도	초과 현황	학교 수	조치 현황
2017년	148∼600Bq/㎥	190개교 (유치원 4개원 포함)	환기 강화
	600Bq/㎥ 초과	21개교	저감설비 설치 (기 설치 저감설비 유지·보수 2교, 19년 폐교 예정 1교, ‘18년 수동형측정 결과 적합 1교 제외)

○ 문제는 라돈 농도가 기준을 넘는 학교는 환기강화 및 저감설비를 설치하고 2017년부터 모든 학교에 대해 매년 라돈 농도를 측정해 관리하고 있지만 라돈 농도에 대한 기준치 이하로 관리가 되지 않는다는 것임.

☞ 2014년은 고농도 라돈 의심지역 67개 학교를 조사했는데 17.9%인 12개 학교가 라존 농도 기준치를 초과했었지만 2017년에는 전체 695개 학교를 조사했더니 라존 농도 기준치를 넘는 학교가 30.4%인 211개에 달했음. 2014년에 비해 학교 라존 농도가 심각하게 높아졌음.

☞ 2014년 라존 농도 관리대상이었던 12개 학교에 대해서 살펴보면, 폐교된 1개 학교를 제외한 11개 학교 중 기준인 148Bq/㎥이 넘는 학교가 8개나 되었고 1개는 769.6Bq/㎥에 달했음. 2014년보다 라돈 농도가 높아진 학교도 5개나 됐음. 관리대상 학교들이었지만 전혀 제대로 관리가 되지 않았음.

☞ 강원도는 지역적 특성(화강암 지대 등)으로 인해 라돈 농도가 심각하게 높게 나타나고 있음. 이로 인해 학교를 대상으로 환기강화, 저감설비 설치, 매년 농도 측정을 실시하지만 학교 라돈 농도 관리에 효과가 없었던 것임. 학생들의 건강을 위해서 체계적인 라돈 관리 방안을 마련하고 관리할 필요가 있음.

교육지원청	학교명	측정값(2014년)			2017년
		1학기	2학기	평균
속초양양	현북초	155	214	184	250
속초양양	현성초	265	894	580	204
홍천	삼생초	182	250	216	174
홍천	속초초 좌운분교	90.2	267	178	451
홍천	속초초 노천분교	87	530	309	폐교
홍천	화계초 대룡분교	84	286	185	770
홍천	한서중	153	325	239	226
평창	주진초	126	255	191	467
평창	가평초	609	112	361	110
평창	횡계초	168	215	191	95
평창	도성초	93.9	285	189	335
평창	평창고	367	455	411	57

(*) 단위 : Bq/㎥