	국회의원 박재호
2018 국토교통위원회 국감 보도자료 [16] 2018.10.12.(금)
부산 남구을(용호동, 용당동, 감만동, 우암동)		국회 국토교통위원회·윤리특별위원회
(150–702) 서울시 영등포구 의사당대로1, 국회의원회관 832호 / Tel (02)784-5512, Fax (02)788-0378 (48516) 부산시 남구 분포로 111, LG메트로시티 주상가 302호 / Tel (051)622-9922, Fax (051)626-9999 e-mail:2016pjh@gmail.com blog.naver.com/pjh0586 @ourpark www.facebook.com/ourpark20 담당: 장형근 비서(010-7150-2086, hgjang86@gmail.com)

건설기계 리콜, 2015년 이후 31건 20,231대

- 만트럭버스코리아, 볼보그룹코리아(주) 덤프트럭 매년 제작결함 발생

- 2015년 리콜 대상 굴삭기 394대, 여전히 리콜 미이행

- 박재호 의원 “건설기계 결함은 대형사고 원인될 수 있어 리콜 이행률 높여야”

최근 BMW 차량 화재 사고 등으로 리콜에 대한 관심이 높아진 가운데 굴삭기, 지게차, 덤프트럭 등 건설기계장비에서도 잇따라 제작결함이 발견돼 리콜(시정조치)한 것으로 나타났다.

12일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 박재호(부산 남구을)의원이 국토교통부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 2015년부터 2018년 6월까지 제작결함으로 인한 건설기계장비의 리콜은 총 31건 20,231대에 달했다.

반면, 2015년 이후 발생한 제작결함이 확인된 건설기계장비 중 5,754대는 리콜 이행을 하지 않은 채 건설현장에 투입되고 있어 현장에서의 안전이 우려된다.

[표 1] 연도별 건설기계 리콜 통계 (2015년~2018년 6월 기준)

연도	리콜 건수	대상	이행 대수	미이행 대수	시정률
2015	4	2,609	2,180	429	84%
2016	10	2,058	2,028	30	99%
2017	11	12,226	10,292	1,934	84%
2018	6	3,338	1,182	2,156	35%
계	31	20,231	14,477	5,754	72%

(출처: 국토교통부)

2015년부터 2018년 6월까지 건설기계 리콜현황(표2)을 보면, 2015년 리콜한 두산인프라코어의 DX140W 굴삭기는 연료탱크 외부에 장착된 연료레벨게이지 파손으로 연료누유가 발생해 굴삭기의 안전운행 위험성이 발견되었지만 395대는 3년이 지난 지금까지도 리콜 이행을 하지 않은 것으로 나타났다.

또한 2017년 다임러트럭코리아(주)의 덤프트럭 376대는 덤프 실린더 고정부에 균열이 생겨 적재물을 차에서 내릴 때 위험성이 발견되어 리콜했지만 이행률은 37.5%에 그쳤고, 현대중공업 ROBEX55W 굴삭기의 리콜 이행률은 18%에 불과했다.

다임러트럭코리아(주)외 4개사의 건설장비는 지난 5월 리콜이 결정됐지만 부품수급의 문제로 이행되고 있지 않아 조속한 조치가 필요해 보인다.

특히, 만트럭버스코리아와 볼보그룹코리아(주)의 덤프트럭은 매년 제작결함이 발생해 리콜을 해오고 있다.

건설기계가 건설안전기준에 부적합하거나 안전운행 또는 작업의 안전에 지장을 주는 제작결함이 발생하면 ‘건설기계관리법’에 따라 제작자 등은 결함사실을 공개하고 리콜해야 하며, 제작자를 이를 시행하지 않을 경우, 국토교통부 장관이 시정을 권고 또는 명하게 되어있다.

박재호 의원은 “건설기계의 결함은 자칫하면 인명피해를 동반한 대형사고로 이어질 수 있기 때문에 리콜 이행률을 높여야 한다”며, “미이행 건설장비에 대한 리콜이 완료될 수 있도록 국토부와 제작사는 리콜 진행사항을 수시로 확인하는 등 적극적인 조취를 취해야 할 것”이라고 지적했다.

[표 2] 건설기계 리콜 현황 (2015년~2018년 6월 기준)

연도	제작자	모델	사유	실시일	대상	이행대수	이행률
2015	한국타다노	GR-600N-2	배선접촉불량	`15.07.20	13	13	100.0%
		GR-700N-1	브레이크호스간섭	`15.07.20	13	13	100.0%
	두산인프라코어	DX140W	외부연료게이지 파손	`15.09.10	2,011	1,616	80.4%
	만트럭버스코리아	TGS계열5종	연료필터히팅불량	`15.12.23	572	538	94.1%
2016	볼보그룹코리아㈜	FH84TR3HA 등	브레이크호스간섭	`16.02.04	166	166	100.0%
		FH84TR3HA 등	캡 틸트 필러플러그 오일누유	`16.05.18	223	217	97.3%
		FH84TR3HA 등	실내등 설계 불량	`16.12.13	302	295	97.7%
	스카니아코리아㈜	R490CB8X4	운전석 프리미엄시트 용접부위 균열	`16.05.18	4	4	100.0%
		R490CB8X4	앞바퀴 조향축 연결부분의 체결 불량	`16.07.05	106	105	99.1%
	다임러트럭코리아㈜	3242K 3945K 3951	배기가스후처리장치사이의 가스켓이 외부 이 물질에 의해서 파손	`16.07.13	128	117	91.4%
			전기배선과 제동용 압축공기 라인의 프로펠러 샤프트 간섭 발생	`16.08.03	75	74	98.7%
		3945K, 3951K	제동 모듈레이터 성능불량	`16.10.19	93	90	96.8%
	현대자동차㈜	HD255-YDU0-QDL 등	프로펠러샤프트 파손	`16.10.13	952	951	99.9%
	비바크코리아	KR-75H	리타더 냉각용 고무호스 강도부족	`16.10.13	9	9	100.0%
2017	볼보그룹코리아㈜	FH,FM 덤프트럭	브레이크페달 샤프트 고정용 분할핀 오장착 또는 누락	`17.04.24	1,195	1,169	98%
	현대중공업㈜	ROBEX55W	주행축 허브 파손 (무상수리후 ‘18.2월 개선품 장착)	`17.01.25	847	150	18%
	전진중공업㈜	JJ-M60 등	4단붐 파이프 분리형 이음체 결함	`17.06.09	189	91	46%
	타다노	GR-160N-3 등	토크컨버터 프론트 커버 결함	`17.06.09	44	42	95.4%
	KCP	KCP50 등	섀시 프레임 크렉	`17.08.16	34	21	62%
	다임러트럭코리아㈜	3242K 등	덤프 실린더 고정 브라켓 크랙	`17.08.17	376	141	37.5%
		3842K 등	구동축 액슬 하우징 용접 불량	`17.10.10	700	493	70%
	씨엔에이치 인더스트리얼 코리아(유)	AD410T	연료탱크 불량	`17.09.01	269	100	37%
		AD410T	변속기 제어 프로그램 결함	`18.01.02	309	46	15%
	만트럭버스코리아	TGS37 등	스티어링 프로펠러 샤프트 불량	`17.11.30	49	12	24%
	두산인프라코어㈜	DL계열 11종	연료필터 하부 히터 결함	`17.12.07	8,214	8,027	98%
		DX계열 24종
2018	볼보그룹코리아㈜	FH84TR3HA 등	에어백 모듈 결함	`18.03.05	1,364	1,155	85.1%
	㈜YK건기	VIO17	카운터 웨이트 추가 설치	`18.05.10	575	-	-
	송산산업	KV40CSI	연료표시 미부착, 소화기 미설치	`18.05.10	27	27	100%
	디와이㈜	DCP32X-5RZ 모델 19대	1축 윤간거리 허용오차 초과	`18.05.10	19	-	-
	(주)클라크머터리얼핸들링아시아	GTS20D 등 8개 모델	너비 허용오차 초과	`18.05.10	162	-	-
	다임러트럭코리아㈜	TGS37.480 8X4 BB 외 3개	냉각수 상부호스와 라디에이터 브라켓 고정볼트 마찰	`18.09.03	1,191	-	-

(출처: 국토교통부)